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UVOD

Procjena rizika od velikih nesreća Grada Iloka (u daljnjem tekstu Procjena rizika) izrađuje se u svrhu smanjenja rizika i posljedica velikih nesreća, odnosno prepoznavanja i  učinkovitijeg upravljanja rizicima.

Potreba izrade Procjene rizika temelji se na praktičnim, društvenim i ekonomskim razlozima koji uključuju slijedeće:

a) Unaprjeđenje shvaćanja rizika u svrhu praktične upotrebe u postupcima planiranja investiranja, osiguranja te drugim sličnim aktivnostima,

b) Standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama planiranja u svrhu lakšeg nadzora i interpretacije izlaznih rezultata,

c) Jačanje dosljednosti radi lakše usporedbe rezultata različitih područja i/ili prijetnji.

Obveza izrade Procjene rizika proizlazi iz odredbi članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), a metodološki okvir za izradu čine:

· Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku,

· Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj  65/16), 

· Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Vukovarsko-srijemske županije,  klasa: 810-03/16-01/07, ur.broj:2196/1-01-16-1 od 21. prosinca 2016.g.

Po zaprimanju navedenih smjernica Grad Ilok (u daljnjem tekstu Grad) pristupio je popunjavanju obrasca za samoprocjenu utvrđivanja obveze izrade Procjene rizika kojim je utvrđena obveza izrade iste.

Sukladno rezultatu samoprocjene gradonačelnik je donio Odluku o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća. Navedenom odlukom su propisani postupak, sudionici i rok izrade predmetnog dokumenta. 

S obzirom da je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Grada dokument novijeg datuma, poslužiti će kao svojevrsna baza podataka, koja će se dopuniti podatcima o štetama od elementarnih nepogoda, te podatcima pravnih osoba koje se u dijelu svoje redovite djelatnosti bave i poslovima civilne zaštite. Za prijetnje koje se moraju obraditi, a za koje ne postoje relevantni podatci koristiti će se Procjena rizika od katastrofa Republike Hrvatske.

Cilj Procjene rizika je da se  izvrši rangiranje poznatih prioritetnih prijetnji s obzirom na vjerojatnost pojave štete i posljedica, odrede njihovi rizici, te kroz sustav vrednovanja utvrde smjerovi vođenja politika prema prijetnjama i načinu njihove kontrole.

Procjenom rizika će se utvrditi spremnost sustava civilne zaštite Grada da odgovori na moguće prijetnje velikom nesrećom i da se odredi način preventivnog djelovanja, te reagiranja kako bi se sigurnost lokalnog stanovništva podigla na višu razinu.

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Geografski položaj 

Grad Ilok je jedan od pet gradova Vukovarsko-srijemske županije, a nastao je podjelom prostora bivše općine Vukovar. Unutar Grada Iloka su četiri naselja – Bapska, Ilok, Mohovo i Šarengrad.

Kao dio prostora Vukovarsko-srijemske županije, Grad Ilok s tri strane određuje državna granica, a sa zapadne strane Grad graniči s Općinom Lovas.  
Položaj Grada u prostoru Vukovarsko-srijemske županije
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Geoprometni položaj 
Mohovo

Naselje je smješteno uz državnu cestu D-2 Dubrava Križovljanska-Ilok, kroz glavnu ulicu mjesta. Okomito na glavnu ulicu nalaze se još tri ulice. Mjesto je vezano s Lovasom cestom 49044.

Šarengrad

Naselje je smješteno uz državnu cestu D-2 Dubrava Križovljanska-Ilok, gdje se nalazi i glavna ulica. Na tu ulicu vezuju se dvije sporedne ulice. Mjesto je vezano s Bapskom lokalnom cestom 4103.

Bapska

Naselje je smješteno istočno od državne ceste D-2 Dubrava Križovljanska-Ilok, koja povezuje Bapsku sa Šarengradom lokalnom cestom 4103. Ta cesta nalazi se u glavnoj ulici. Uz glavnu nalaze se dvije paralelne ulice sjevernije i južnije od nje. Sve tri ulice presijecaju 10 poprečnih ulica. 

Ilok

Grad je smješten na Državnoj cesti D-2 Dubrava Križovljanska-Ilok. Kroz mjesto prolaze ceste:

· ŽC 4199

· ŽC 4200,

· LC 46036, LC 46037, LC 46039,

· Grafički prilog – GP 3
1.1  Područje odgovornosti Grada (Grafički prilog – GP 1)
1.1.1  Osnovni podaci o stanju u prostoru

a) Površina 
Po površini je Grad Ilok najveća jedinica lokalne samouprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Površine je 130 km², Grad Ilok zauzima 5,3 % površine Županije.

b) Naseljenost

Prema popisu stanovništva 2021. godine imao je 5 045 stanovnika, koji su živjeli u statistički promatrano četiri naselja: Bapska, Ilok, Mohovo i Šarengrad.

Površina administrativnog obuhvata naselja
	NASELJE
	POVRŠINA    km2

	Bapska
	26,5

	Ilok
	57,7

	Mohovo
	11,5

	Šarengrad
	33,9

	Ukupno Grad Ilok
	129,6


Izvor: Prostorni plan Grada

Gustoća naseljenosti Grada Iloka iznosila je 52,05 st/km2 2021. godine. 

Grad Ilok zauzima 5,3 % površine Županije, a stanovništvo Grada sudjeluje s 3,6 % u broju stanovnika Županije. 
Površina građevinskog područja svih naselja je 582 ha što je 4,5% ukupne površine Grada.

Površine građevinskog područja

	NASELJE
	Ukupno

ha
	Izgrađeno

ha
	Neizgrađeno

ha
	Gospodarsko

GP
	Perivoji i 

rekreacija

GP
	Groblja

GP
	Groblja

izvan GP

	Ilok*
	376
	331
	45
	47,5
	20,1
	4,32
	0

	Bapska
	90
	65
	25
	4,2
	4,5
	0
	2,74

	Mohovo
	33
	23
	10
	0
	3,6
	0
	1,03

	Šarengrad
	83
	58
	25
	2,7
	8,9
	1,7
	0

	UKUPNO:
	582
	477
	105
	54,4
	37,1
	6,02
	3,77


* s površinama izdvojenih GP Radoš i Lovka              Izvor: Prostorni plan Grada
Stanovi prema načinu korištenja 

	JLPRS
	Ukupno
	Stanovi za stalno stanovanje
	Stanovi koji se koriste povremeno
	Stanovi u kojima se samo obavlja djelatnost

	
	
	Ukupno
	Nastanjeni
	Privremeno nenastanjeni
	Napušteni
	Za odmor i rekreaciju
	U sezonskim radovima
	Iznajmljivanje turistima
	Ostale djelatnosti

	Ilok
	3,154
	3,096
	2,355
	612
	129
	57
	-
	-
	1


Izvor: Popis stanovništva 2021.g.
1.1.2  Prirodna obilježja

a) Reljef

Prostor Vukovarsko -srijemske županije obuhvaća dio slavonsko-srijemskog međuriječja na rubu Panonske nizine. To je ravnica iz koje se središnjim prostorom dižu uzvišenja diluvijalnog prapora. Reljefno se ističu dva odvojena uzvišenja: Vinkovačko-đakovački ravnjak i Vukovarski ravnjak koji čine razvodnicu Dunava, tj. Vuke i Save. 

Vukovarski ravnjak se širi prema istoku do crte Šarengrad - Bapska - Šid, odakle počinje Fruška Gora. Sjeverno i južno od ravnjaka prostiru se doline s razgrananom riječnom mrežom. Nadmorska visina prostora Grada Iloka se kreće od 79 - 200 m/nm. 

Grad Ilok se pretežito prostire na Vukovarskom ravnjaku. Teren je blago valovit. Prostor zauzimaju kvalitetne poljodjelske površine i šume se prostiru duž južne granice Grada, uz obale Dunava, na adama te duž potoka koji se ulijevaju u Dunav. Ti potoci tvore karakteristične udoline (jaruge – surduk tur.) kojima se oborinske vode s okolnih padina slijevaju prema Dunavu. 

b) Hidrološki pokazatelji - Grafički prilog – GP 7
Prema teritorijalnim osnovama za upravljanje vodama - ustrojstvu vodnoga gospodarstva, pripada vodnom području sliva Drave i Dunava, a prema odluci Vlade Republike Hrvatske (NN 98/98) u cijelosti se nalazi na Slivnom području "Vuka". Slivno područje "Vuka" ukupne površine 1793,28 km², obuhvaća prirodnu cjelinu hidrografskog sliva rijeke Vuke, Drave i Dunava. Desno zaobalje rijeke Dunav, a kojem pripada i područje Grada Iloka dio je bujičnog područja Fruške gore - slivovi pritoka Dunava od naselja Opatovac (područje općine Lovas) do istočne granice Grada Iloka. 

Na području Grada nalaze se brdski pritoci: Vratolom, Okut, Gospin bunar, Dobra voda, Drljanski potok, Čitluk i Lišćak.

c) Geološki  pokazatelji 

Seizmotektonski odnosi u većem dijelu Vukovarsko-srijemske županije su prilično složeni. Velika spuštena struktura je Dravska depresija čiji se dio nalazi sjeverno od Borova i Korođa, te Slavonsko-srijemska depresija jugoistočno od crte Vinkovci-Ilača-Tovarnik. Izdignute strukture su Đakovačko-vinkovačko-vukovarski praporni ravnjak i Fruška gora, a rasjedne zone su:

· južni rubni rasjed Dravske potoline (Podrinja-Bršadin)

· đakovački rasjed (Taborište-Gaboš-Borovo)

· rasjed Vinkovci-Vukovar (Vođinci-Ivankovo-Vinkovci-Nuštar)

· sjeverni rubni rasjed Slavonsko-srijemske potoline (V.N.Selo-Aljmaš-Ilača-Tovarnik)

· Babina Greda-Cerna-Mirkovci-Vučedol

· Županja-Vranjevo-Aljmaš-Zobište

· fruškogorski rasjed (Vukovar-Šarengrad)

Seizmička aktivnost vezana je za regionalne rasjede ili zone rasjeda, poglavito za njihova presjecišta kao i za rubove većih tektonskih jedinica. Prema važnosti u tektonskom sklopu i amplitudama vertikalnih i horizontalnih pomaka na ovom području se ističe „Sjeverni rubni rasjed Savske i Slavonsko – srijemske depresije“. Dužina ovog rasjeda je veća od 100 km, veličina vertikalnog pomaka je oko 100,0 m. Odražava se u reljefu strmim odsjekom čija je visina uz Đakovačko – vinkovački ravnjak 20,0 m. Vrijeme najveće aktivnosti mu je u neogenu i kvartaru.

Područje Grada Iloka nalazi se u VII° zoni MCS maksimalnog intenziteta potresa. Seizmotektonski rasjedi na području Grada posloženi su u smjeru JI - SZ i nalazi se u zapadnom dijelu Grada - na širem području naselja Bapska i naselja Mohovo.

d) Pedološki pokazatelji 

Pripovršinski dijelovi područja Vukovarsko-srijemske županije izgrađeni su od kvartarnih taložina koje se dalje mogu razdvojiti na starije (pleistocenske) i mlađe (holocenske). Nastale su sedimentacijom u vodenim okolišima (jezera, močvare, rijeke, potoci) i na kopnu tijekom zadnjih nekoliko stotina tisuća godina pod snažnim utjecajem izmjena hladnih i suhih glacijalnih s toplim i vlažnim interglacijalnim razdobljima te intenzivnih tektonskih pokreta. Općenito, prevladavaju nevezani do slabo vezani sitnozrnati klastiti.

Najmarkantniji sediment je prapor ili les. Prekriva manje-više kontinuiranu zonu od Novih Mikanovaca na zapadu do Iloka na istoku s tim da od Vukovara prati tok Dunava. Najveće je širine oko 16 km. Nalazi se uglavnom na uzvisinama izgrađujući tzv. Đakovačko-vinkovačko-vukovarski praporni ravnjak i plato. Prapor je žutosmeđi pjeskovito-glinoviti prah (silt), slabo vezan, šupljikav, s karakterističnim prevladavajuće vertikalnim cjevastim šupljinama od istrunulog bilja i biljnih korjenčića. Luči se, tj. odlama vertikalno. To je eolski sediment nastao nakupljanjem vjetrom nanašanih čestica tijekom suhih i hladnih glacijalnih faza i to u više navrata, tako da je apsolutne starosti od 33 000 do 16 600 godina (gornji pleistocen). Sastoji se od kvarca, alkalijskih feldspata, karbonatnih čestica i nešto muskovita. Debljina prapora ovdje je procijenjena na maksimalno 20-tak metara. U litološki član uključene su holocenske sitnozrnate taložine nastale u poplavnim i barskim okolišima, a također i mrtvajama. Radi se o glinovitim prahovima, prahovima, prahovitim glinama i glinama, mjestimice lećama pijeska i/ili šljunaka i s karbonatnim konkrecijama. Boje su sive, smeđe i sivosmeđe ili su šareni. U mineralnom sastavu prevladava kvarc, uz kojega još ima feldspata, muskovita i čestica stijena. Debljina ovih naslaga ne prelazi desetak metara. Rasprostiru se u obliku nepravilnih većih i manjih površina južno od prapornog ravnjaka. Treba spomenuti da na tim lokacijama mjestimice sedimentacija traje i danas zahvaljujući povremenim plavljenjima i održavanju močvara unutar blagih depresija. Nastaju tamne, sivocrne prašinaste gline, često s tresetnim tvarima-ostacima neraspadnutog močvarnog bilja.

e) Klizišta

Klizanje zemljišta je jedan od najčešćih suvremenih geoloških procesa koji može nastati prirodnim putem (riječnom erozijom, abrazionim i tektonskim procesima, djelovanje podzemnih i površinskih voda) , ili djelatnošću čovjeka (miniranja, vibracije strojeva, različiti vidovi gradnje koji mogu bitno promijeniti stabilnost kosina).

Nagib kosine, u kojima se stvaraju klizišta, može biti vrlo blag (manji od 5 stupnjeva, do vrlo strm 45 stupnjeva), ali su klizišta najčešća na kosinama s nagibom od 10-30 stupnjeva.

Kako se klizišta  prepoznaju prema deformacijama terena (pukotine u tlu), deformacijama na objektima (pukotine i rušenja objekata), te deformacijama na vegetaciji ("pijane šume" sa stablima nagnutima niz kosinu ili na suprotnu stranu), to možemo konstatirati da narečenih deformacija, tj. klizišta ima na području Grada (Stari grad, ulica I. G. Kovačica, ul. Vladimira Nazora, ulica Vinogradska i drugo).

Desno zaobalje rijeke Dunav, a kojem pripada i područje Grada Iloka, dio je bujičnog područja Fruške gore kojim dominiraju mali brdski pritoci Dunava, bujičnog karaktera, većinom neuređeni i zaraslii.
f) Meteorološki pokazatelji

Klimatske karakteristike područja Vukovarsko-srijemske županije, kao dijela šireg područja Istočne Hrvatske, kojemu pripada i Grad Ilok, odlikuju osobine umjerene kontinentalne klime. Ljeta su sunčana i vruća, a zime su hladne i sa snijegom. Ovu klimu karakteriziraju srednje godišnje temperature od oko 11°C sa srednjim najtoplijim maksimumom ok 29,9°C i srednjim minimumom od 12,2 °C. Tijekom više od četiri mjeseca godišnje, srednje temperature najtoplijeg mjeseca ispod 22 °C te prosječna godišnja količina oborina od 700-800 mm. Srednje godišnje padaline kreću se u relativno uskom rasponu. Najniže su u krajnjem istočnom dijelu gdje iznose oko 650 mm, a idući prema zapadu vrijednost srednjih godišnjih padalina postupno raste do 800 mm. Najviše padalina ima u proljeće i sredinom ljeta. Srednja relativna vlaga iznosi 79 %. Klimatske prilike ovoga kraja odlikuje homogenost, a određena odstupanja javljaju se uslijed općih klimatskih promjena. Pojava mraza na području Županije godišnje iznosi oko 45 dana.

 Meteorološki pokazatelji

	Oborine
	Prosječna oborina
	600-700 mm, na uskom dijelu na obroncima Fruške gore i na područjima uz Savu 700-800 mm

	
	Glavni maksimum
	VI mjesec 79 mm

	
	Sporedni maksimum
	X mjesec 97 mm

	
	Glavni minimum
	Sredinom jeseni

	
	Sporedni minimum
	Krajem zime

	
	U vegetacijskom razdoblju
	435 mm (57% godišnje količine)

	Suša
	Kritični mjeseci
	Od svibnja do kolovoza 

(do 90 sušnih dana)

	
	Prosječno trajanje
	40 dana

	
	Prosječno bezoborinskih dana
	249

	
	Najmanji srednji broj dana bez oborina
	Travanj i lipanj (oko 18 dana mjesečno)

	
	Najveći srednji broj dana bez oborina
	siječanj i kolovoz (oko 23 dana mjesečno).

	Tuča
	Područja s najvećim brojem dana s tučom i/ili sugradicom
	jugozapadni dio županije – to je područje između Gradišta, Županje i Babine Grede,

	
	
	na južnom dijelu  područje između 

Vrbanje i Soljana.

	
	
	U središtu Županije oko sela 

Srijemske Laze

	
	Srednji broj dana s tučom
	1,2 dana 

(travanj 0,3 dana, srednji broj dana u ostalim mjesecima između 0.1 i 0.2 dana)

	
	Mjeseci bez tuče
	Veljača, listopad i prosinac

	Vjetar
	Najveća učestalost
	Iz sjeverozapadnog smjera, po učestalosti slijede strujanja iz jugoistočnog, sjeveroistočnog i jugozapadnog kvadranta. Udio tišina iznosi 12,6%.

	
	Srednji broj dana s jakim vjetrom
	8,9 dana

	
	Srednji broj dana s olujnim vjetrom
	0,7 dana

	
	Maksimalni udar vjetra
	45,,9 m/s

	
	Maksimalna deset minutna brzina vjetra
	26,6 m/s

	Snježne oborine
	Najkritičniji period za snježni pokrivač
	Prosinac, siječanj i veljača

	
	Prosječni godišnji broj dana sa snijegom
	22 dana u razdoblju od studenog do travnja, mala visina snijega, kratko vrijeme zadržavanja

	Poledica
	Broj povoljnih dana za poledicu
	35

	
	Maksimalni broj dana s poledicom
	53 dana 1996.g.

	
	Minimalni broj dana s poledicom
	19 dana 1989.g.

	Temperatura
	Prosječna temperatura
	Zimi 0,40 C

	
	
	Ljeti 20,30 C

	
	Najviša prosječna temperatura
	Srpanj

	
	Najniža prosječna temperatura
	Siječanj


Izvor: Državni hidrometeorološki zavod
1.2  Stanovništvo
Stanovništvo Grada po naseljima
	Naselje

	Spol
	Ukupno


	 
	sv.
	5.045

	 
	m
	2.428

	 
	ž
	2.617

	Bapska
	sv.
	658

	Bapska
	m
	325

	Bapska
	ž
	333

	Ilok
	sv.
	3.842

	Ilok
	m
	1.815

	Ilok
	ž
	2.027

	Mohovo
	sv.
	183

	Mohovo
	m
	95

	Mohovo
	ž
	88

	Šarengrad
	sv.
	362

	Šarengrad
	m
	193

	Šarengrad
	ž
	169


Izvor: Popis stanovništva 2021.g. 
Pokazatelji u odnosu na kategorije stanovništva planiranih za evakuiranje
	Naselje

	Spol
	Ukupno

	0 – 4
	5 – 9
	10 – 14
	65 – 69
	70 – 74
	75 – 79
	80 – 84
	85 – 89
	90 – 94

	 
	sv.
	5.045
	171
	183
	229
	424
	378
	216
	217
	115
	40

	 
	m
	2.428
	80
	96
	123
	210
	160
	80
	70
	28
	8

	 
	ž
	2.617
	91
	87
	106
	214
	218
	136
	147
	87
	32

	Bapska
	sv.
	658
	8
	22
	17
	47
	44
	32
	30
	11
	4

	Bapska
	m
	325
	6
	13
	10
	22
	15
	13
	8
	3
	1

	Bapska
	ž
	333
	2
	9
	7
	25
	29
	19
	22
	8
	3

	Ilok
	sv.
	3.842
	146
	151
	202
	330
	293
	166
	167
	94
	31

	Ilok
	m
	1.815
	66
	78
	110
	159
	122
	63
	54
	20
	6

	Ilok
	ž
	2.027
	80
	73
	92
	171
	171
	103
	113
	74
	25

	Mohovo
	sv.
	183
	6
	4
	7
	14
	10
	7
	10
	2
	2

	Mohovo
	m
	95
	3
	2
	2
	10
	4
	1
	5
	-
	-

	Mohovo
	ž
	88
	3
	2
	5
	4
	6
	6
	5
	2
	2

	Šarengrad
	sv.
	362
	11
	6
	3
	33
	31
	11
	10
	8
	3

	Šarengrad
	m
	193
	5
	3
	1
	19
	19
	3
	3
	5
	1

	Šarengrad
	ž
	169
	6
	3
	2
	14
	12
	8
	7
	3
	2


Izvor: Popis stanovništva 2021.g. 

1.3  Materijalna i kulturna dobra te okoliš

Zaštitu prirode i kulturnih dobara treba temeljiti na očuvanju i uspostavljanju uravnoteženog odnosa osnovnih izvora povijesnih oblika graditeljskog nasljeđa i suvremenih graditeljskih dostignuća osobito u vrijednim povijesnim urbanim i ruralnim cjelinama. Mjere zaštite biološke raznolikosti i staništa trebaju osigurati racionalno korištenje prirodnih dobara uz što manje narušavanje ravnoteže prirodnih sastavnica, zadržati kvalitete prirodnog prostora, čuvati prirodni krajobraz, posebno područje s autohtonom vegetacijom.

1.3.1  Zaštićeni dijelovi prirode 

Na području  Grada Iloka zaštićeni dijelovi prirode su temeljem Zakona o zaštiti prirode:

a) spomenik parkovne arhitektrure - park u Iloku


- (SRH, Republički zavod za zaštitu prirode, Zagreb - R. br. UPI/I° 44-1973. do 31.listopada 1973.)

b) posebni rezervat šumske vegetacije "Vukovarske dunavske ade" (dio)


- (SO Vukovar - Odluka o proglašenju specijalnim rezervatom šumske vegetacije dijelova gospodarske jedinice 
"Vukovarske dunavske ade" (na području grada Iloka - Mohovska ada - odjel 58) od 24. ožujka 1989.)

Zaštićeni dijelovi prirode

	Naselje
	Lokacija
	Žaštićena priroda

	Ilok
	Šuma Principovac
	Zaštićen krajobraz

	Mohovo i Šarengrad
	Cjeline područja Mohovske i Sarengradske ade na desnoj obali Dunava
	Osobito vrijedan prirodan krajobraz

	OKUT - od Kordoša do GP Mohova
	Područja padina i korita potoka (surduka)
	Osobito vrijedan prirodan krajobraz

	DOBRA VODA - od pajdoša do GP Šarengrada
	Područja padina i korita potoka (surduka)
	Osobito vrijedan prirodan krajobraz

	DRLJANSKI POTOK - od Skandale i Križa do GP Iloka
	Područja padina i korita potoka (surduka)
	Osobito vrijedan prirodan krajobraz

	ČITLUK - od sjevernih padina Čukavca do GP Iloka
	Područja padina i korita potoka (surduka)
	Osobito vrijedan prirodan krajobraz

	LIŠČAK - od Klakoča do državne ceste
	Područja padina i korita potoka (surduka)
	Osobito vrijedan prirodan krajobraz

	Ilok i Šarengrad
	Šire područje vinogradskog područja oko grada Iloka i Šarengrada
	Osobito vrijedan kultiviran krajobraz

	Potezi i točke
	Potez ruba desne obale Dunava
	Osobito vrijedan kultiviran krajobraz

	
	Istaknuta točka cjeline zidina tvrđave i franjevačkog samostana sa zvonikom u Iloku
	Osobito vrijedan kultiviran krajobraz

	
	Područje Dunavca
	Osobito vrijedan kultiviran krajobraz


Izvor: Prostorni plan Grada Iloka
1.3.2  Kulturna dobra 

Kulturna dobra moraju biti visoko na listi prioriteta zaštite i spašavanja odmah nakon zaštite i spašavanja ljudskih života, koji su apsolutni prioritet u svim situacijama, a prije ostale materijalne imovine.

Kada je riječ o postupanju s građevinama u sklopu mjera zaštite i spašavanja iste trebaju imati prioritet  u smislu očuvanja fizičke strukture (statička stabilizacija – potresi, gašenje – požari velikih razmjera, obrana od poplava, osiguranje – društveni nemiri) pred ostalim građevinama. 

Ako je riječ o nepogodama velikih razmjera koje uključuju zbrinjavanje stradalih ljudi građevine koje imaju svojstvo kulturnog dobra trebaju biti izuzete od korištenja u svrhu zbrinjavanja dok god se ne iscrpe svi ostali smještajni kapaciteti. 

Registrirana kulturna dobra na području Grada  
	Naselje
	Naziv
	Adresa
	Vrsta postupka
	Broj registra
	Klasifikacija
	KČ
	

	Bapska
	Arheološko nalazište Gradac
	 
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-3758
	kopneno arheološko nalazište
	K.č. br. 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 3794 sve k.o. Bapska.
	

	Bapska
	Kapela sv. Marije
	na mjesnom groblju
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-1138
	sakralna građevina
	3591 i 3592
	

	Ilok
	Četiri knjige iz fonda knjižnice franjevačkog samostana u Iloku
	Trg sv. Ivana Kapistranskog 3
	Preventivno zaštićeno kulturno dobro
	P-4318
	knjižnična građa
	 
	

	Ilok
	Dio zbirke iz fonda knjižnice Franjevačkog samostana sv. Ivana Kapistrana
	Trg sv. I.Kapistranskog 3
	Preventivno zaštićeno kulturno dobro
	P-4080
	arhivska građa
	 
	

	Ilok
	Jedanaest knjiga iz fonda Knjižnice Franjevačkog samostana
	Trg sv. Ivana Kapistranskog 3
	Preventivno zaštićeno kulturno dobro
	P-4550
	arhivska građa
	 
	

	Ilok
	Obiteljska kuća Trenc u Iloku
	Dr.F.Tuđmana 17
	Preventivno zaštićeno kulturno dobro
	P-4450
	stambena građevina
	259
	

	Ilok
	Zgrada, Ulica F. Tuđmana 12
	F.Tuđmana 12
	Preventivno zaštićeno kulturno dobro
	P-4432
	stambena građevina
	62
	

	Ilok
	Arheološka zona Ilok
	 
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-4062
	kopnena arheološka zona
	Arheološka zona Ilok obuhvaćena je linijom koja započinje u jugozapadnom kutu k.č. 342 i ide zapadnim rubom k.č. 342, 341, 340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 332?2, 332?1, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324?2, 324?3, 324?1, 323, 322?2, 322?1, 321, 320?2, preko Ulice Franje Tuđmana (k.č. 1320/1), zapadnim rubom k.č. 2906, preko puta (k.č. 2913), južnim i zapadnim rubom k.č. 2909?1, preko puta (k.č.1388), zapadnim i sjevernim rubom k.č. 2910, zapadnim rubom k.č. 1404, južnom stranom ulice Turska skela (k.č. 1408) od k.č. 1404 do k.č. 1416/9, zapadnim i sjevernim rubom k.č. 1416?9, i 1416?2, južnim ruboom k.č. 1416?5 od k.č. 1416/2 do kraja, južnim rubom k.č. 1429, 1430, 1431, 1432, 1436, 1437?2, 1438, 1445, 1446, 1449, 1450, 1453, 1454, 1457, 1458, 1461, 1462, 1466, 1468?1, 1468?2, južnim i istočnim rubom k.č. 1470?1, istočnim rubom k.č. 92, južnom stranom Stepenica Jelke Benešić, od k.č. 92 prema zapadu do početka Stepenica Mije Blažeka (k.č. 165), istočnim i južnim rubom k.č. 165 do Ulice Stjepana Radića (k.č. 1323), sjevernom stranom Ulice Stjepana Radića od k.č. 142 do Trga Josipa Vuletića, sjevernom stranom Trga Josipa Vuletića, sjevernom stranom Ulice Josipa Jurja Strossmayera (k.č. 1325) od Trga Josipa Vuletića do k.č. 342, sve k.o. Ilok.
	


Izvor: Izvod iz registra Kulturnih dobara RH 
Kulturna dobra

	Naselje
	Naziv
	Adresa
	Vrsta postupka
	Broj registra
	Klasifikacija
	KČ
	


	Ilok
	Crkva sv. Ivana Kapistrana sa samostanom
	Trg sv. Ivana Kapistrana 3 i 4
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-1148
	sakralni kompleks
	90, 91
	

	Ilok
	Dvorac Odescalchi, Šetalište oca Mladena Barbarića 5
	Šetalište oca Mladena Barbarića 5
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-1149
	stambena građevina
	85 (zk. ul. 5048)
	

	Ilok
	Gradske zidine (Stari grad Ilok)
	Šetalište o.M.Barbarića, Trg sv. Ivana Kapistrana
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-1146
	obrambena građevina
	85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 165, 166, 167, 168 i 1321,
	

	Ilok
	Groblje palih boraca JA i spomenik
	Pravoslavno groblje u Iloku
	Zaštićeno kulturno dobro
	ROS-0225-1971.
	memorijalno obilježje
	kat. čest. br. 389, zemljišno-knjižni uložak br. 393
	

	Ilok
	Inventar crkve i samostana sv. Ivana Kapistrana
	Trg sv. Ivana Kapistranskog 3
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-5245
	sakralni/religijski predmeti
	 
	

	Ilok
	Kripta i spomenik palim borcima Crvene Armije
	Trg sv. Ivana Kapistrana
	Zaštićeno kulturno dobro
	ROS-0219-1971.
	memorijalno obilježje
	kat. čest. br. 89, zemljišno-knjižni uložak br. 393
	

	Ilok
	Kulturno-povijesna cjelina grada Iloka
	Franje Tuđmana, Ul.Koševi, Radićeva, Julija Benešića, Trg Nikole Iločkog, Šetalište o.M.Barbarića
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-2263
	urbana kulturno-povijesna cjelina
	73/1, 234/1, 555, 583, 173, 84/3, 92, 114, 119, 141, 83/1...
	

	Ilok
	Muzej grada Iloka - Zbirka Radničkog pokreta i NOB
	Šetalište oca Mladena Barbarića bb
	Zaštićeno kulturno dobro
	ROS-136-1984
	muzejska građa
	 
	

	Ilok
	Obiteljska kuća i čardak, Julija Benešića 25
	Julija Benešića 25
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-5830
	stambena građevina
	157 (zk.ul. 2346)
	

	Ilok
	Orgulje u crkvi sv. Ivana Kapistrana
	Trg sv. Ivana Kapistrana 2
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-3314
	glazbeni instrument
	 
	

	Ilok
	Turska kupelj - Hamam, Šetalište o.M.Barbarića bb
	Šetalište o.M.Barbarića bb
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-1150
	javna građevina
	168
	

	Ilok
	Turski mauzolej - Turbe
	Šetalište o.M.Barbarića bb
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-1147
	sakralna građevina
	85
	

	Ilok
	Zgrada Kotara - Gradskog poglavarstva, Trg Nikole Iločkog 13
	Trg Nikole Iločkog 13
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-4193
	javna građevina
	73/1, 73/2 (zk.ul. 4748, 4307)
	

	Ilok
	Zgrada žitnice, Šetalište O.M. Barbarića 4
	Šetalište O.M. Barbarića 4
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-4422
	javna građevina
	84/4 (zk.ul. 45)
	

	Mohovo
	Crkva Vaznesenja Hristovog
	Ul. svetog Nikole Tavelića 1
	Preventivno zaštićeno kulturno dobro
	P-4531
	sakralna građevina
	183
	

	Mohovo
	Inventar pravoslavne crkve Vaznesenja Hristovog
	Sv.Nikole Tavelića 1
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-2514
	sakralni/religijski predmeti
	 
	

	Šarengrad
	Arheološko nalazište "Kuruzeb"
	 
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-4980
	kopneno arheološko nalazište
	K.č.br. 544/2, 545/1, 545/2, 546, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562/1, 562/2, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573/1, 573/2, 574, 575, 576, 577, 578/1, 578/2, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 595, 596, 597, 598/1, 598/2, 599, 600, 2575/1, 2575/2 sve k.o. Šarengrad.
	

	Šarengrad
	Arheološko nalazište "Renovo"
	 
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-4979
	kopneno arheološko nalazište
	K.č.br. 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472 sve k.o. Šarengrad.
	

	Šarengrad
	Crkva sv. Petra i Pavla sa samostanom
	B.Leakovića 13
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-1168
	sakralni kompleks
	1227/2
	

	Šarengrad
	Groblje i spomenik palim borcima JA
	Mjesno groblje
	Zaštićeno kulturno dobro
	ROS-0376-1973.
	memorijalno obilježje
	kat. čest. br. 771, zemljišno-knjižni uložak br. 1209
	

	Šarengrad
	Inventar crkve sv. Petra i Pavla
	Bernardina Leakovića 13
	Zaštićeno kulturno dobro
	R-39-1970
	sakralni/religijski predmeti
	 
	

	Šarengrad
	Inventar parohijske crkve sv. Arhanđela Mihaila
	Radićeva 35
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-2510
	sakralni/religijski predmeti
	 
	

	Šarengrad
	Srednjovjekovni grad Šarengrad
	iznad naselja
	Zaštićeno kulturno dobro
	Z-1169
	obrambena građevina
	814/2
	


Izvor: Izvod iz registra Kulturnih dobara RH 
1.3.3  Prirodni potencijali 

a) Poljoprivredne površine

Zone poljoprivredne proizvodnje (Grafički prilog- GP 2)

Zone poljoprivredne proizvodnje rasprostranjene su po cijelom području Grada. Poljoprivredne površine prekrivaju 8 822 ha što je 68% od ukupne površine Grada.

Struktura zemljišta po kategorijama korištenja i vlasništva
	OBLIK VLASNIŠTVA
	OBRADIVE

POLJ. POVRŠINE


	UKUPNA 

OBRADIVA POVRŠINA
	OSTALE

POLJ.

POVRŠINE
	UKUPNE

POLJ. POVRŠINE
	OSTALE

POVRŠINE
	NEPLODNO TLO
	UKUPNA POVRŠINA

	
	ORANICA
	VOĆNJACI
	VINOGRADI
	LIVADE
	
	PAŠNJACI
	RIBNJACI
	
	TRST. I MOČVARE
	ŠUME
	VODOTOCI
	KANALI
	OSTALO NEPLODNO TLO
	UKUPNO NEPLODNO TLO
	

	UKUPNO:
	6.144
	157
	1.192
	80
	12.891
	508
	5,1000
	8.104
	23
	3.290
	633
	
	1.497
	
	12.960


Izvor: DGU Područni ured za katastar Vukovar
 Strukturna površina prema katastarskim kulturama

	JLPRS
	Ukupna

Površina
	Površina po katastarskim kulturama u ha

	
	
	Oranice
	Voćnjaci
	Vino-gradi
	Livade
	Pašnjaci
	Trstici
	Ukupno

Poljoprivredna površina
	Šume ha
	Neplodno

	ILOK
	12.891
	6.144
	157
	1.192
	80
	508
	23
	8.104
	3.290
	1.497


Izvor: DGU, Područni ured za katastar Vukovar
 Pregled proizvodnje jesenskih i proljetnih usjeva te njihova vrijednost

	R. br.
	Kultura
	2020. godina
	2021. godina

	
	
	Preuzeta

proizvodnja

(u  t)

T/ha
	Cijena

(kn/t)
	Vrijednost

preuzete

proizvodnje

(bez poticaja)
	Preuzeta

proizvodnja

(u t)

T/ha
	Cijena

(kn/t)
	Vrijednost

preuzete

proizvodnje (bez poticaja)

	1.
	Pšenica
	184.368

6,0
	1410
	259.958
	230.048

6,4
	1350
	310.564

	2.
	Stočni ječam
	6.292

5,5
	1650
	10.381
	21.244

5,7
	1510
	32.078

	3.
	Pivski ječam
	5.491

4,8
	1530
	8.401
	5.703

5,5
	1650
	9.409

	4.
	Uljana repica
	4.903

2,6
	2810
	13.777
	1.013

1,8
	3300
	3.342

	
	Ukupno 
	201.054
	
	292.517
	258.008
	
	355.393

	1.
	Kukuruz
	215.383

7,0
	1200
	258.459
	112.180

3,8
	1820
	204.167

	2.
	Šećerna Repa
	379.600

52,00
	300
	113.880
	313.250

35,00
	300
	93.975

	3.
	Suncokret
	30.178

3,1
	2590
	78.161
	31.302

3,2
	3810
	119.260

	4.
	Soja
	53.422

2,5
	2400
	128.212
	34.384

1,9
	4360
	149.914

	
	Ukupno 
	678.583
	
	578.712
	491.116
	
	567.316


Izvor: Upravni odjel Grada
Način uporabe poljoprivredne površine

	Redni broj
	Način uporabe poljoprivredne površine
	Površina (ha)

	1.
	osobito vrijedno obradivo tlo 
	7 108,0

	2.
	Vrijedno obradivo tlo
	1 714,0

	3.
	ostalo obradivo tlo
	1 62,35

	4.
	vodne površine
	739,1

	5.
	ostale površine
	0,0

	
	UKUPNO:
	9 723,45


Izvor: Prostorni plan Grada
Grafički prilog- GP 2 - POLJOPRIVREDNE I ŠUMSKE POVŠINE

b) Šumske površine (Grafički prilog- GP 2)

Ukupna površina šuma na području Grada Iloka je 2935,99 ha od čega je 2471,06 gospodarskih šuma i 10,95 ha šuma posebne namjene.

Šumama na području Grada Iloka upravlja Uprava šuma Vinkovci, šumarija «Vukovar» i šumarija «Ilok». To su šume GJ «Iločke šume», dijelove GJ «Vukovarske dunavske ade» (šumski predjeli Mohovski rit, Mohovska ada, Hagel i Šarengradska ada i dio GJ «Jelaš» - predjeli Kordoš i Kalile.

 Šumske površine

	Šumarija
	Gospodarska jedinica
	Šumski predjel
	Katastarska 
čestica
	Površina (ha)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ILOK
	"ILOČKE ŠUME"
	
	
	1818,17

	
	"VUKOVARSKE DUNAVSKE ADE"
	
	
	896,61

	
	"JELAŠ"
	
	
	221,21

	Ukupno:
	
	
	
	2935,99


Izvor: "Hrvatske šume"  - Šumarija Ilok
c) Lovišta i lovna divljač

Lovstvo na području  Vukovarsko-srijemske županije i Grada Ilok ima dugu tradiciju, a lovišta zauzimaju značajne površine. Na području Grada Iloka lovišta su : 

· uzgajalište divljači  «Dugo cerje – Česta – Voćin» kojim gospodari lovna udruga «Grad Ilok»,  ustanovljeno odlukom Ministarstva poljoprivrede i šumarstva 1999. godine. 

· zajedničko lovište br. 28 je «Vukovo-Kordoš» kojim gospodari lovna udruga «Srndać» iz Iloka, ustanovljeno je odlukom Županijske skupštine Vukovarsko srijemske županije 1999. godine.  

Lovišta ne obuhvaćaju površine naselja niti površinu do 300 m udaljenosti od izgrađenog dijela naselja. Na području lovišta gospodari se sukladno lovnim osnovama. Ovlaštenik prava lova dužan je poduzimati mjere za sprječavanje šteta od divljači, graditi i održavati lovno-gospodarske građevine, održavati prosjeke i šumske čistine te održavati brojno stanje divljači u granicama kapaciteta lovišta dozvoljenog propisanog lovno-gospodarskom osnovom.

d) Mineralne sirovine

Nove lokacije za istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina moguće je odrediti na osnovu stručne podloge/osnove/ geološko rudarske studije.

Istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina treba vršiti temeljem zakonskih uvjeta i to u pravilu izvan građevinskih područja naselja i  izvan prostora postojećih i planiranih infrastrukturnih koridora te u skladu s obavezama obvezama određenom studijom utjecaja na okoliš što se osobito primjenjuje na ponovno pokretanje korištenja mineralnih sirovina na lokaciji Alvaluci u Iloku.

1.3.4  Gospodarski potencijali

a) Industrijske i gospodarske zone i objekti 

Gospodarstvo Grada Iloka temelji se na prirodnim resursima – poljodjelstvu i preradi poljodjelskih proizvoda, iskopištu mineralnih sirovina (glina), prirodnim rezervama pitke vode i turizmu.

Na lokaciji grada ILOKA ne nalaze se posebne industrijske zone, ali su veći subjekti locirani kao zone:
1. Iločka polja d.o.o. , Ilok

2. Iločki podrumi d.d. , Ilok

Industrijske i gospodarske zone (gospodarski subjekti koji rade u zoni) 

	Poduzetničko-industrijska 

Zona
	Gospodarski subjekti koji rade u zoni

	Naselje
	Adresa
	Kč. br.
	OIB subjekta
	Naziv Subjekta
	Djelatnost

	Ilok
	Široko polje
	5226
	03782340971 
	Iločka polja d.o.o.
	Poljoprivreda

	
	Radoš 63
	
	
	
	

	Ilok
	Dr. Franje Tuđmana 72
	2909/1
	38793818363
	             Iločki podrumi
	Poljoprivreda


Izvor: Upravni odjel Grada
Industrijske i gospodarske zone (komunalna opremljenost) 

	Poduzetničko-industrijske

Zone
	Komunalna opremljenost

	Naselje
	Adresa
	Oib zone
	Ceste
	Struja
	Voda
	Plin
	Odvodnja

	Ilok
	Dr. Franje Ilok
	
	DA
	DA
	DA
	DA
	DA


Izvor: Jedinstveni upravni odjel Grada

b) Pravne osobe u gospodarstvu

 Pravne osobe u gospodarstvu po vrstama

	NAZIV TVRTKE
	OIB
	DJELATNOST KOJOM SE BAVI  PO  NKD-U
	NASELJE
	ADRESA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	HCK GDCK ILOK
	23141592798
	CRVENI KRIŽ
	ILOK
	SOFIJA 2

	CENTAR ZA SOCIJANU SKRB VUKOVAR-PODRUŽNICA ILOK
	37171057441
	DRŽAVNA SLUŽBA
	ILOK
	J.J. STROSSMAYERA 59

	PP ILOK
	0
	DRŽAVNA SLUŽBA
	ILOK
	VUKOVARSKA 77

	TOKA-PROMET D.O.O. ILOK, KRALJA TOMISLAVA 23, 32236 ILOK
	 55685694659 
	Vinarstvo
	ILOK
	S. RADIĆA 14

	DJEČJI VRTIĆ "CRVENKAPICA"
	47867887250
	ODGOJ I OBRAZOVANJE
	ILOK
	TRG SV. I. KAPISTRANA 2

	H-131 CVH STP CENTAR
	07211233042
	PREGLED VOZILA
	ILOK
	Dr. F. TUĐMANA BB

	HRVATSKE POŠTE-ILOK
	87311810356
	POŠTANSKE USLUGE
	ILOK
	TRG N. ILOČKOG 7

	ILOČKI PODRUMI D.D.
	38793818363
	POLJOPRIVREDA
	ILOK
	DR. F. TUĐMANA 22

	KOMUNALIJE D.O.O. ILOK
	57291229312
	KOMUNALNE USLUGE
	ILOK
	J. BENEŠIĆA 49

	METAL ZEC D.O.O.
	56897256931
	0
	ILOK
	I. G. KOVAČIĆA 181

	METAL ZEC D.O.O.
	56897256931
	0
	ILOK
	I. G. KOVAČIĆA 181

	OŠ "JULIJE BENEŠIĆ" ILOK
	94751573218
	ODGOJ I OBRAZOVANJE
	ILOK
	TRG SV. I. KAPISTRANA 1

	OŠ ŠARENGRAD "DR. FRANJO TUĐMAN"
	48702965827
	ODGOJ I OBRAZOVANJE
	ŠARENGRAD
	ZAGREBAČKA BB

	RADIO ILOK
	39397242830
	MEDIJI
	ILOK
	TRG N. ILOČKOG 13

	SREDNJA ŠKOLA ILOK
	95667134486
	
	ILOK
	M. GUPCA 168

	BENZIN d.o.o. 
	96364285052
	BENZINSKA POSTAJA
	ILOK
	Ivana Gorana Kovačića 106 

	GRAD ILOK
	
	UDRUGE GRAĐANA
	ILOK
	

	SRNDAĆ
	48245802786
	UDRUGE GRAĐANA
	ILOK
	Trg žrtava Domovinskog rata 2

	ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA KARAS ILOK
	1421441573
	UDRUGE GRAĐANA
	ILOK
	IVANA GORANA KOVAČIĆA BB

	ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA KEČIGA ŠARENGRAD BAPSKA MOHOVO
	1421437574
	UDRUGE GRAĐANA
	ŠARENGRAD
	RIBARSKA BB

	ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA ŠARAN ILOK
	1421441849
	UDRUGE GRAĐANA
	ILOK
	MATIJE GUPCA 19

	JVP ILOK
	33450852078
	VATROGASNE POSTROJBE
	ILOK
	I. G. KOVAČIĆA 2


Izvor:Jedinstveni upravni odjel Grada
c) Gospodarski subjekti s opasnim tvarima

Popis gospodarskih subjekata s opasnim tvarima 

	Naziv gospodarskog subjekta
	Vrsta opasne tvari
	Masa / volumen opasne tvari
	Indeks opasnosti
	Kategorija 

učinka (iaea)
	Vrsta opasnosti

	
	
	
	
	
	OPASNOST
	IAEA

	BENZIN d.o.o. Ilok


	naftni derivati


	50 m³
	D=3 ozbiljne posljedice
	3 (zapaljiva tekućina)
	curenje, požar i/ili eksp. para
	


Izvor:Jedinstveni upravni odjel Grada
1.3.5  Sklanjanje i zbrinjavanje

a) Skloništa s kapacitetima i drugi objekti za sklanjanje

Na području Grada postoje dva namjenska skloništa za zaštitu i spašavanje:

	NAZIV PRAVNE OSOBE
	A D R E S A
	TEL.
	ODGOVORNA OSOBA
	KAPACITET

	
	
	
	Ime i prezime
	Adresa
	Telefon
	

	
	
	
	
	
	fiksni
	mobilni
	

	RAZVITAK ILOK -i GRAĐEVINSKI MATERIJAL I USLUGE
	ILOK, M. ŠTEFANIKA 28
	596219
	BRUNO ČAVAR
	ILOK, FRUŠKOGORSKA 48
	590476
	098/321-216
	120 osoba, stanje dobro, prostor se koristi kao skladište

	JVP ILOK
	ILOK, I.G. KOVAČIĆA 2
	596118
	IVICA BOŠNJAK
	ILOK, HERCEGOVAČKA 11
	593-003
	099/319 66 77
	120 osoba, stanje dobro, prostor se koristi radne prostorije JVP


b) Kapaciteti za zbrinjavanje (smještajni i za pripremu hrane)

Javni objekti s kapacitetima za sklanjanje i zbrinjavanje

	NAZIV PRAVNE OSOBE
	A D R E S A
	TEL.
	KAPACITET

	
	
	
	

	
	
	
	

	SREDNJA ŠKOLA ILOK
	ILOK,

 M. GUPCA 168
	593-207
	1100 m2, voda, struja, grijanje, WC-i, stolice, klupe, prostorije suhe

	OŠ ILOK "JULIJE BENEŠIĆ"
	ILOK, TRG SV. I. KAPISTRANA 1
	590-372

590-373
	1678 m2, voda, struja, grijanje, WC-i, stolice, klupe, prostorije suhe

	DJEČJI VRTIĆ "CRVENKAPA"
	ILOK, TRG SV. I. KAPISTRANA 2
	591-019

592-900
	250 m2,voda, struja, grijanje, WC-i, stolice, klupe, prostorije suhe

	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK
	ILOK, NASELJE SOFIJA BB
	592-700

592-701
	1150 m2, voda, struja, grijanje, WC-i, stolice, klupe, prostorije suhe


Izvor: Jedinstveni upravni odjel Grada

Objekti u privatnom vlasništvu za sklanjanje i zbrinjavanje

	NAZIV PRAVNE OSOBE
	A D R E S A
	KAPACITET

(obroka)

	
	
	

	
	
	

	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ILOK"
	NASELJE SOFIJA 2, ILOK
	137 kreveta; 250 obroka

	DEPANDANSA "STARI PODRUM"
	ŠET. M. BARBARIĆA 4, ILOK
	 36  kreveta; 40 obroka

	"DUNAV"
	J. BENEŠIĆA 52, ILOK
	36  kreveta; 40 obroka


Izvor: Jedinstveni upravni odjel Grada
Kapaciteti za pripremu hrane

    Prostori sa kuhinjom

	   NAZIV PRAVNE OSOBE
	A D R E S A
	KAPACITET

(obroka)

	
	
	

	
	
	

	DJEČJI VRTIĆ "CRVENKAPICA"
	ILOK, TRG SV. I. KAPISTRANA 2
	100

	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK
	ILOK, NASELJE SOFIJA BB
	250


Izvor: Jedinstveni upravni odjel Grada
         Hladnjače

	NAZIV PRAVNE OSOBE
	A D R E S A
	KAPACITET

(tona)

	
	
	

	
	
	

	KONZUM d.d. TRGOVINA
	ILOK, 

DR. F. TUĐMANA 4
	

	BOSO d.o.o. TRGOVINA
	ILOK, TRG NIKOLE ILOČKOG 11
	


Izvor: Jedinstveni upravni odjel Grada
  Zdravstveni kapaciteti  

  Zdravstvene ustanove

	NAZIV PRAVNE OSOBE
	A D R E S A
	KAPACITET

	
	
	

	
	
	

	DOM ZDRAVLJA VUKOVAR, ISPOSTAVA ILOK
	ILOK,  STROSSMAYEROVA 49
	

	AMBULANTA BAPSKA
	BAPSKA,

STROSSMAYEROVA 2
	

	AMBULANTA ŠARENGRAD
	ŠARENGRAD,

S. RADIĆA 69
	

	ZUBNA AMBULANTA ILOK
	ILOK,

STROSSMAYEROVA 49
	


Izvor: Jedinstveni upravni odjel Grada
Objekti u kojima se okuplja veći broj osoba

Stambeni, poslovni, sportski i kulturni objekti u kojima se okuplja veći broj osoba

	NAZIV OBJEKTA
	MJESTO/ADRESA
	VLASNIK OBJEKTA
	OKVIRNI BROJ LJUDI KOJI BORAVI U GRAĐEVINI

	
	
	
	STALNO
	POVREMENO

	MUZEJ GRADA ILOKA
	Ilok, Šetalište O. M. Barbarićabr.5.
	Grad Ilok
	4
	20-50

	GRADSKA KNJIŽNICA
	Ilok, Trg Nikole Iločkog br.2  
	Grad Ilok
	2
	5-10

	AUTOBUSNI KOLODVOR 
	Ilok, Trg žrtava Dom.rata bb
	Grad Ilok
	2
	30

	GRADSKO POGLAVARSTVO
	Ilok, Trg Nikole Iločkog br.13.
	Grad Ilok
	30
	50

	HRVATSKE ŠUME  Uprava šuma   Vinkovci, ŠUMARIJA ILOK
	Ilok,  J. Benešića br.51.
	HRVATSKE ŠUME
	36
	10

	«KOMUNALIJE» (Komunalije i  Vodovod)
	Ilok, Šetalište  O.M. Barbarića br.49.
	Grad Ilok
	23
	30

	DOM ZDRAVLJA ILOK

AMBULANTA ILOK
	Ilok, J.J. Štrossmayera br.49.
	DOM ZDRAVLJA VUKOVAR
	31
	50

	HP  i  TKC
	Ilok, Šetalište O.M. Barbariča bb.
	Hrvatska pošta
	10+4
	30

	HEP
	Ilok, J.J. Štrossmayera br.15.
	HEP
	16
	20

	DOM ZA STARE I NEMOČNE

ILOK
	Ilok, Dr. F. Tuđmana bb.
	VSŽ
	9
	40

	O Š ŠARENGRAD
	Šarengrad, Zagrebačka bb.
	REPUBLKA HRVATSKA
	31
	180

	O Š ILOK
	Ilok, Trg sv. Ivana Kapistrana
	REPUBLKA HRVATSKA
	57
	540

	DJEČIJI VRTIĆ  CRVENKAPICA
	Ilok, Trg sv. Ivana Kapistrana
	Grad Ilok
	16
	120

	SREDNJA ŠKOLA ILOK
	Ilok, M.Gupca br.168.
	REPUBLKA HRVATSKA
	24
	190

	O Š i VRTIĆ BAPSKA
	Bapska, S Radića br.11.
	REPUBLKA HRVATSKA
	6
	55

	O Š ŠARENGRAD, MOHOVO
	Mohovo,Sv. I. Tavelića br.3.
	REPUBLKA HRVATSKA
	2
	9

	JVP ILOK
	Ilok,I.G. Kovačića 2
	Grad Ilok
	13
	10-20

	
	
	
	MAX. BROJ OSOBA

	O Š ILOK, DVORANA
	 Ilok, Trg sv. Ivana Kapistana bb.
	REPUBLKA HRVATSKA
	300

	HNK «FRUŠKOGORAC» ILOK
	 Ilok, Fruškogorska bb.
	Grad Ilok
	500

	TENIS IGRALIŠTE 
	 Ilok, Velika lovka 12
	PURIĆ IVICA,
	50

	KATOLIČKA CRKVA SVETOG IVANA KAPISTANA
	 Ilok, Sv. I, Kapistana bb.
	Franjevački samostan
	400

	PRAVOSLAVNA CRKVA
	 Ilok, Trg N. Iločkog 5.
	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA SRIJEMSKA, CRKVENA OPĆINA ILOK, OIB: 92286337691, ILOK, KOŠEVI 27
	140

	KATOLIČKA CRKVA SV.JURAJ
	 Bapska, S. Radića bb.
	RIMOKATOLIČKA ŽUPA , BAPSKA
	400

	KATOLIČKA CRKVA  SVETOG PETRA I PAVLA 
	 Šarengrad, Bernadina Leakovića bb.
	Franjevački samostan
	1100

	PRAVOSLAVNA CRKVA VAZNESENJE GOSPODNJE
	 Mohovo, Sv. Nikole  Tavelića br.1.
	SRPSKO-PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA MOHOVO
	120

	SLOVAČKA I EVANĐEOSKA CRKVA
	ILOK, TRG ADAMA VEREŠA 1
	EVANGELIČKA A.V. SLOVAČKA CRKVENA OPĆINA U ILOKU, 
	150


Izvor: Upravni odjel Grada
1.4  Prometno-tehnološka infrastruktura

1.4.1  Promet

a) Cestovni promet

Cestovne prometnice razvrstane su sukladno odluci o razvrstavanju javnih cesta (N.N. 44/2012)
· Grafički prilog – GP 3 - PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
Cestovne prometnice na području Grada su slijedeće:

Državna cesta:    - D 2 - Dubrava K. (gr. R. Slov.) -Varaždin-Našice-Osijek-Vukovar-GP 


          
      IlOK (Gr. RS)

Županijske ceste: - Ž 4198 Lovas - (Ž 4174) - Bapska - Šarengrad - (D2)



      - Ž 4199 Ilok (D2) - gr. RS




      - Ž 4200 Ilok (D2-D2)
Lokalne ceste:      - L 46034 Mohovo (D2) - Lovas (Ž 4174)




      - L 46035 Bapska (Ž 4198) - gr. RS




      - L 46036 Ilok: Ž 4200 - (D2)




      - L 46037 Ilok: Ž 4200 - (D2)




      - L 46039 Ilok: (Ž4200) - GP Ilok (gr. RS)
Popis državnih cesta

	Broj ceste
	Naziv  ceste
	Ukupna 

Duljina 

(km)
	Duljina kroz općinu (km)
	Vrsta kolnika
	Širina 

Kolnika 

(m)

	D2
	Dubrava K. (gr. R. Slov.) -Varaždin-Našice-Osijek-Vukovar-GP IlOK (Gr. RS)
	60,822
	21
	asfalt
	6,20 – 7,20


Izvor: Prostorni plan Grada
Popis županijskih cesta

	Broj ceste
	Naziv ceste  
	Ukupna 

Duljina 

(km)
	Duljina kroz općinu (km)
	Vrsta kolnika
	Širina 

Kolnika 

(m)

	Ž 4198
	Lovas - (Ž 4174) - Bapska - Šarengrad - (D2) 
	14,381
	9,6
	Asfalt/zemlja
	5,0 - 6,0

	Ž 4199
	Ilok (D2) - gr. RS
	6,200
	4,6
	Asfalt 
	6,0 - 6,6

	Ž 4200
	Ilok (D2-D2)
	4,100
	3,0
	Asfalt 
	6,0


Izvor: Prostorni plan Grada
Popis lokalnih cesta

	Broj ceste
	Naziv ceste  
	Ukupna 

Duljina 

(km)
	Duljina 

Kroz općinu 

(km)
	Vrsta kolnika
	Širina 

Kolnika 

(m)

	L 46034
	Mohovo (D2) - Lovas (Ž 4174)
	4,287
	1,7
	zemlja
	-

	L 46035
	Bapska (Ž 4198) - gr. RS
	3,017
	3,0
	Asfalt 
	4,9 – 6,0

	L 46036
	Ilok: Ž 4200 - (D2)
	1,234
	1,2
	Asfalt 
	6,0

	L 46037
	Ilok: Ž 4200 - (D2)
	1,744
	1,5
	Asfalt 
	5,2 – 5,5

	L 46039
	Ilok: (Ž4200) - GP Ilok (gr. RS)
	2,771
	2,8
	Asfalt 
	6,0


Izvor: Prostorni plan Grada
Nerazvrstane ceste Grad Iloka održava komunalno poduzeće Kom-Ilok d.o.o. Ilok.
Za održavanje cestovnih prometnica koncesija je dodijeljena tvrtki Cesting d.o.o., Osijek,  nadcestarija Vukovar, Sajmište bb; Tel.  032/455-602. 

Koncesionar   

	Koncesionar
	Adresa
	Telefon 

	Cesting D.O.O.,  Osijek, nadcestarija Vukovar
	Sajmište bb, Vukovar
	032/455-602


Izvor: Jedinstveni upravni odjel Grada
b) Željeznički promet 

Na području Grada nije razvijen željeznički promet
c) Riječni promet
Plovni put na Dunavu kroz Republiku Hrvatsku od rkm 1433 (hrvatsko-mađarska granica) do rkm 1295 (Ilok), a koji prolazi kroz područje Grada Iloka, dionica je visokorangiranog poteza međunarodnog plovnog puta svrstana prema AGN ugovoru pod oznakom E - 80  i pripadajućom Vlc klasom plovnosti. U funkciji riječnog prometa su pristaništa na Dunavu u Iloku.

Na području Grada Iloka u Iloku je uređeno pristanište za potrebe pristajanja putničkih brodova tzv. "bijele flote", na desnoj obali Dunava u km 1298 + 680 u Iloku. Izgrađeno pristanište je sa potrebnim sustavom sigurno pristajanje i privezivanje. 

Pristanište u Iloku je županijske važnosti i načelno je planirano prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije. 

d) Zračni promet
Na području Grada nije razvijen zračni promet.

e) Mostovi

Na prostoru Grada nalaze se mostovi na slijedećim cestama:

	BROJ CESTE
	IME MOSTA

	DC 2
	Mohovo - kanal

	DC 2
	Šarengrad - kanal

	DC 2
	Ilok I - obilaz. - kanal

	DC 2
	Lovka - kanal

	DC 2
	Ilok - kanal

	DC 2
	Ilok II - plovna rijeka

	DC 2
	Nadvožnjak Ilok - sa cestom


Vijadukti i tuneli ne postoje na području Grada.

1.4.2  Telekomunikacije

a) Sustavi javnih telekomunikacija 
Nepokretne mreže
Nepokretna mreža u Vukovarsko – srijemskoj županiji organizirana je unutar područja Županije kao dva pristupna područja : PP Vukovar i PP Vinkovci. U svakom pristupnom području smještena je pripadajuća pristupna centrala na koju su korisnici priključeni izravno, posredovanjem UPS – a i udaljenim pretplatničkim multiplekserima (UPM) u Iloku, Šarengradu, Bapskoj i Mohovu.

Mjesne mreže u svim naseljima Grada Iloka zadovoljavajućeg su kapaciteta.
Stanje izgrađenosti telekomunikacijske mreže

	Grad
	Komunikacija
	Područje prekivanja (mjesne mreže)

	ILOK
	Ilok RSS 1,4
	LC
	Dio grada – centar

	
	Ilok RSS 1,4
	LC
	Dio grada – Šokačko brdo

	
	Ilok RSS 1,4
	LC
	Dio grada - Slovački kraj

	
	RSS Šarengrad
	LC
	Naselje Šarengrad

	
	RSS Bapska
	LC
	Naselje Bapska

	
	RSS Mohovo
	LC
	Naselje Mohovo


Izvor: Hrvatske telekomunikacije d.d.; Regija 4 – Istok
Na području grada Iloka provodi se projekt „Širokopojasni Internet“, a odnosi se na izgradnju optičke mreže te se očekuje završetak projekta krajem 2023. godine.
Pokretna mreža

Javnu mobilnu komunikacijsku mrežu čine bazne stanice. Kako bi se osigurala dobra pokrivenost signalom, bazne se stanice postavljaju u razmacima od nekoliko stotina metara do nekoliko desetaka kilometara. Razmak između baznih stanica ovisi o vrsti opreme, obliku terena i broju korisnika mobilnih uređaja.

Lokacije baznih postaja prikazane su na Grafičkom prilogu GP 3 – Promet pošta i telekomunikacije

Radio i TV sustav veza

Područje Grada Iloka nalazi se u posebnom režimu ograničenja korištenja prostora temeljem odredbi Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata (NN 175/03) te je za postav odašiljačkih uređaja potrebno ishoditi potrebne uvijete gradnje Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

Na području grada koncesionari radio programa su Radio Ilok, Grad Ilok i ILOK TON d.o.o. Ilok, Trg Nikole Iločkog 13/1, Ilok – Grafički prilog GP3.

Na području Grada Iloka Odašiljači i veze koriste sljedeće lokacije:

	Naziv lokacije
	Zemljopisne odrednice
	Regija
	Odašiljački kanali
	Odašiljačka frekvencija
	Tehnologija 

	Ilok – TV

Trg sv. Ivana Kapistranskog 3
	45.224603 N

19.37734 E
	D01
	36
	594,00 MHz
	DVB-T

	Ilok – FM

Ulica Josipa Maliiaka 12 
	45º13´03.0“ N

19º23´08.5 E
	
	
	91,6; 100,5; 105,8; Mhz
	

	Šarengrad
	45.234265 N

19.280185 E
	D01
	36
	594,00 MHz
	DVB-T


b) Funkcionalni (zatvoreni) sustavi

Područjem Grada ne postoje zatvoreni sustavi.

1.5.  Energetski sustav

1.5.1 Elektroenergetski sustav – Grafički prilog GP 4

a) Proizvodnja električne energije

Na području Grada nema razvijenih većih pogona za  proizvodnju električne energije. Grad Ilok je postavio 7 malih energana za potrebe objekata na kojima se nalaze u vlasništvu Grada Iloka.
b) Prijenos električne energije

Prijenos i distribucija električne energije vrši se od TS 35/10 preko 10/04, podzemnim i nadzemnim vodovima.

Transformatorske stanice su sve čvrsti zidani objekti (tipski ili interpolirani u druge objekte), dok na stupovima ima TS samo u rubnim dijelovima grada. Ove TS su u fazi zamjene i rekonstrukcije. Sve TS koriste uljne transformatore (mineralna ulja) koje sa aspekta zaštite ne predstavljaju poseban problem.

Oko 85% nisko naponskih vodova i javne rasvjete je zračno, dok je svega  15 % vodova kablirano.

Dio elektroenergetskog razvoda koji je na području grada izveden nadzemnim vodovima povećava rizik od nastajanja požara, ne samo radi privlačenja atmosferskih pražnjenja, već i stoga što kvarovi kod kojih kablovi dolaze u dodir sa tlom mogu uzrokovati požar (iskrenjem). Trasa elektroenergetskih dalekovoda ne čisti se kontinuirano već u određenim vremenskim razmacima, pa je realna pojava niskog raslinja pod dalekovodima kao i nastupanje visokog raslinja bočno.

Prijenosni dalekovodi

	Dalekovod
	Dionica
	Vrsta

	DV X 110 kV
	Nijemci - Ilok
	Nadzemni


Izvor: HEP-Distribucija d.o.o.; - DP "Elektra"-Vinkovci
c) Distribucija električne energije

Opskrba električnom energijom vrši se preko trafostanice TS 35/10 kV i dalekovodima DV 10 (20) kV do trafostanica TS 10/0,4. Distribucijska mreža u Gradu obuhvaća 10(20) kV i 0,4 kV naponske razine te javnu rasvjetu. 

Grad Ilok i okolna naselja napajana su električnom strujom preko visokonaposnkih, srednje i niskonaponskih vodova. Nadzemni su dalekovodi, i dijelom niskonaponska mreža.

Distribucijski elektroenergetski sustav 
	Naponska razina
	Vrsta objekta
	Jedinica mjere
	Iznos

	110 kV
	DV
	KOM
	2

	110/35 kV
	TS
	KOM
	1


Izvor: HEP-Distribucija d.o.o.; - DP "Elektra"-Vinkovci
Na području grada Iloka locirane su sljedeće elektro energetske građevine :

Transformatorske stanice
	Red.

Broj
	Trafostanice 10/0,4 kv
	Lokacija trafostanice

	1.
	Br. 1 - ŽSTS - 20/0,4kW
	I.G. Kovačića (ZEC)

	2
	Br. 2 - ZTS - 20/0,4kW
	Štefanikova br. 28 (RAZVITAK)

	3.
	Br. 3 - MBTS - 20/0,4kW
	I.G. Kovačića br. 106

	4.
	Br. 4 - MBTS - 20/0,4kW
	Masarikova

	5.
	Br. 5 - MBTS - 20/0,4kw
	Faluge

	6.
	Br. 6 - MBTS - 20/0,4kw
	M. Gupca 

	7.
	Br. 7 - ŽSTS - 20/0,4kw
	Vukovo

	8.
	Br. 8 - MBTS - 20/0,4kw
	D. Grad

	9.
	Br. 9 - ZTS - 20/0,4kw
	Trg žrtava domovinskog rata

	10.
	Br. 10 - MBTS - 20/0,4kw
	Zagrebačka

	11.
	Br. 11 - ŽSTS - 20/0,4kw
	LJ. Gaja

	12.
	Br.12 - ZTS -20/0,4kW
	S. Radića

	13.
	Br. 13 - MBTS - 20/0,4kW
	Park

	14.
	Br. 14 - MBTS - 20/0,4kW
	Dr. Franje Tuđmana br. 4.

	15.
	Br. 15 - MBTS - 20/0,4kW
	Sofija

	16.
	Br. 16 - MBTS - 20/0,4kW
	Julija Benešića

	17.
	Br. 17 - ZTS - 20/0,4kW
	

	18.
	Br. 18 - UZTS- 20/0,4kW
	Iteks  2

	19.
	Br. 19 - MBTS - 20/0,4kW
	Zvijezda

	20.
	BR 20 – ZDV – 20/0,4kW
	«Lovka»


Izvor: HEP-Distribucija d.o.o.; - DP "Elektra"- Vinkovci 
Niskonaponska mreža (NN) izgrađena je podzemnim kabelskim vodovima i nadzemnim neizoliranim vodičima i samonosivim kabelskim sklopovima (SKS) vođenim po krovovima s krovnim stalcima, betonskim i drvenim stupovima.

Podzemna kabelska mreža (KBNN) izvedena je polaganjem u javne površine sustavom ulaz-izlaz ili do samostojećih razvodnih kabelskih ormara, postavljenih na pogodne građevinske čestice ili u javnu površinu.

U sporednim ulicama je zadržana nadzemna zračna mreža vođena po krovovima s krovnim stalcima ili na betonskim stupovima.

1.5.2  Cijevni transport nafte i plina - Grafički prilog – GP 5
Preko područja grada Ilok izgrađen je magistralni plinovod DN 400 ANSI 300 Slavonski Brod-Negoslavci. Radni tlak u plinovodu je Pmax = 50 bar-a , promjer DN 400 , a maksimalni protočni kapacitet Qmax = 150.000 m³/sat. Služi za napajanje plinom svih distributivnih područja (područja potrošnje) na trasi gdje plinovod prolazi. Plinovod je ukupne dužine L = 80.000 m , a na području grada Ilok prolazi  cijelom dužinom.

U naselju Ilok izgrađen je distributivni plinovod niskotlačni Pmax = 0,1 bar-a i srednjetlačni Pmax = 4,0 bar-a .

Korisnik plinovoda i PMRS-e je PLINACRO d.o.o. Zagreb, grupa poslova Vinkovci.

· Grafički prilog – GP 5 - PLINSKA MREŽA - Ilok

· Grafički prilog – GP 5.1 - PLINSKA MREŽA - SHEMA VENTILA NASELJA - Bapska

· Grafički prilog – GP 5.2 - PLINSKA MREŽA - SHEMA VENTILA NASELJA - Ilok

· Grafički prilog – GP 5.3 - PLINSKA MREŽA - SHEMA VENTILA NASELJA - Mohovo

· Grafički prilog – GP 5.4 - PLINSKA MREŽA - SHEMA VENTILA NASELJA - Šarengrad

Plinovodi
	Plinovod
	Plin
	Vlasnik plinovoda 

	R.b.
	Vrsta plinovoda    klasifikacija
	Promjer cijevi 
( ø mm)
	Materijal cijevi
	Dužina (m)
	Vrsta
	Radni tlak (bar)
	Vlasnik
	Dežurstvo  (h)
	Napomena

	1.
	Srednjetlačni
	
	PE
	
	Prirodni
	4,0
	 PPD
	0-24
	Distributivni 

	2.
	Niskotlačni
	
	PE
	
	Prirodni 
	0,1
	 PPD
	0-24
	

	 UKUPNO:
	 
	
	  


Izvor: Prvo plinarsko društvo, Vukovar
Regulacijske i mjerne postaje

Na području grada Iloka nema izgrađenih plinsko mjerno-redukcijskih stanica (PMRS).

	Regulacijske i mjerne postaje  (RP I MRP)

	R.b.
	Naselje
	Adresa - smještaj
	Tip
	Naziv
	Tlak  (bar)
	Nazivni kapacitet  m3/h
	Vlasnik
	Dežurstvo  (h)
	Napomena

	
	
	
	
	
	Ulaz
	Izlaz
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Izvor: Prvo plinarsko društvo, Vukovar

Na području grada Iloka nema izgrađenih plinsko mjerno-redukcijskih stanica (PMRS). Za potrebe grada Ilok ista je smještena u Negoslavcima gdje se vrši redukcija visokog tlaka 25 do 50 na 3 do 6 bar-a , te mjerenje isporučenih količina plina distributeru (projektirano Qmax = 20.000 m³/sat , zima 1999. godine/2000. godine Qmax = 10.000 m³/sat.

1.5.3  Vodnogospodaski sustav
a) Vodoopskrba - Grafički prilog – GP 7

Vodoopskrbni sustav dijeli se na: zahvate vode, cjevovode i vodospremu „Principovac“.

Zahvat vode:

1. Crpilište «Skela» Ilok, zahvat podzemne vode sa 3 eksploatacijska zdenca ukupne eksploatacijske izdašnosti 42 l/s, projektirana izdašnost crpilišta 50 l/s.

2. Crpilište «Mohovo-Šarengrad», zahvat podzemne vode eksploatacijski zdenac izdašnosti 7 l/s.

Crpilište „Skela „ Ilok :

· Vodozahvat-na zdencu Z-1,kapaciteta 72 m3/h,(uronjene tlačne crpke),

· Vodozahvat na zdencu B-2,kapaciteta 54 m3/h, (uronjene tlačne crpke).

· Vodozahvat-na zdencu Z-2,kapaciteta 21 m3/h,(uronjene tlačne crpke),

Crpilište „Mohovo“ Mohovo :

Vodozahvat-na zdencu MZ-1,kapaciteta 25 m3/h,(uronjene tlačne crpke),

Vodospreme:

	Vodospreme
	Karakteristike vodospreme



	Naziv -  lokacija
	Vodosprema «PRINCIPOVAC»

	Namjena: distribucijska ili opskrbna
	Opskrbna za područje Grada  ILOKA (Ilok,Bapska) i područje općine Lovas (Lovas,Opatovac)

	Opći opis objekta
	Nalazi se na Principovcu u južnom dijelu grada prema graničnom prijelazu Principovac na 186 m,n.m: ukopana u teren najvećim dijelom, ograđena i čuvana, te dobro održavana.Vodosprema je zapremine 1.400m³ , a puni se putem glavnog tlačnoopskrbnog cjevovoda DN 315mm

	Stanje objekta (Kvalitet)
	 Izgrađena je 1982 godine i u dobrom je stanju


Izvor: Upravni odjel Grada
Sva četiri naselja imaju izgrađen sustav javne vodoopskrbe. 

Mohovo

U naselju ima hidrantska mreža izvedena sa dijelom nadzemnim dijelom podzemnim hidrantima. Crpilište vode u Mohovu opskrbljuje vodom za piće i Mohovo i Šarengrad.

Šarengrad

U naselju ima hidrantska mreža izvedena sa dijelom nadzemnim dijelom podzemnim hidrantima. Crpilište vode u Mohovu opskrbljuje vodom za piće i Mohovo i Šarengrad.

Bapska

U naselju ima hidrantska mreža izvedena sa dijelom nadzemnim dijelom podzemnim hidrantima. 

Ilok
U mjestu je izveden gradski vodovod i postavljena je hidrantska instalacija. Velika većina hidranata su podzemni hidranti. U vanjskom dijelu grada (periferija) hidrantska mreža je izvedena sa nadzemnim i podzemnim hidrantima. 

Hidrantska mreža i izvorišta vode:

· Grafički prilog – GP 8

· Grafički prilog – GP 8.1

· Grafički prilog – GP 8.2

b) Odvodnja otpadnih voda

Osnovna mjera za osiguranje zaštite voda od onečišćavanja je izgradnja zajedničkih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja, kao i izbor adekvatnog recipijenta otpadnih voda. Izgradnjom kanalizacijskih sustava sprječavaju se lokalna zagađenja površinskih i podzemnih voda, a otpadne vode se dovode na lokaciju uređaja za pročišćavanje.

Idejnim projektom kanalizacijske mreže naselja Ilok (Hidroprojekt – Zagreb, 1987.) postavljena je dugoročna koncepcija razvitka sustava odvodnje otpadnih voda koji je koncipiran kao mješovita kanalizacija-prdviđeno je prikupljanje i odovodnja oborinskih, komunalnih i industrijskih (tehnoloških) otpadnih voda zajeničkim kanalima uz primjenu kišnih rasterećenja u Drljanski potok s ciljem da se otpadne vode transportiraju prema uređaju za pročišćavanje s lokacijom nizvodno od iločkog mosta i recipijenotm otpadnih voda rijekom Dunav. Izgradnja kanalizacije započeta je 1988. g., a ponovno se nastavlja 1997. Kanalizacijska mreža za sada je izgrađena u manjem opsegu, a daljnja izgradnja je u tijeku. Trenutno se otpadne vode ispuštaju u Drljanski potok.

c) Uređenje vodotoka i voda

Desna obala Dunava nizvodno od ušća Drave do Iloka (osim na dijelu područja grada Vukovara) visoko je položena tako da zaobalje nije ugroženo poplavama dunavskih voda te nije bilo potrebeza izgradnjom nasipa na području Grada Iloka. Zaštita od štetnog djelovanja voda usmjerena je na izgradnju obaloutvrda na Dunavu u cilju sprečavanja erodiranja obala pod utjecajem velikih voda. 

Desno zaobalje rijeke Dunav dio je bujičnog područja Fruške gore kojim dominiraju mali brdski pritoci dunava, bujičnog karaktera, većinom neuređeni i zarašteni. Na području grada nalaze se brdski pritoci: Vratolom, Okut, Gospin bunar, Dobra voda, Drljanski potok, Čitluk i Lišćak.

Uređenje vodotoka potrebno je u  cilju zaštite od štetnog djelovanja voda naselja Ilok i Mohovo, industrijskih i poljoprivrednih dobara, nizvodno od dionica vodotoka koje imaju bujični karakter. 

d) Melioracijska odvodnja i navodnjavanje

S obzirom na klimatološka i pedološka obilježja područja, postoji mogućnost, a i potreba za navodnjavanjem u poljoprivrednoj proizvodnji. 

Za područje Grada Iloka mogućnost navodnjavanja se sagledava u izgradnji planiranih akumulacija.

1.6  Postupanje s otpadom

Zbrinjavanje komunalnog otpada ustrojava se na županijskoj i gradskoj razini uz obveznu primjenu prevencijskih i sanacijskih mjera. Nekontroliranim odlaganjem komunalnog i opasnog otpada ugrožava se stanje podzemnih voda što može imati nepovoljne posljedice na zdravlje ljudi. 

Na području grada Ilok zatvorena je 2021. godine deponija „Božino brdo“ za odlaganje komunalnog otpada. (oko 3,5 hektara).

U 2021. godini otvoreno je Reciklažno dvorište. 

1.7  Stanje okoliša

Popis ukupnih onečišćivača za područje Grada
	Naziv tvrtke ili obrta
	Ulica i broj
	Naziv

 grada/

naselja
	Gauss-Krügerove koordinate lokacija (x)
	Gauss-Krügerove koordinate lokacija (y)
	Djelatnost

	AMBULANTA ILOK
	STROSSMAYERA 47
	Ilok
	5009542
	6607540
	Liječenje ljudi

	Metal-Zec d.o.o. Ilok
	I.G. Kovačića 181
	Ilok
	5009656
	6610473
	Ostalo nespecificirano

	VETERINARSKA AMBULANTA ILOK
	RADIĆEVA 34
	Ilok
	5009403
	6608110
	Liječenje životinja

	KOMUNALIJE d.o.o.-1
	JULIJA BENEŠIĆA 49
	Ilok
	5009135
	6611518
	Odlaganje komunalnog otpada na neuređena

odlagališta

	BARBARIĆ d.o.o.-1
	F.TUĐMANA 128
	Ilok
	5009672
	6606797
	Servis vozila i plovila

	ILOČKI PODRUMI d.d.-1
	DR.F.TUĐMANA 72
	Ilok
	5009838
	6607264
	Servis vozila i plovila

	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK-1
	NASELJE SOFIJA 2
	Ilok
	5009907
	6607012
	Ostalo nespecificirano

	TOKA-PROMET D.O.O. ILOK, OIB: 55685694659, KRALJA TOMISLAVA 23, 32236 ILOK
	S.RADIĆA 14
	Ilok
	5009680
	6609737
	Proizvodnja vina

	P-229
	DR. FRANJE TUĐMANA 4
	Ilok
	5018136
	5843089
	Skladištenje i manipulacija s robom

	ŠUMARIJA ILOK
	JULIJA BENEŠIĆA 51
	Ilok
	5007000
	6610000
	Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)

	Elektra Vinkovci - Pogon Ilok
	I. Benešića bb
	Ilok
	5009093
	6607643
	Održavanje energetske opreme i uređaja

	EKO SRIJEM d.o.o.-1
	VUKOVARSKA 1A
	Šarengrad
	5009837
	6607263
	Skladištenje i manipulacija s robom

	ITEKS d.o.o.
	Dr. F. Tuđmana 4
	Ilok
	
	
	Proizvodnja tekstila

	TRIKO d.o.o. 
	Dr. F. Tuđmana 124
	Ilok
	
	
	Proizvodnja tekstila

	Vinarije na području grada
	
	
	
	
	Proizvodnja vina


Izvor: Registar opasnih tvari-. Agencije za zaštitu okoliša
a) Onećišćenje voda

Popis onečišćivača – emisija u vodotoke

	Naziv tvrtke ili obrta
	Ulica I broj
	Naziv grada/

naselja
	GaussKrügeove koordinate lokacije (x)
	Gauss-Krügerove koordinate lokacija (y)
	Vodno područje
	Prijemnik
	Šifra
	Onečišćujuća tvar
	Prag tvari za vode (kg/god)
	Količina ispuštanja (kg/god) - ukupna
	Količina ispuštanja (kg/god) - uslijed iznenadnih događaja

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Izvor:Registar opasnih tvari-. Agencije za zaštitu okoliša
Prema Registru opasnih tvari. Agencije za zaštitu okoliša na području Grada Iloka ne postoje onečišćivači koji ispuštaju štetne emisije u vodotoke.

b) Onećišćenje zraka

Na području Grada Iloka nisu vršena mjerenja kakvoće zraka, ali trenutno na području Grada nema aktivnosti koje bi ugrožavale stanovništvo u pogledu onečišćenja zraka osim državne ceste D 2 koja prolazi područjem Grada.

c) Onečišćenje tla

Velikih onečišćivača tla na području Grada nema u smislu industrije i drugih gospodarskih aktivnosti. Ipak stanovništvo (kućanstva) i gospodarski kapaciteti indirektno onečišćuju tlo, budući nije izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda. U funkciji su individualne septičke i sabirne jame koje se prazne u melioracijske i kanale uz prometnice. 

d) Opterećenje bukom
Izvori buke su državna cesta D2 koja prolazi područjem Grada.

Zakon o zaštiti od buke definira potrebu izrade karte buke na nivou Grada - grafičkog prikaza osnovnih razina buke na svim mjestima unutar promatranog prostora sredine u kojoj ljudi rade i borave, ali takva mjerenja do sada nisu vršena.

1.8. Gotove operativne snage

Stožer civilne zaštite

	Stožer civilne zaštite
	Po ustroju
	Popunjeno

	
	15
	15


Jedinstveni upravni odjel Grada
Gradonačelnik i stožer civilne zaštite najvažnije su karike u planiranju provođenja aktivnosti  na zaštiti i spašavanju i otklanjanju posljedica. Zato je bitno nastaviti osposobljavanje za brzo i adekvatno reagiranje u procesu procjene situacije, donošenja odluke o namjenskoj organizaciji snaga i njihovom aktiviranju. Edukacijom i vježbovnim aktivnostima isto treba usvojiti standardne operativne postupke za svaki od razvijenih scenarija u Procjeni rizika. 

Povjerenici civilne zaštite i teklići

	Redni broj
	Naselje
	Povjerenici CZ
	Teklići

	
	
	Planirano
	Popunjeno
	Planirano
	Popunjeno

	1.
	Ilok
	4
	4
	2
	2

	2.
	Šarengrad
	2
	2
	0
	0

	3.
	Mohovo
	2
	2
	1
	1

	4.
	Bapska
	2
	2
	1
	1

	
	
	10
	10
	4
	4


Izvor: : Jedinstveni upravni odjel Grada
Povjerenici civilne zaštite imaju veoma velik značaj u osiguranju koordinacije aktivnosti na području svoje odgovornosti. Zbog toga njihovoj edukaciji treba posvetiti posebnu pažnju, jer će u protivnom organizacija prikupljanja podataka o stanju na terenu, informiranje stanovništva, provođenje naređenih mjera radi normalizacije stanja i kontrola provođenja istih biti dovedena u pitanje.

Vatrogasne postrojbe na području Grada 

	NAZIV

VATROGASNE

POSTROJBE
	Broj vatrogasaca
	Broj osposobljenih pripadnika
	O P R E M L J E N O S T

	
	
	
	Zaštitni komplet
	Kemijsko odijelo
	VATROGASNA TEHNIKA

	
	
	
	
	
	Navalno vozilo
	Kemijsko vozilo
	Kombinirano vozilo
	Auto

cisterna
	Auto-ljestve
	Zapovjedno vozilo
	Kombi 

vozilo
	Tehničko vozilo
	Traktorska cisterna 
	Pumpe
	Agregat

	JVP ILOK
	13
	12
	13
	0
	2
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	12
	5

	UKUPNO
	13
	12
	13
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	11
	4


Izvor: Jedinstveni upravni odjel Grada
Vatrogasna postrojba je adekvatno popunjena i materijalno-tehnički opremljena. Ljudstvo posjeduje odgovarajuću stručnost za izvršavanje namjenskih zadaća, te predstavljaju najznačajniji dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada.

Postrojba civilne zaštite opće namjene
	Redni broj
	Dužnost
	Po ustroju
	Popunjeno

	1.
	Zapovjednik postrojbe
	1
	1

	2.
	Zamjenik zapovjednika
	1
	1


	4.
	Voditelj  operativne skupine
	3
	3

	6.
	Članovi skupine
	21
	21

	
	Ukupno
	26
	26


Izvor: : Jedinstveni upravni odjel Grada
Postrojba civilne zaštite opće namjene potrebno je opremiti sukladno pravilniku o ustroju, popuni i mobilizaciji postrojbi civilne zaštite. 

Izuzetno je bitno da operativne snage sustava civilne zaštite Grada izrade standardne operativne postupke za svaku brzo djelujuću prijetnju velikom nesrećom.
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MATRICA ODNOSA PRIJETNJA/RIZIK I SASTAVNICA SUSTAVA CZ ZA JLS

	PRIJETNJA

/RIZIK
	STOŽER CZ
	VATROGASNE

SNAGE
	CRVENI KRIŽ
	HGSS
	UDRUGE GRAĐANA
	POSTROJBE CZ
	POVJERENICI CZ
	KOORDINATOR NA LOKACIJI
	PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CZ

	Ekstremne temperature
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Epidemije i pandemije
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poplave, izlijevanje kopnenih vodenih tijela
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Suša
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Demografski rizik
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tehničko-tehnološke u stacionarnim objektima
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tehničko-tehnološke u cestovnom prometu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ekstremne vremenske prilike mraz
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ekstremne vremenske prilike ledotuča
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Olujno nevrijeme
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AKTIVNOST
	DOSTATNO
	NIJE DOSTATNO
	NE ANALIZIRA SE DOSTATNOST


1.9. Proglašene elementarne nepogode na području Grada 
	Godina
	Vrsta elementarne nepogode
	Površina na kojoj je nastala šteta u ha
	Zahvaćeno područje
	Procijenjena šteta u €

	2005
	prekomjerna količina oborina
	1081,2900
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	225.366,23 €

	2005
	niske temperature

izmrzavanje
	471,6700
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	1.296.453,25 €

	2005
	olujno nevrijeme praćeno ledotučom
	2187,7000
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	819.487,82 €

	2006
	prekomjerna količina oborina
	906,7900
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	116.123,70 €

	2007
	suša u proljetnoj sjetvi
	1955,5100
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	657.039,71 €

	2007
	suša u jesenskoj sjetvi
	923,8600
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	191.419,31 €

	2010
	prekomjerna količina oborina
	151,8515
	Ilok,Šarengrad,I

Mohovo
	56.083,86 €

	2010
	olujno nevrijeme praćeno ledotučom
	1971,3788
	Ilok, Bapska, Šarengrad,I Mohovo
	1.501.128,48 €

	2011
	ledotuča
	1195,5766
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	1.929.742,56 €

	2011
	suša
	1790,4340
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	805.752,51 €

	2012
	niske temperature

izmrzavanje
	1323,4300
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	4.060.097,82 €

	2012


	suša
	2564,1300
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	3.142.543,85 €

	2015
	suša
	
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	

	2017
	suša
	
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	

	2017
	olujno nevrijeme praćeno ledotučom
	
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	

	2021
	Olujni i orkanski vjetar 


	
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	1.856.795,74 €



	2023
	Olujni i orkanski vjetar 


	-
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	10.000.000,00 €


Izvor: Jedinstveni upravni odjel Grada
2. DENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA

2.1. POPIS IDENTIFICIRANIH PRIJETNJI I RIZIKA

2.2. ODABRANI RIZICI

IDENTIFIKACIJA RIZIKA SUKLADNO DRŽAVNOJ PROCIJENI RIZIKA I SMJERNICAMA ŽUPANIJE

	R.B.
	PRIJETNJA
	KRATAK OPIS SCENARIJA
	UTJECAJ NA DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI
	PREVENTIVNE MJERE
	MJERE ODGOVORA

	1.
	demografija
	Gubitak primarno radno sposobnog i reproduktivnog dijela stanovništva. Podizanje prosječne starosti naselja u općini
	Nedostatak radne snage, smanjena mogućnost formiranja gotovih snaga, povećana potreba za pomoć drugih
	Zajednička aktivnost svih subjekata do uključivo državu. samo koordinirana aktivnost može dati rezultat
	Sve mjere svih razina. Proces zahtjeva dugoročno planiranje

	2.
	poplava
	Povećani vodostaj Dunava dovodi do porasta razine vode u kanalskom sustavu u sklopu grada. Povećani vodostaj zaobalne vode dovodi do plavljenja dijela grada i naselja Šarengrad te dviju ulica  
	plavljenje stambenih i gospodarskih objekata te poljoprivrednih površina
	aktivnije urediti sustav kanalske mreže, te eventualne neuralgične točke ukloniti iz sustava

osigurati stalnu i aktivnu suradnju sa VGO radi pravovremeno informiranja
	u prostorima lokalnog DVD-a osigurati skladišni prostor sa 4000 vreća a sa VGO deponiju pijeska na prikladnom mjestu.


	3.
	potres
	Potres nižeg intenziteta zahvaća područje grada. Epicentar potresa je u području Fruške gore. Očekivani potres je intenziteta 6 stupnjeva po MKS-u. Ovo je grupa niskih potresa te je i šteta sukladna istom
	Rušenje  i oštećenje stambenih i poslovnih objekata infrastrukture i devastacija prostora
	Obavljati sustavnu edukacija stanovništva, uključujući djecu već od predškolske dobi, podučavajući ih o svim aspektima potresa
	Grad s vlastitim snagama u potpunosti ne može odgovoriti na eventualnu ugrozu.



	4.
	Tehničko tehnološke
	Požar lokve motornog goriva koji curi iz spremnika (cisterne) uslijed prevrtanja iste na definiranoj lokaciji
	Utjecaj na zdravlje dijela stanovništva dim, ugljični monoksid, ugljični dioksid, čađ
	Edukacija stanovništva

pouzdan sustav pravovremenog izvješćivanja

vježbe u postupcima (simulacijske i terenske


	snaga i prostor grada dostatni u suradnji sa specijalističkim snagama sa županijske razine

	5.
	Epidemije i pandemije
	Virus Covid 19 dovodi do pandemije u svijetu i epidemije na području županije . Aktivnosti na kontroli i suzbijanju epidemije provodi Javno Zdravstvo sa medicinskim sustavom. Dolazi do povećanog broja  hospitaliziranih, preminulih, te blokira komplet funkcioniranje svih sustava povećanje bolovanja i izostanka djece iz obrazovnog ciklusa te enormno povećanje troškova funkcioniranja svih sustava.
	Ugroženo zdravlje populacije stanovništva
	Edukacija stanovništva

 pouzdan sustav pravovremenog izvješćivanja,cijepljenje,pridržavanje propisanih mjera

	Službe u potpunosti provode sve predviđene mjere. Aktivnost grada isključivo na zahtjev nadležnih službi

	6.
	suša
	Duži sušni period uništio veći dio poljoprivrednih kultura na području grada.
	Uništena proizvodnja hrane za ljude i stoku
	nepogoda koja najviše ugrožava grad

nemoguće parcijalno riješenje bez ozbiljnijeg projektnog zahvata

nužna pomoć ostalih subjekata države (ugrožena direktno proizvodnja hrane)


	osigurati dovoljne količine pitke vodeu slučaju večih nestašica vode provoditi organiziranu uštedu provođenejm redukcija pojačano držati u  pripravnosti hitne službe

	7.
	Ekstremne temperature 
	Visoke temperature u ljetnom periodu dovode do povećane evaporacije vlage iz tla, povećanje potrošnje vode iz vodovodnih sustava, dodatno opterećenje elektro sustava, te bitno utječu na radnu sposobnost stanovništva, sa elementima ugrožavanje zdravlja 
	Ugroženo zdravlje populacije stanovništva, povećano opterećenje komunalnih sustava
	kontinuirano praćenjem vremenskih prognoza i informacija sustava zdravstva
	osigurati dovoljne količine pitke vode

 u slučaju većih nestašica vode provoditi organiziranu uštedu. Aktivnost grada isključivo na zahtjev nadležnih službi

	8.
	Niske temperature
	Duži period niske jutarnje temperature, mraz uništio veći dio poljoprivrednih kultura, voćke u cvatu,vinogradi rano povrće i ostale rane proljetne kulture na području grada
	ugrožena poljoprivredna proizvodnja
	kontinuirano praćenje vremenskih prognoza  
	nije ugroza koja u bitnome otežava funkcioniranje grada



	9.
	ledotuča
	Ledonosni oblaci zahvatili cijelo područje grada u periodu bujne vegetacije te potpuno uništili biljni pokrov, poljoprivredne nasade.
	Uništena proizvodnja hrane za ljude i stoku
	Pravovremeno informiranje vlasnika vinograda voćnjaka i poljoprivrednih površina

izvor meteorološka postaja Gradište

uključivanje u sustav protugradne obrane (agregati i raketni sustavi)

poticanje mrežne zaštite voćarima i vinogradarima


	rješenje zahvaća širi prostor, te je nužna suradnja i drugih subjekata (zaštita proizvodnje hrane)



	10.
	Olujno nevrijeme jak vjetar
	Brzi razvoj olujnih vjetrova osobito u ljetnim periodima praćeno kišom i povremeno tučom sve češća je pojava na prostoru grada.
	Velike štete na objektima, infrastrukturi, proizvodni hrane
	Sustav postaviti da se što je moguće prije daju upozorenja, ali i jednostavne upute za stanovništvo koje postupke i radnje obaviti prije dolaska olujnog nevremena.
	Pravovremeno informirati stanovništvo i dugoročno uvesti rizik u načine gradnje i funkcioniranja sustava


Karte prijetnji

Karte prijetnji su razrađene za svaku prijetnju koje obuhvaćaju neki prostor na području Grada i oslanjaju se na podatke izračuna kategorije posljedica iz poglavlja 4. Procjene rizika. Na kartama su prikazane sve obrađene prijetnje odnosno njihova lokacija,doseg, rasprostranjenost  te ostali relevantni podatci  koje nositelji izrade smatra potrebnim iskazati. 

Ako se Procjenom obrađuju tehničko-tehnološke nesreće, na karti je potrebno prikazati svaku identificiranu lokaciju na kojoj se nesreća može dogoditi dok se scenarijem obrađuje jedna,odabrana lokacija ili niz lokacija, ako se radi o složenom riziku.

Prikaz se odnosi za rizike za koje je potrebno imati kartografski prikaz poput poplava ili tehničko-tehnoloških prijetnji, dok  je za rizike  kojima je obuhvaćeno cijelo područje Grada (poput epidemija i pandemija) nepotrebno izrađivati kartografski prikaz prijetnji, već samo tekstualno opisati kategoriju prijetnje ( ali se prijetnje iskazuju u kartama rizika). 
Karte rizika

Karte rizika za područje Grada izrađuju se ukoliko je moguće na razini naselja, u protivnom se ne izrađuju. Boje kojima se prikazuju rizici na karti moraju odgovarati bojama iz matrice za prikaz rizika.

Način računanja i definiranja određenih parametara u matricama.

Na osnovu kriterija za izradu procijene rizika , koristeći podatke iz državne procijene, podatke iz procijene ugroženosti, matematičke alate koji su razvijeni za potrebu definiranja mjesta u matricama utvrđujemo slijedeće osnovne postavke:

· Struktura boja u tabličnim pripremama i boja u matricama nije usklađena te se u daljnjoj razradi koristi struktura boja iz tabličnih definicija. ( u matricama nedostaje plava što dovodi do razlika. Ovaj problem je riješen matematički na način da su plava i zelena prikazivane kumulativno u matematici položaja u matrici, a u kartama rizika i kartama prijetnji poštivana je osnovna zadana procedura definirana tabličnim alatima)

· Kod prikazivanja položaja u matricama može se dogoditi prividna nelogičnost da vjerojatni scenarij završi u položaju većeg rizika od najgoreg mogućeg. Razlog za ovu anomaliju sadržan je u širinama razreda tabličnih alata i to primarno tablici frekvencija. 

· Karte rizika i karte prijetnji (boja , mjesto veličine rizika) dobivaju se na osnovu matematičkog podatka prikazanog u tablici ukupan rizik. Karta rizika je u pravilu definirana iz najvjerojatnijeg mogućeg neželjenog događaja, a karta prijetnje iz najgoreg mogućeg neželjenog događaja. Ovaj model u sebi sadrži za svaki podatak u pravilu dva rješenja, dva moguća položaja u matrici koji po matematičkom iznosu imaju istu apsolutnu vrijednost, a sama lokacija u površini matrice može biti različite boje. Razlog za ovo sadržan je u širini razreda u tabelarnim alatima gdje je preklapanje svakog razreda za jedan, pa isto rezultira u graničnim slučajevima različit razred a time i boju u karti rizika.

Ova pojašnjenja se daju radi jasno definiranih principa koji se koriste u daljnjim matematičkim i grafičkim alatima u procijeni rizika. Važno je dodati da razlika ne utječu na procjenu rizika JLS-a jer kumulativno, vjerojatni i najgori mogući uvijek daju točan podatak i smjer u razvijanju operativnih snaga kako po vrsti tako i po kapacitetu.

3. KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA PRIJETNJI NA KATEGORIJE DRUŠTVENIH VRIJENDOSTI

Posljedice po svaku od skupina društvenih vrijednosti procjenjuju se prema određenim, definiranim kriterijima na način prikazan u Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Vukovarsko-srijemske županije. Definirane su tri skupine posljedica po društvene vrijednosti:

1. Život i zdravlje ljudi 

2. Gospodarstvo 

3. Društvena stabilnost i politika

 Društvene vrijednosti i kriteriji za procjenjivanje rizika 
	Društvene vrijednosti:
	Kriteriji

	1. Život i zdravlje ljudi 
	1. Ukupan broj ljudi zahvaćenih nekim procesom 

	2. Gospodarstvo 
	1. Ukupna materijalna šteta 

	3. Društvena stabilnost i

     politika
	1. Ukupna materijalna šteta kritična infrastruktura 

2. Ukupna materijalna šteta na ustanovama/građevinama javnog

     društvenog značaja 

3. Broj stanovnika kojima je onemogućen pristup građevinama po 1. I 2. 


3.1. Život i zdravlje ljudi

Vrijednosti kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama
	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij
	Ocjena

	1
	Neznatne
	≤0,001*
	

	2
	Malene
	0,001-0,0046
	

	3
	Umjerene
	0,0047-0,011
	

	4
	Značajne
	0,012-0,035
	

	5
	Katastrofalne
	0,036 ≥
	


* U ovu kategoriju ulaze posljedice prema kojima je stradala ili ugrožena minimalno jedna osoba do 0,001% stanovnika JLP(R)S.

Obrazloženje kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi - ukupan broj ljudi zahvaćenih nekim procesom (poginuli, ozlijeđeni i oboljeli, zbrinuti, evakuirani i sklonjeni)

3.2. Gospodarstvo

Vrijednosti kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama

	Gospodarstvo

	Kategorija
	Posljedice
	Štete - % proračuna JLS
	Ocjena

	1
	Neznatne
	0,5-1%
	

	2
	Malene
	1-5
	

	3
	Umjerene
	5-15
	

	4
	Značajne
	15-25
	

	5
	Katastrofalne
	>25
	


Obrazloženje kriterija za posljedice na gospodarstvo - odnosi se na ukupnu materijalnu štetu u gospodarstvu izračunatu/procijenjenu sukladno posebnim dodatnim kriterijima koji se navode i obrazlažu uz procjenu posljedica. 

Zbog vjerodostojnosti podataka iz procijene posljedica za ovu kategoriju društvenih vrijednosti navode se i izvori podataka i metodologije korištene u postupku.
Nastavno su prikazane vrste šteta u gospodarstvu. Navedena materijalna i financijska šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

	Vrsta štete
	Posljedica

	Direktne štete
	Šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini

	
	Štete na sredstvima za proizvodnju i rad

	
	Šteta na javnim zgradama i ustanovama koje ne spadaju pod druge kriterije

	
	Trošak sanacije, oporavka, asanacije te drugi troškovi

	
	Troškovi spašavanja, liječenja te slični troškovi

	
	Gubitak dobiti

	
	Gubitak repromaterijala

	Indirektne štete
	Izostanak radnika s posla (potrebno je procijeniti trošak izostanka s posla)

	
	Gubitak poslova i prestanak poslovanja (potrebno je procijeniti trošak)

	
	Gubitak prestiža i renomea (potrebno je procijeniti trošak)

	
	Nedostatak radne snage (potrebno je procijeniti trošak)

	
	Pad prihoda

	
	Pad proračuna


3.3. Društvena stabilnost i politika

3.3.1.Oštećena kritična infrastruktura

Vrijednosti kriterija za posljedice na kritičnoj infrastrukturi po kategorijama

	Društvena stabilnost i politika

	Oštećena kritična infrastruktura

	Kategorija
	Posljedice
	Štete - % proračuna JLS
	Ocjena

	1
	Neznatne
	0,5-1%
	

	2
	Malene
	1-5
	

	3
	Umjerene
	5-15
	

	4
	Značajne
	15-25
	

	5
	Katastrofalne
	>25
	


Obrazloženje kriterija za posljedice na kritičnoj infrastrukturi - ukupna materijalna šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva. Zbog vjerodostojnosti podataka iz procijene posljedica za ovu kategoriju navode se i izvori podataka (npr. Državni zavod za statistiku, baze podataka vlasnika i drugi izvori8) i metodologije korištene u postupku te obrazloženje neizvjesnosti (nepouzdanosti) dobivenih rezultata, uz objektivna ograničenja.

3.3.2.Štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja

Vrijednosti kriterija za posljedice na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja po kategorijama
	Štete/gubici na građevinama od javnog društvenog značaja

	Kategorija
	Posljedice
	Štete - % proračuna JLS
	Ocjena

	1
	Neznatne
	0,5-1%
	

	2
	Malene
	1-5
	

	3
	Umjerene
	5-15
	

	4
	Značajne
	15-25
	

	5
	Katastrofalne
	>25
	


Obrazloženje kriterija za posljedice na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja -ukupna materijalna šteta na građevinama od javnog značaja. Zbog vjerodostojnosti podataka iz procijene posljedica za ovu kategoriju navode se i izvori podataka (npr. iz Državnog zavoda za statistiku, vlasnici-korisnici građevina i drugi izvori9) i metodologije korištene u postupku te obrazloženje neizvjesnosti (nepouzdanosti) dobivenih rezultata, uz objektivna ograničenja.

3.3.3. Štete po stanovnike izazvane zbog gubitka usluga i javnih servisa
Kao pomoćni alat za procjenjivanje posljedica od šteta na kritičnoj infrastrukturi i građevinama od javnog značaja (tablice u točki 1.3.1. i točki 1.3.2.) uvodi se i broj građana koji bi izravno i neizravno bio pogođen zbog prekida obavljanja djelatnosti kritičnih infrastruktura i/ili djelatnosti iz djelokruga rada tijela vlasti i upravnih tijela na rok dulji od 10 dana. 

Ovaj kriterij preuzet je iz Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.

Vrijednosti kriterija za štete po stanovnike izazvane zbog gubitka usluga i javnih servisa

	Prestanak rada kritične infrastrukture na rok dulji od 10 dana

	Kategorija
	Posljedice
	Ocjena
	Ugrožen broj građana

	1
	Neznatne
	
	*<0,1

	2
	Malene
	
	0,1-0,46

	3
	Umjerene
	
	0,47-1,11

	4
	Značajne
	
	1,12-3,5

	5
	Katastrofalne
	
	3,6 ili više


*Uzima se u obzir ako je uslijed posljedica nesreće stradala bar jedna osoba.
Obrazloženje kriterija za štete po stanovnike izazvane zbog gubitka usluga i javnih servisa - procjenjuje se nematerijalna šteta po stanovnike nastala zbog prekida djelatnosti komunalnih službi i drugih pravnih osoba te djelatnosti tijela vlasti (izvršne i sudbene) i upravnih tijela koje su kritične za svakodnevni život i rad stanovništva na području izloženom utjecajima katastrofe. Zbog vjerodostojnosti podataka iz procijene posljedica za ovu kategoriju navode se metodologije korištene u postupku. Ova kategorija se, što se tiče postupka i procjenjivanja utjecaja, ne povezuje s procjenom posljedica za život i zdravlje ljudi pod 1. u ovom dijelu Smjernica.

U poglavlju 4. Procjene rizika u prazan stupac za ocjenjivanje kategorije, potrebno je upisati oznaku x u odgovarajuće polje kojom se precizira kategorija posljedice.

4. TABLICE VJEROJATNOSTI/FREKVENCIJE

Državna uprava za zaštitu i spašavanje pripremila je kriterije za određivanje
vjerojatnosti/frekvencije pojave posljedica prema kojima se određuje vjerojatnost rizika. Ista je podijeljena u pet kategorija prema sljedećoj tablici: 

Kriteriji za određivanje vjerojatnosti/frekvencije događaja
	Kategorija
	Vjerojatnost/frekvencija
	Ocjena 

	
	Kvalitativno
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	

	1
	Iznimno mala
	≤1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe 
	

	2
	Mala
	1-5%
	1 događaj u 20 do100 godina
	

	3
	Umjerena
	5-50%
	1 događaj u 2 do 20 godina
	

	4
	Velika
	51-98%
	1 događaj u 1 do 2 godine
	

	5
	Iznimno velika
	≥ 98%
	1 događaj godišnje ili češće
	


Za vrijednosti vjerojatnosti/frekvencije uzimaju se samo oni događaji čije posljedice za kategorije društvenih vrijednosti mogu biti opisani kategorijom 1. (npr. štete u gospodarstvu minimalno moraju iznositi 0,5% proračuna JLP(R)S). Odnosno, ne uzima se u obradu vjerojatnost svakog rizika ukoliko isti neće uzrokovati štete sukladno propisanim kriterijima za svaku od kategorija društvenih vrijednosti.
Način računanja i definiranja određenih parametara u matricama.

Na osnovu kriterija za izradu procijene rizika , koristeći podatke iz državne procijene, podatke iz procijene ugroženosti, matematičke alate koji su razvijeni za potrebu definiranja mjesta u matricama utvrđujemo slijedeće osnovne postavke:

· Struktura boja u tabličnim pripremama i boja u matricama nije usklađena te se u daljnjoj razradi koristi struktura boja iz tabličnih definicija. ( u matricama nedostaje plava što dovodi do razlika. Ovaj problem je riješen matematički na način da su plava i zelena prikazivane kumulativno u matematici položaja u matrici, a u kartama rizika i kartama prijetnji poštivana je osnovna zadana procedura definirana tabličnim alatima)

· Kod prikazivanja položaja u matricama može se dogoditi prividna nelogičnost da vjerojatni scenarij završi u položaju većeg rizika od najgoreg mogućeg. Razlog za ovu anomaliju sadržan je u širinama razreda tabličnih alata i to primarno tablici frekvencija. 

· Karte rizika i karte prijetnji (boja , mjesto veličine rizika) dobivaju se na osnovu matematičkog podatka prikazanog u tablici ukupan rizik. Karta rizika je u pravilu definirana iz najvjerojatnijeg mogućeg neželjenog događaja, a karta prijetnje iz najgoreg mogućeg neželjenog događaja. Ovaj model u sebi sadrži za svaki podatak u pravilu dva rješenja, dva moguća položaja u matrici koji po matematičkom iznosu imaju istu apsolutnu vrijednost, a sama lokacija u površini matrice može biti različite boje. Razlog za ovo sadržan je u širini razreda u tabelarnim alatima gdje je preklapanje svakog razreda za jedan, pa isto rezultira u graničnim slučajevima različit razred a time i boju u karti rizika.

Ova pojašnjenja se daju radi jasno definiranih principa koji se koriste u daljnjim matematičkim i grafičkim alatima u procijeni rizika. Važno je dodati da razlika ne utječu na procjenu rizika JLS-a jer kumulativno, vjerojatni i najgori mogući uvijek daju točan podatak i smjer u razvijanju operativnih snaga kako po vrsti tako i po kapacitetu.

5.OPIS SCENARIJA 

  5.1.DEMOGRAFIJA

KONTEKST  

OSNOVNI POKAZATELJI

STANOVNIŠTVO:

· Po spolu

· Prosječna starost

· Novorođeni

· Umrli

Na osnovu ovih pokazatelja utvrđuju se slijedeći rizici i ograničenja koja demografsko osipanje nosi sa sobom:

· Naselja postaju manja

· Stanovništvo postaje staračko

· Pada ukupna reproduktivna moć

· Nedostatak radno sposobnog stanovništva

· Povećana potreba za tuđom pomoći

· Nemogućnost formiranja operativnih snaga

· Otežan i brojčano povećan broj potencijalno potrebnih za sklanjanje i evakuaciju

· Veća opterećenost medicinskog sustava

· Manje mogućnosti samopomoći

· Otežano održavanje kritične infrastrukture

· Depresivnije stanje u mjestu

Sve nabrojeno predstavlja bitne i utjecajne parametre u izračunu rizika od bilo koje nepogode, nesreće i katastrofe. 

Uzimajući u matematičke odnose demografske parametre ukupna matematika rizika jedino na taj način dobiva donekle vjerojatne rezultate i prihvatljiv stupanj točnosti procijenjenih pojedinačnih rizika.

DEMOGRAFSKI PODACI  ILOK

	
	2011
	2021
	PROSJEČNA STAROST

	MUŠKARCI
	3.284
	2.617
	39,7

	ŽENE
	3.484
	2.428
	44,9

	UKUPNO
	6.768
	5.045
	42,4


Izvor popis stanovništva 2021
OPIS SCENARIJA SA POSLIJEDICAMA / NAJGORI MOGUĆI 

	GRAD ILOK
	Sjedište i adresa: 

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA 

DEMOGRAFIJA

	Naziv scenarija
	DEMOGRAFSKO OSIPANJE

	Grupa rizika
	ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI

	Naziv rizika
	SMANJENJE POPULACIJE

	Osnovne karakteristike događaja
	Stanovništvo postaje staračko



	Opis scenarija
	Pada ukupna reproduktivna moć, Nedostatak radno sposobnog stanovništva, Povećana potreba za tuđom pomoći, Veća opterećenost medicinskog sustava, Depresivnije stanje u mjestu.



	Vrste opasnosti 
	Otežan i brojčano povećan broj potencijalno potrebnih za sklanjanje i evakuaciju



	Radijus /površina/prostor

ugroženosti 
	Naselja unutar grada

	Opasnost od domino efekta /vezani rizici
	Veže sve druge rizike

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/grada
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	Naselja unutar grada

	Opasni događaji
	Povećana potreba za tuđom pomoći



	Mogući parametri širenja /brzina/vrijeme
	Kontinuiran pad kroz promatrani period

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/grada
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	Naselja unutar grada

	Opasnost po okoliš
	ne

	UČESTALOST
	1/1

	 PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU SCENARIJA

	Broj osoba u području scenarija
	5.045

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	6715 ps 2011-42,4/ ps 2021 ps-5.045  43,4

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	0

	Broj osoba koje bi se trebale skloniti  ili ostati u svom domu
	0

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	0

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	0

	UTJECAJ NA LJUDE
	Povećanje prosječne starosti

	Broj stoke u području scenarija
	0

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	0

	Ugrožena kritična infrastruktura u području scenarija
	0

	Ugrožena kulturna dobra u području scenarija
	0

	Direktne štete
	

	Indirektne štete
	

	Trošak angažiranja sustava
	

	Kritična infrastruktura šteta
	

	Gospodarstvo šteta
	

	Očekivane  materijalne štete ukupno
	

	Opasnost od domino efekta u području scenarija
	

	Jesu li obaviještene susjedne grada/mjesta
	


	DEMOGRAFSKI RIZIK - PROMATRANI PERIOD IZMEĐU DVA POPISA STANOVNIŠTVA
	

	OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA
	
	

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	 
	 

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	 
	 

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	X
	X

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	 
	 

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Novorođeni
	
	
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Pad broja novorođenih % u JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	* < 2
	 
	 

	2
	Malene
	<5
	 
	 

	3
	Umjerene
	< 10
	X
	 

	4
	Značajne
	< 20
	 
	X

	5
	Katastrofalne
	< 30 i više
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Prosječna starost
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Prosječna starost za JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	20 – 25
	 
	 

	2
	Malene
	26 – 30
	 
	 

	3
	Umjerene
	31 – 35
	 
	 

	4
	Značajne
	36 – 45
	X
	X

	5
	Katastrofalne
	> 46
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Pad broja stanovnika
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Pad broja stanovnika %  JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	* < 2
	 
	 

	2
	Malene
	< 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	< 10
	X
	 

	4
	Značajne
	< 20
	 
	X

	5
	Katastrofalne
	< 30 i više
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Rizik: DEMOGRAFSKO OSIPANJE

Naziv scenarija:

X Najvjerojatniji neželjeni događaj

O Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

Značajne

4

Značajne

4

X

Značajne

4

Umjerene

3

X

Umjerene

3

Umjerene

3

X

Malene

2

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

Neznatne

1

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

Katastrofalne

5

Značajne

4

O

Značajne

4

O

Značajne

4

O

Umjerene

3

Umjerene

3

Umjerene

3

Malene

2

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

Neznatne

1

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Društvena stabilnost i politika

Posljedice Posljedice Posljedice

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena

Život i zdravlje ljudi

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena

Posljedice

Vjerojatnost

Velika

Gospodarstvo

Život i zdravlje ljudi

Velika Iznimno velika Mala Umjerena Velika Iznimno mala

Vjerojatnost Vjerojatnost Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala

Velika

Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala Umjerena

Društvena stabilnost i politika Gospodarstvo

Iznimno velika

Velika Iznimno velika



Iznimno velika

Iznimno velika

Vjerojatnost



O

X



1 2 3 4 5

1

Malene

Neznatne

Katastrofalne

2

3

4

5

Posljedice



Iznimno mala

Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim 

situacijama.

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Umjeren rizik



UKUPNI RIZIK

Nizak rizik

Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje 

nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit.

Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju 

dobit.

Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih.

Mala Umjerena

Značajne

Umjerene


UKUPAN RIZIK - DEMOGRAFIJA

	Kategorija
	Posljedice
	Ukupan rizik stanovništvo %
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	* < 2
	 
	 

	2
	Malene
	< 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	< 10
	X
	 

	4
	Značajne
	< 20
	 
	X

	5
	Katastrofalne
	< 30 i više
	 
	 


[image: image1.jpg]AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

PROCJENA RIZIKA
OD VELIKIH NESRECA

GRAD
ILOK

12023




[image: image22.jpg]


KARTA RIZIKA

[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]it




      

ANALIZA RIZIKA I ZAKLJUČNE OCJENE 
Analiza utjecaja na gospodarstvo računa se na osnovu povećanja starosti i koeficijenta osipanja stanovništva. Izvor podataka je usporedni račun iz popisa stanovništva i stvarnih podataka dostavljenih iz grada.

Drugi dio odnosi se na štete u gospodarstvu koje nastaju na osnovi povećanja bolovanja, nedostatka mlađe radne snage. 
Analizom utjecaja demografskih kretanja na osnovu statističkih pokazatelja zaključujemo:

· Bitno smanjena ukupna populacija grada čime je i sam sustav CZ dodatno opterećen po dva osnova: 

a) otežano formiranje gotovih snaga i popuna istih

b) povećana prosječna starost dovodi do povećanja broja osoba koje trebaju tuđu pomoć.

· Sve veća potreba za povećanim sredstvima potrebnim za brigu i skrb starijih

· smanjen broj aktivno i radno sposobnih stanovnika

MOGUĆE MJERE

Općina svojim kapacitetima ima smanjen manevarski prostor za intervenciju u cilju smanjenja socijalne ranjivosti. Primarno je bitna strateška intervencija države.

Sama općina u svom programu može osigurati usluge iz djelokruga njenih ovlasti i shodno mogućnostima razviti poticajne mjere za ostanak i povećanje nataliteta.

Bitno je razvojne aktivnosti strateški pozicionirati u cilju više razine sigurnosti življenja. 

EU projekti bitno mogu pomoći u realizaciji strateških zamisli iz područja demografije i to bi u narednom periodu trebao biti jedan od prioriteta jer demografski rizik podiže sve ostale rizike
5.2.  POPLAVA

KONTEKST

Hidrološki pokazatelji na području Grada

Teritorijem koji pripada području grada teče rijeka Dunav u dužini od cca 25 km.  Desno zaobalje rijeke Dunav, a kojem pripada i područje Grada Iloka, dio je bujičnog područja Fruške gore kojim dominiraju mali brdski pritoci Dunava, bujičnog karaktera (proljeće i jesen), većinom neuređeni i zarašteni. Na području Grada to su: Vratolom, Okut, Gospin bunar, Dobra voda, Drljanski potok, Čitluk i Lišćak. 

Potok Čitluk je bujični vodotok ukupne duljine 7,70 km i slivne površine 6,8 km2 , s ušćem u Dunavac kod Iloka u rkm 1295+000 Dunava. Zbog velikih padova i izrazito bujičnog karaktera ugroženi su dijelovi grada Iloka te je na pkm 3+386 izgrađena akumulacija s branom. 

Erozivni procesi su uočeni i u koritu Drljanskog potoka te u izradi je projektna dokumentacija za akumulacije Drljan 1 i Drljan 2 na dva kraka Drljanskog potoka.

Na području Grada je razvijena mreža kanala I-IV reda. 

Grafički prikaz GP. 7

Kroz Republiku Hrvatsku Dunav ima karakteristike nizinske rijeke s najvišim vodostajem u proljetnom razdoblju od travnja do lipnja. Zimske i proljetne poplave rijeke Dunav, svojstvene za većinu zemalja kojima protječe, nisu svojstvene području VSŽ i Grada. Visoki vodostaji Dunava uvjetuju  uspore u potocima Vratolom, Okut, Gospin bunar, Dobra voda, Drljanski potok, Čitluk i Lišćak. 

Pojava leda na hrvatskom dijelu Dunava može se očekivati kada zbroj srednjih dnevnih temperatura zraka dosegne iznos od -7° C. Ledene barijere se formiraju zavisno od konfiguracije korita tako da se ledene sante prvo zaustavljaju na oštrim riječnim krivinama, na uskim i plitkim mjestima, kao i kod regulacijskih vodograđevina, mostova i brana. Najopasnije takvo mjesto  je Daljska krivina.

Zaštićenost područja od poplava

Dionica B.34.6.

Nasip uz Iločki Dunavac je desnoobalni dunavski nasip koji brani s uzvodne strane niski dio Iloka i asfaltnu cestu za pristup Hotelu Dunav i AVS-u Dunav- Ilok. Dug je 0,330 km.Nasip nije dovršen te je za njegov dovršetak potrebno izgraditi još oko 150 metara nasipa oko zgrade Hrvatskih šuma te se spojiti sa visokom obalom. 

Pozornost pri dužem trajanju visokog vodostaja Dunava treba posvetiti stabilnosti ovog nasipa jer se zbog relativno malog poprečnog profila nasipa brzo mogu pojaviti procjeđivanja kroz njegovo tijelo.

Zbog činjenice da se u neposrednoj blizini nalazi i ušće Drljanskog potoka u Dunav, djelatnu obranu od poplava na ovoj dionici treba provoditi koordinirano s provedbom obrane od poplava na dionici B.15.6.

Na neizgrađenom dijelu nasipa uz Iločki Dunavac u slučaju nailaska ekstremno velikih vodnih valova mora se graditi privremeni nasip od vreća s pijeskom ili box barijera, za zaštitu zgrade Hrvatskih šuma u Iloku, u dužini od 0,15 km. Pod usporom Dunava, voda iz Drljanskog potoka se izlijeva iz korita te plavi objekte neposredno uz potok tako da je za zaštitu ovih objekata prilikom nailaska ekstremno velikog vodnog vala potrebno izgraditi zečjih nasipa u duljini od približno 0,5 km odgovarajuće visine.

Dionica B.15.6

Na ovoj dionici ne postoje nasipi. Opasnost od poplave može nastati uslijed uspora zbog visokog vodostaja Dunava i/ili zbog bujičnih voda samog potoka Čitluk.

Potencijalna kritična mjesta na ovoj dionici predstavljaju most na cesti Ilok – državna granica /GP Neštin/ (pkm 1+840) te cijevni propusti na stacionažama 1+400, 1+600 i 1+700.

Na stacionaži 3+386 je 2013. godine izgrađena brana akumulacije čime se omogućava prihvat 1000-godišnjeg vodnog vala. Ukupni volumen akumulacije iznosi 720.000 m3.

Karakteristike brane su sljedeće:

- duljina brane je 230,20 m 

- širina krune 6,00 m 

- nagib uzvodnog pokosa: 1 : 3 

- nagib nizvodnog pokosa: 1 : 2,5

- građevinska visina brane 12,78 m 

- temeljna širina 65 m 

- kota krune 112,85 m n..m. 

- kota preljeva 110,00 m n..m 

- kapacitet preljeva 26,00 m3/s

- temeljni ispust  800 mm u AB galeriji

- kapacitet temeljnog ispusta 4,30 m3/s

Opasnost od poplava
Obala rijeke Dunav, u dijelu koji protječe područjem Grada, je iznimno i dovoljno visoka, te su poplave i plavljenja većih razmjera malo vjerojatne. Naselja su visinski smještena tako da nisu ugrožena od visokih dunavski voda. 

Moguća su manja plavljenja rubnih, nižih dijelova grada Iloka i to: 

- dio Ribarske ulice od broja 2 do broja 12; 

- dio ulice I. G. Kovačića od broja 21 do broja 59; 

- dio Kvaternikove ulice od broja 5 do broja 2; 

- dio ulice J. Benešića od broja 51 do 47, 

- ugroženi su i  restoran Dunav i putnička luka  uz samu obalu Dunava. 

Ako iz bilo kojeg razloga dođe do porasta vodostaja uslijed uspora i/ili bujičnih voda samog potoka Čitluk ugroženi bi bili dijelovi grada Iloka, poduzetnička zona i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te poljoprivredne površine, sveukupno cca. 200 ha.

U Šarengradu su također ugroženi dijelovi u Dunavskoj ulici od broja 01 do broja 13; Vukovarskoj oko broja 31 te lučki magacin. Sukladno tomu, moguća su oštećenja i uništenja osobne imovine (uglavnom nepokretne). 

U skladu s činjenicom da je stupanj reguliranosti vodotoka zadovoljavajući, može se konstatirati da izgrađeni sustav za obranu od poplava štiti područje grada Iloka od velikih voda i rijeke Dunav. 

Opasnost od poplava unutarnjih voda

U slučaju pojave velikih količina oborina u proljetnom dijelu, dolazi do zasićenja tla vodom, prekapacitiranosti odteretnih kanala i naglom porastu vodostaja potoka. 

Kako detaljnu kanalsku mrežu (kanale III. i IV. reda) korisnici, odnosno vlasnici poljoprivrednog zemljišta na kojima se oni nalaze nisu održavali zbog ratnih djelovanja i nedostatnih sredstava i više drugih razloga, sustav  nije funkcionalan i ne daje sigurnost kod jačih padalina. Zbog toga nerijetko dolazi do poplavljivanja poljoprivrednih površina, te sustav treba dovesti u stanje funkcionalnosti, a zatim održavati i dograđivati. 

OPIS SCENARIJA SA POSLIJEDICAMA / NAJGORI MOGUĆI 

	GRAD  ILOK
	Sjedište i adresa: 

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA POPLAVA



	Naziv scenarija
	POPLAVA

	Grupa rizika
	POPLAVA

	Naziv rizika
	POPLAVA

	Osnovne karakteristike događaja
	Poplava uzrokovana prekomjernim oborinama i visokim vodostajem rijeka

	Opis scenarija
	Zbog visokog vodostaja Dunava, dolazi do razlijevanja vodenih tokova i kanalske mreže. Voda zahvaća dijelove dijelove naselja. Ugrožene poljoprivredne površine i deset stambenih jedinica sa 35 stanovnika.

	Vrste opasnosti 
	Poplava dijela naselja visokom vodom

	Radijus /površina/prostor

ugroženosti 
	Dio  područje grada

	Opasnost od domino efekta /vezani rizici
	ne

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/grada
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	Dio  područje grada

	Opasni događaji
	Poplava dijela područje grada visokom vodom

	Mogući parametri širenja /brzina/vrijeme
	Količina padalina/vodostaj Vuke/vodostaj riječnih tokova

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/grada
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	Dio  područje grada

	Opasnost po okoliš
	ne

	UČESTALOST
	1/30

	 PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU SCENARIJA

	Broj osoba u području scenarija
	35

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	0

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	35

	Broj osoba koje bi se trebale skloniti  ili ostati u svom domu
	0

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	10

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	0

	UTJECAJ NA LJUDE
	0,01%

	Broj stoke u području scenarija
	0

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	ne

	Ugrožena kritična infrastruktura u području scenarija
	Kanalska mreža

	Ugrožena kulturna dobra u području scenarija
	ne

	Direktne štete
	905.971,73 €

	Indirektne štete
	181.194,24 €

	Trošak angažiranja sustava
	135.219,59 €

	Kritična infrastruktura šteta
	270.439,31 €

	Gospodarstvo šteta
	94.653,66 €

	Očekivane  materijalne štete ukupno
	1.087.166,10 €

	Opasnost od domino efekta u području scenarija
	ne

	Jesu li obaviještene susjedne grada/mjesta
	da


	OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA
	
	

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	 
	 

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	 
	X

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	X
	 

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	 
	 

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	X
	 

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	 
	 

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	 
	 

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	 
	X

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	X
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	X

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije društvene stabilnosti i politike
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	X
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	X
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UKUPNI RIZIK

1

O



Vrlo visok rizik

Visok rizik

Umjeren rizik

Mala

Nizak rizik

Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje 

nepraktično ili troškovi uvelike premašuju 

dobit.

Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi 

premašuju dobit.

Dodatne mjere nisu potrebne, osim 

uobičajenih.

Umjerena

Značajne

Umjerene

Malene

Neznatne

Katastrofalne

2

3

Iznimno mala

Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim 

situacijama.


UKUPAN RIZIK - POPLAVA

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	X
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	X
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Zaključak

· Postoji  mogućnost od većeg poplavnog vala dijela obale 

· Postoji mogućnost većeg vodnog udara kroz kanalsku mrežu

· moguće kratke vodne ugroze od elementarnih nepogoda

· stalna problematika zaobalnih voda na području cijelog Grada

· razina opremljenosti snage Grada djelomično dostatna za samostalno rješavanje problema

· Problematika nasipa i drugih vodnih građevina na području Grada nije predmet razmatranja ove procijene jer nije ni razina mogućeg odgovora na ugrozu dostatna.

· Nužno ažurno praćenje stanja na području Grada sa aspekta moguće potrebe žurne evakuacije.
Preporuka:

· aktivnije urediti sustav kanalske mreže, te eventualne neuralgične točke ukloniti iz sustava

· osigurati stalnu i aktivnu suradnju sa VGI radi pravovremenog informiranja

· u prostorima JVP osigurati skladišni prostor sa 7000 vreća, a sa VGI i komunalije d.o.o. Ilok  deponiju pijeska na prikladnom mjestu

· Upoznati što je moguće bolje stanovništvo sa procedurom i postupcima u slučaju poplave.
5.3  POTRES
Kontekst

Seizmičke karakteristike područja

Seizmička karta područja Vukovarsko-srijemske županije
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Izvor:   Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije

(Crveni krug označava položaj područja Grada u prostoru)

Seizmička aktivnost vezana je za regionalne rasjede ili zone rasjeda, poglavito za njihova presjecišta kao i za rubove većih tektonskih jedinica. Prema važnosti u tektonskom sklopu i amplitudama vertikalnih i horizontalnih pomaka na ovom području se ističe „Sjeverni rubni rasjed Savske i Slavonsko – srijemske depresije“. Dužina ovog rasjeda je veća od 100 km, veličina vertikalnog pomaka je oko 100,0 m. Odražava se u reljefu strmim odsjekom čija je visina uz Đakovačko – vinkovački ravnjak 20,0 m. Vrijeme najveće aktivnosti mu je u neogenu i kvartaru.

Prema izvršenom zoniranju, područje Grada se nalazi u zoni maksimalnog intenziteta potresa VIII o prema MCS ljestvici (izrazito jak potres-ruše se mnogi predmeti, crjepovi s krovova i dimnjaci. Slabije građene zgrade gotovo se u pravilu ruše).

Učestalost potresa i intenziteti
Prema podacima i pokazateljima Seizmološke službe Republike Hrvatske, za područje Vukovarsko-srijemske županije izrađena je tablica čestine intenziteta za razdoblje od 1879. do 2003. godine. 
Čestine intenziteta potresa u VSŽ za razdoblje 1879 – 2003. Godine

	Red

broj
	grad/općina
	° N
	° E
	čestine intenziteta ( ° MSK )

	
	
	
	
	V
	VI
	VII
	VIII

	1.
	Ilok
	45.222
	19.384
	4
	0
	0
	0

	2.
	Otok
	45.147
	18.888
	7
	1
	0
	0

	3.
	Vinkovci
	45.291
	18.806
	4
	3
	0
	0

	4.
	Vukovar
	45.348
	19.005
	4
	1
	0
	0

	5.
	Županja
	45.072
	18.701
	5
	2
	1
	0

	6.
	Babina Greda
	45.117
	18.542
	3
	4
	1
	0

	7.
	Gunja
	44.887
	18.830
	6
	1
	1
	0


Izvor: Seizmološka služba Republike Hrvatske 
Seizmološki rizik po život ljudi i materijalna dobra

Seizmološke karte Republike Hrvatske prikazuju područja jednakih intenziteta  potresa. Utemeljene su na obradi podataka povijesnih potresa, ocjeni njihova intenziteta i posljedica te razmatranju geoloških i tektonskih uvjeta koji vladaju na tom području. Karte prikazuje intenzitete za srednje uvjete tla. 

Po karti očekivanih maksimalnih intenziteta potresa za povratno razdoblje 500 godina, područje Grada nalazi se u seizmičkom području intenziteta VIIIº MSK. 

Seizmološka karta RH za povratni period od 500 godina
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Izvor: Seizmološka služba RH, Državni geofizički zavod, PMF Zagreb

(Crveni krug označava položaj područja Grada u prostoru)

Ugroženost područja s obzirom na gustoću naseljenosti i građenje objekata

Poznavanje očekivane jačine potresa, geoloških i geotehničkih svojstava tla, gustoće naseljenosti i prostornog rasporeda zgrada te poznavanje seizmičke otpornosti građevina prema vrsti, starosti i stanju, mogu biti dostatni podaci za procjenu stupnja uništenosti ili oštećenosti stambenog fonda te broja žrtava (poginuli i ranjeni). Na žalost većinu ovih podataka trenutno nema niti jedan državni sustav, tako da je moguća samo okvirna procjena, bez značajnijeg na znanosti utemeljenog dokaza.

Procjena seizmičke otpornosti stambenog fonda Grada 

Poznavajući vrijeme izgradnje pojedine skupine zgrada može se dobiti grubi zaključak o njihovoj seizmičkoj otpornosti. Tako su zidane zgrade do 1920. imale stropne konstrukcije isključivo od drvenih greda. Armiranobetonski stropovi postupno su primjenjivani u razdoblju od 1920. do 1940. god. Od godine 1945. do 1964. prevladavaju armiranobetonski monolitni stropovi polumontažnih tipova ili izvedeni na licu mjesta. Nakon 1964. god. zidane zgrade se sustavno grade s horizontalnim i vertikalnim serklažima. 

Zgrade s armirano betonskim nosivim sustavom počinju se graditi nakon 1960 - god. Te zgrade su izgrađene prema odredbama seizmičkih propisa iz 1964. i 1981. god.

Kuće starije gradnje, uglavnom prizemnice ( građene prije 1970-e god.) imaju znatno manju otpornost. Razlog su materijali koji su se rabili prilikom gradnje - drvene međustropne konstrukcije s ispunom od izolirajućeg materijala, najčešće zemlje, a u pogledu stropa ispod tankog sloja morta nalazi se žicom ispletena i na drvene grede pričvršćena trska. 

Kuće izgrađene poslije 1970-e godine imaju armirano-betonsku konstrukciju s ispunom od opeke i  strop od monte, posjeduju veću potresnu otpornost, pa prostor novije izgradnje predstavlja zonu manje ugroženosti.

Objekti od posebnog značaja za funkcioniranje grada (u području školstva, zdravstva, javne uprave i uslužnih službi) uglavnom su novije građevine pa su prema normama gradnje predviđeni da izdrže potrese uz samo manja oštećenja. Pretpostavlja se da će i takvi moći služiti svojoj namjeni.

Kategorije građevina s obzirom na način izgradnje

	Tip zgrade
	Način izgradnje
	Otpornost

	TIP A
	Zgrade od neobrađenog kamena, seoske građevine, kuće od nepečene opeke, kuće od nabijene gline 
	Zgrade manje otpornosti

	TIP B
	Zgrade od opeke, građevine od krupnih blokova, građevine s drvenom konstrukcijom, građevine iz tesanog prirodnog kamena 
	

	TIP C
	Zgrade s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, krupno-panelne zgrade, dobro građene drvene zgrade 
	Zgrade veće otpornosti


Izvor:Procjena ugroženosti Grada

Ukupno popisanih stanova određenog konstruktivnog sustava

	Naselje
	Nastanjeni stanovi
	Stanovi manje otpornosti
	Stanovi veće otpornosti

	
	
	TIP A
	TIP B
	TIP C

	Grad ukupno
	2355
	824
	882
	601

	Bapska
	 320
	62
	97
	160

	Ilok
	 1768
	693
	724
	304

	Mohovo
	73
	27
	21
	25

	Šarengrad
	194
	42
	40
	112


Izvor. Popis stanovništva 2021.g.

Procjena šteta na stambenom fondu

Procjena oštećenih stanova po stupnjevima oštećenja na području Grada
	Stupanj oštećenja
	Opis oštećenja
	Broj oštećenih stanova prema otpornosti

	
	
	TIP A
	TIP B
	TIP C

	00
	Nema vidnih oštećenja
	-objekt je doživio potres bez vidljivih posljedica 
	0
	0
	18

	10
	Lagana oštećenja
	-sitne pukotine u žbuci 

-otpadanje manjih komada žbuke 

-oštećenje dimnjaka 
	0
	26


	252

	20
	Umjerena oštećenja
	-male pukotine u zidovima 

-otpadanje većih komada žbuke 

-klizanje krovnog crijepa 

-pukotine i otpadanje dijelova dimnjaka 
	24
	370
	300

	30
	Teška oštećenja
	-široke i duboke pukotine u zidu 

-rušenje dimnjaka 

- rušenje dijelova krovova 
	346
	441
	30

	40
	Razorna oštećenja
	-otvori u zidovima 

-rušenje dijela zgrada i krovova 

-razaranje veza među pojedinim dijelovima

 zgrade 

-rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune 
	412
	44
	0

	50
	Potpuno rušenje
	-potpuno rušenje pojedinih građevina 
	41
	0
	0


Izvor:Upravni odjel Grada

Procjena količine građevinskog otpada na području Grada

	Naselje
	Stanovi manje otpornosti
	Stanovi veće otpornosti
	Građevinskog otpada m3

	
	TIP A
	TIP B
	TIP C
	

	Grad ukupno
	824
	882
	601
	23070

	Bapska
	62
	97
	160
	3190

	Ilok
	693
	724
	304
	17210

	Mohovo
	27
	21
	25
	730

	Šarengrad
	42
	40
	112
	1940


Izvor: Upravni odjel Grada

Procjenjuje se da količina građevinskog otpada nastala potresom intenziteta VII stupnjeva po MCS ljestvici iznosi u prosjeku 10 m3/ objektu.

Procjena broja žrtava

Broj ozlijeđenih i poginulih pri intenzitetu potresa VIIIº MSK

	Naselje
	Broj stanovnika
	Broj ozlijeđenih
	Broj poginulih

	
	
	%
	brojčano
	%
	brojčano

	Grad ukupno
	5.045
	3,95
	260
	0,55
	37

	Bapska
	658
	2,25
	21
	0,31
	3

	Ilok
	3.842
	4,43
	217
	0,63
	31

	Mohovo
	183
	3,99
	10
	0,57
	1

	Šarengrad
	362
	2,39
	12
	0,01
	1


Izvor: Upravni odjel Grada

Broj stradalih ovisan je o vrsti objekata u kojima ljudi borave ili se nalaze. Moguće ljudske žrtve rezultat su prije svega očekivanih razaranja u starijim dijelovima naselja gdje dominiraju zgrade starijih godina izgradnje.

Lako zatrpani se spašavaju u roku od 2 sata radom jednog spasioca, sa priručnom opremom.

Teško zatrpani spašavaju se u roku od 20 sati radom jednog spasioca uz pomoć mehanizacije.

Ovo su temeljne pretpostavke u analizi scenarija.

Kao posljedica učinka potresa moguća je i pojava zaraznih bolesti te psihičke posljedice koje se javljaju kod rodbine poginulih osoba, povrijeđenih i zatrpanih osoba, te spasilaca.

Uzrok

Razvoj događaja koji je prethodio ili može prethoditi velikoj nesreći izazvanoj potresom

Potres se može javiti iznenada bez ikakvih prethodnih upozorenja. 

Okidač koji je uzrokovao ili može uzrokovati veliku nesreću izazvanu potresom 

Po karti očekivanih maksimalnih intenziteta potresa za povratno razdoblje 500 godina područje Grada zahvatio je potres intenziteta VIIº MCS.

OPIS SCENARIJA SA POSLIJEDICAMA / NAJGORI MOGUĆI 

	GRAD ILOK
	Sjedište i adresa: 

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA POTRES



	Naziv scenarija
	POTRES

	Grupa rizika
	POTRES

	Naziv rizika
	POTRES

	Osnovne karakteristike događaja
	Potres iz vjerojatnog epicentra Fruška gora 

	Opis scenarija
	Potres nižeg intenziteta zahvaća područje grada. Epicentar potresa je u području Fruške gore. Očekivani potres je intenziteta 7 stupnjeva po MKS-u. Ovo je grupa niskih potresa te je i šteta sukladna istom

	Vrste opasnosti 
	Pukotine na objektima određenog tipa gradnje

	Radijus /površina/prostor

ugroženosti 
	Cijelo područje grada

	Opasnost od domino efekta /vezani rizici
	ne

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/grada
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	Cijelo područje grada

	Opasni događaji
	Moguće rušenje dijelova objekata određenog tipa gradnje

	Mogući parametri širenja /brzina/vrijeme
	Snaga epicentra/ udaljenost epicentra

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/grada
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	Cijelo područje grada

	Opasnost po okoliš
	ne

	UČESTALOST
	1/200

	 PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU SCENARIJA

	Broj osoba u području scenarija
	 5045

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	1 poginuli 19 stradali

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	0

	Broj osoba koje bi se trebale skloniti  ili ostati u svom domu
	0

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	2355

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	11/1001

	UTJECAJ NA LJUDE
	0,3%

	Broj stoke u području scenarija
	0

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	ne

	Ugrožena kritična infrastruktura u području scenarija
	ne

	Ugrožena kulturna dobra u području scenarija
	ne

	Direktne štete
	12.120.757,45 €

	Indirektne štete
	2.424.151,44 €

	Trošak angažiranja sustava
	1.809.068,29 €

	Kritična infrastruktura šteta
	3.618.136,57 €

	Gospodarstvo šteta
	1.266.347,73 €

	Očekivane  materijalne štete ukupno
	14.544.909,02 €

	Opasnost od domino efekta u području scenarija
	ne

	Jesu li obaviještene susjedne grada/mjesta
	da


	OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA
	
	

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	 
	X

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	X
	 

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	 
	 

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	 
	 

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	X
	 

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	 
	X

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	 
	 

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	X
	X

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije društvene stabilnosti i politike
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	X
	X
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UKUPNI RIZIK

Nizak rizik

Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje 

nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit.

Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju 

dobit.

Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih.

Mala Umjerena

Značajne

Umjerene



Iznimno mala

Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim 

situacijama.

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Umjeren rizik

Malene

Neznatne

Katastrofalne

2

3

4

5

Posljedice

1 2 3 4 5

1



X



O



Velika Iznimno velika



Iznimno velika

Iznimno velika

Vjerojatnost

Velika

Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala Umjerena

Društvena stabilnost i politika Gospodarstvo

Iznimno velika

Vjerojatnost Vjerojatnost Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala

Život i zdravlje ljudi

Velika Iznimno velika Mala Umjerena Velika Iznimno mala

Život i zdravlje ljudi

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena

Posljedice

Vjerojatnost

Velika

Gospodarstvo Društvena stabilnost i politika

Posljedice Posljedice Posljedice

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena


UKUPAN RIZIK - POTRES

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	X
	X

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	 





Zaključak

· Na području Grada moguć je potres maksimalnog intenziteta VIII0 MSC:

· očekivani maksimalno mogući potres izaziva veće štete na objektima

· broj stradalih: 260 osoba poginula, 37 osobe ozlijeđene

· oštećenja 3. stupnja bit će na 817 objekata a 4. stupnja na 456 objekata

· mala ili nikakva oštećenja objekata kritične infrastrukture

· Grad s vlastitim snagama ne može u potpunosti odgovoriti na eventualnu ugrozu.

Preporuka:

Edukacija: Obavljati sustavnu edukacija stanovništva, uključujući djecu već od predškolske dobi, podučavajući ih o svim aspektima potresa.

5.4. TEHNIČKO TEHNOLOŠKI RIZICI
NESREĆA S OPASNIM TVARIMA NA BENZINSKOJ POSTAJI

KONTEKST 

Tehničko-tehnološka nesreća u gospodarskim objektima može nastati zbog istjecanja i/ili eksplozije opasne tvari, što može rezultirati požarom, disperzijom toksičnog plina ili oblaka, ovisno o smjeru vjetra, na okolno područje, te zagađenjima tla, zraka i vode, čija posljedice mogu biti ugrožavanje života i zdravlja ljudi, gospodarskih objekata te mreža i sustava kritične infrastrukture. 

Kao najvjerojatniji slučaj može se predvidjeti nesreća prilikom pretakanja goriva iz autocisterne. U takvim slučajevima dolazi do razlijevanja zapaljive tekućine i stvaranja lokve koja je lakozapaljiva i može doći do požara. 

Pretpostavljenji uvjeti:

· Kapacitet autocisterne za dostavu goriva je 33 m³
· Prilikom pretakanja goriva, uslijed pucanja spojnog crijeva između autocisterne i podzemnog spremnika dolazi do izlijevanja oko 200 litara (168 kg), uz zapaljenje lokve 
· brzina vjetra od 1,5 m/s 
· temperatura zraka 25°C,.

· Učestalost dostave goriva je oko svaka 2 dana. 

Rezultati provedene simulacije uz pretpostavljene uvjete su pokazali kako bi plamena kugla koji bi nastala zapaljenjem imala doseg 19 m od mjesta pretakanja goriva iz autocisterne. Plamena kugla dosega 19 m bi se smanjila nakon 11 sekundi jer u tom vremenu izgorjela najveća količina goriva. U navedenom radijusu svi koji bi se zatekli bi bili smrtno stradali. Najveća opasnost prilikom ovakvoga slučaja nastaje djelovanjem toplinskoga toka.

Zona u kojoj bi ljudsko zdravlje moglo biti ugroženo zadržavanjem do 60 sekundi ima doseg 26 m. 

U slijedećoj zoni, koja obuhvaća područje od 26 m do 201 m od mjesta incidentnog zapaljenja moguće su privremene posljedice po ljusko zdravlje. U ovoj zoni ne postoji opasnost za zdravlje osoba smještenih u prostorijama. 

Vrijeme u kojemu bi pretpostavljena količina goriva izgorjela bi bilo 11 sekundi te nakon toga možemo očekivati smanjenje pretpostavljenih zona ugroženosti.


Analiza i procjena rizika 

Scenariji za tehničko-tehnološke nesreće su obrađeni po opasnoj tvari te numerirani od 1 na dalje. Na prostoru ne moraju biti aktivni svi scenariji jer za iste nema uvjeta, ali se i dalje zadržava sustav brojčanog označavanja scenarija. 

Opis scenarija mogućih izvanrednih događaja za ostale neželjene događaje nalaze se u prilogu "A" a ovdje je obrađen najgori mogući neželjeni scenarij 

Lokacija postrojenja s prikazom područja učinka izvan područja postrojenja
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	Naziv operatera:
 BENZIN D.O.O. ILOK
	Sjedište i adresa:
 ILOK, IVANA GORANA KOVAČIĆA 102

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA – SCENARIJ 1. - LOKVA KOD PRETAKANJA

	Opasna tvar
	LUEL

	Kemijske i fizikalne karakteristike
	Prilog C2 - Listica 1. postupci za Vatrogastvo 

Prilog C3 - Listica 2. postupci za Civilnu zaštitu

	Opis scenarija
	Slučaj curenja - zapaljenja

	Vrsta opasnosti
	Požar

	Radijus 

ugroženosti 
	Visoka smrtnost
	19 m (10.0 kW/m²) smrtonosna zona u periodu 60 s

	
	Ozbiljne posljedice
	26 m (5.0 kW/m²) unutar 60 s ostavlja opekline II stupnja

	
	Privremene posljedice
	39 m (2.0 kW/m²) pojavljuje se bol unutar 60 s.

	Opasnost od domino efekta u postrojenju
	Ne 

	Prostire li se područje učinka izvan područja postrojenja
	DA
	Radijus ugroženosti
	201 m

	Opasne tvari kao produkti reakcije
	Dim, ugljični monoksid, ugljični dioksid, čađ

	Mogući parametri širenja produkata reakcije
	Vrijeme izgaranja 11 sekundi. Brzina vjetra 1,5 m/s, produkti sagorijevanja ne stvaraju toksični oblak 

	Prostire li se područje učinka izvan područja postrojenja
	Da
	Radijus ugroženosti
	201 m

	Opasnost po okoliš
	Zagađenje zraka produktima sagorijevanja

	UČESTALOST
	1/50

	PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU PLANA

	Broj osoba u području plana
	287 stalno naseljena osoba u ulicama: Ivana Gorana Kovačića, Ljudevita Štura, Tome Masaryka, S. Zajca, P. Preradovića

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	Nema bitnijih posljedica

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	-

	Broj osoba koje bi se trebale zakloniti ili ostati u svom domu
	287

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	82

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	Trgovački obrti

	Utjecaj na ljude
	0,001

	Broj stoke u području plana
	Nema mjerodavnog podatka

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	Parkovna arhitektura - okućnice

	Ugrožena kritična infrastruktura u području plana
	Redovni promet, slučajni prolaznici

	Ugrožena kulturna dobra u području plana
	Ne

	Očekivane trenutne materijalne štete
	Ne

	Opasnost od domino efekta u području plana
	Ne

	Jesu li obaviještena susjedna postrojenja
	Nema susjednih postrojenja


	OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA
	
	

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	 
	 

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	 
	 

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	X
	X

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	 
	 

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	 
	 

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	X
	 

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	 
	 

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	 
	X

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	X
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	X

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije društvene stabilnosti i politike
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	X
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	X

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
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UKUPNI RIZIK

Nizak rizik

Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje 

nepraktično ili troškovi uvelike premašuju 

dobit.

Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi 

premašuju dobit.

Dodatne mjere nisu potrebne, osim 

uobičajenih.

Mala

Umjerena

Značajne

Umjerene



Iznimno mala

Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim 

situacijama.

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Umjeren rizik

Malene

Neznatne

Katastrofalne

2

3

4

5

Posljedice
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1



O



X

Velika

Iznimno velika



Iznimno velika

Iznimno velika

Vjerojatnost

Velika

UmjerenaVelika

Iznimno velika

Iznimno mala

Mala

Umjerena

Društvena stabilnost i politika Gospodarstvo

Iznimno velika

Vjerojatnost Vjerojatnost Vjerojatnost

Iznimno mala

Mala

UmjerenaVelika

Iznimno velika

Iznimno mala

Mala

Život i zdravlje ljudi

Velika

Iznimno velika

Mala

UmjerenaVelika Iznimno mala

Život i zdravlje ljudi

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala

Mala

Umjerena

Posljedice

Vjerojatnost

Velika

Gospodarstvo Društvena stabilnost i politika

Posljedice Posljedice Posljedice

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala

Mala

Umjerena


	UKUPAN RIZIK
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	X
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	X

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	 


KARTA RIZIKA
KARTA PRIJETNJI


Zaključak:

· matematički moguća ugroza Grada (kako stacionarno, tako i u prometu)

· snaga Grada rijetko je dostatna za rješenje eventualnog akcidenta 

· snaga i prostor Grada dostatni u suradnji sa interventnim timovima sa županijske razine.

Preporuka:
· Edukacija stanovništva

· pouzdan sustav pravovremenog izvješćivanja

· vježbe u postupcima (simulacijske i terenske)

5.5 EPIDEMIJA I PANDEMIJA
KONTEKST

Sukladno Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku najopasnija vjerojatna situacija je pojava pandemije Covid 19. To znači da se pojavila cirkulacija novog svijetu nepoznatog virusa. 
Virus Covid 19 uzrokuje pobol stanovništva pretežito u zimskom periodu u obliku epidemije. Bolest se manifestira teškim općim simptomima i pretežito respiratornim smetnjama i razvojem eventualnih komplikacija pa čak i smrtnim ishodom. Bolest traje desetak dana, ponekad i duže. Pacijent tijekom bolesti nije radno sposoban. Starije osobe i osobe s kroničnim bolestima najsklonije su razvoju komplikacija. 
U izradi scenarija potrebno je osvrnuti se na tijek događaja koji su se dogodili u Republici Hrvatskoj 2019. godine, dakle u tijeku pojave virusa Covid 19. 

Unutar zdravstvene službe, najveću opterećenost, podnijela je epidemiološka služba koja je nositelj komunikacije svih protuepidemijskih mjera prema svim dijelovima zdravstvene službe, a ujedno je i sama provodila protuepidemijske mjere obuzdavanja širenja uz aktivno traženje kontakata oboljelih. 
Dodatno, mnogi drugi bolnički odjeli pretrpjeli su opterećenost pandemijom s obzirom da se infekcija širila bolničkim odjelima, a pojačano je radila i primarna zdravstvena zaštita. 

	GRAD ILOK
	Sjedište i adresa: 

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA EPIDEMIJA GRIPE


	Naziv scenarija
	EPIDEMIJA

	Grupa rizika
	EPIDEMIJA I PANDEMIJA

	Naziv rizika
	EPIDEMIJA

	Osnovne karakteristike događaja
	Covid 19 zahvaća dio stanovništva, primarno starije

	Opis scenarija
	Virus Covid 19  dovodi do epidemije na području županije. Aktivnosti na kontroli i suzbijanju epidemije provodi Javno Zdravstvo sa medicinskim sustavom. Dolazi do povećanog broja bolovanja i izostanka djece iz obrazovnog ciklusa,povećana smrtnost, blokiranje svih sustava

	Vrste opasnosti 
	Ugroženo zdravlje populacije stanovništva

	Radijus /površina/prostor
ugroženosti 
	PODRUČJE CIJELE ŽUPANIJE

	Opasnost od domino efekta /vezani rizici
	NE

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/grada
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	PODRUČJE CIJELE ŽUPANIJE

	Opasni događaji
	Uništena proizvodnja hrane za ljude i stoku

	Mogući parametri širenja /brzina/vrijeme
	Period trajanja

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/grada
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	PODRUČJE CIJELE ŽUPANIJE

	Opasnost po okoliš
	ne

	UČESTALOST
	1/10

	 PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU SCENARIJA

	Broj osoba u području scenarija
	5.045

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	Oboljeli 733/umrli 31

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	0

	Broj osoba koje bi se trebale skloniti  ili ostati u svom domu
	

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	0

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	0

	UTJECAJ NA LJUDE
	85,5%

	Broj stoke u području scenarija
	0

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	ne

	Ugrožena kritična infrastruktura u području scenarija
	Zdravstveni i sustavi školstva

	Ugrožena kulturna dobra u području scenarija
	ne

	Direktne štete
	

	Indirektne štete
	

	Trošak angažiranja sustava
	

	Kritična infrastruktura šteta
	

	Gospodarstvo šteta
	

	Očekivane  materijalne štete ukupno
	

	Opasnost od domino efekta u području scenarija
	ne

	Jesu li obaviještene susjedne grada/mjesta
	da


	OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA
	
	

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	 
	 

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	 
	 

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	X
	X

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	 
	 

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	 
	 

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	 
	 

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	 
	 

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	X
	X

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	X
	X

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije društvene stabilnosti i politike
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	X
	X
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UKUPNI RIZIK

Nizak rizik

Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje 

nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit.

Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju 

dobit.

Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih.
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UKUPAN RIZIK - EPIDEMIJA

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	
	

	2
	Malene
	1 – 5
	
	

	3
	Umjerene
	5 – 15
	
	

	4
	Značajne
	15 – 25
	X
	X

	5
	Katastrofalne
	>25
	
	




KARTA RIZIKA
  

ANALIZA I ZAKLJUČCI RIZIKA OD EPIDEMIJE 
· Na prostoru grada u suradnji sa županijskim stožerom osigurati stalnu kontrolu prostora sukladno mjerama

· Angažiranjem sustava civilne zaštite grada pomoći u nadzoru

· Stalnom edukacijom raditi na što je moguće većim stupnjem poštivanja mjera 

· Prema potrebi dodatno se aktivirati u organizaciji i pomoći starijim i invalidnim osobama u periodu samoizolacije i u organizaciji cijepljenja

· U javnim prostorima osigurati dezinfekcijska sredstva i provođenje mjera

4.6. SUŠA 

KONTEKST

Suša je često posljedica nailaska i duljeg zadržavanja anticiklone nad nekim područjem, kada uslijedi veća potražnja za vodom od opskrbe. Opskrba vodom je definirana meteorološkim uvjetima, a potražnja uključuje eko-sustave i ljudske aktivnosti. U procjeni rizika od suše analizirani su dani bez oborine definirani kao dani u kojima nema oborine ili padne manje od 0,1 mm oborine.

Na preglednoj karti RH – Slika 3.1 vidljivo je da je područje Grada kao i veći dio Županije drastično različit po godišnjoj količini padalina, što je višegodišnji faktor koji sušu pretpostavlja kao najčešću nepogodu sve jačeg intenziteta.

 Slika 3.1 - Srednja godišnja količina padalina

[image: image11.jpg]I1ZVOR: Klimatski atlas Hrvatske, 2008. godina





Izvor: Klimatski atlas Hrvatske
Za analizu ugroženosti područja Grada korišteni su podaci sa glavne meteorološke postaje Gradište. Obzirom na uniformnost topografskih značajki većeg dijela Vukovarsko - srijemske županije (male promjene u nadmorskoj visini),  i malih odstupanja u klimatološkim parametrima, podaci se smatraju relevantnim za sagledavanje mogućih ugroza i na području Grada. 
Najkritičniji mjeseci za pojavu suše

Kritični mjeseci za pojavu suša,obzirom na mjesečnu učestalost bezoborinskih dana, podjednak je od srpnja do ožujka u kom periodu bude i do 90 sušnih dana. Njihov broj varira i isti uvjetuje duljinu sušnog perioda, a njihovo prosječno trajanje je oko 20-30 dana.

[image: image12.jpg]Mjesecne kolicine oborine, u postotcima viSegodisnjeg prosjeka za razdoblje 1961.—1990. godina za Hrvatsku za
KOLOVOZ 2011. godine

Monthly precipitation amounts, in percentages of multiannual mean for the period 1961 —1990, for Croatia for
AUGUST 2011
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Zaključna ocjena o ugroženosti područja

Suša je elementarna nepogoda koja najčešće pogađa područje Vukovarsko-srijemske županije od svih prirodnih katastrofa, pa tako i područje Grada. 

Učinci suše, uvjetovani duljim nedostatkom oborina, visokom temperaturom i niskom vlažnošću zraka, očitovali bi se ubrzanim isparavanjem vode iz zemljišta i biljaka, postupnom isušivanju zemljišta, najprije površinskih slojeva, a kasnije i dubljih gdje se nalazi korijenje biljaka. Nedostatak oborina u duljem vremenskom razdoblju može, s određenim faznim pomakom, uzrokovati i hidrološku sušu koja se očituje smanjenjem površinskih i dubinskih zaliha vode.

Dugotrajna suša također pogoduje širenju šumskih požara, može uzrokovati ozbiljne štete u poljodjelstvu, vodnom gospodarstvu te u drugim gospodarskim djelatnostima. 

Posljedice suše, intenziteta elementarne nepogode, se mogu negativno odraziti i na opskrbu stanovništva vodom zbog smanjenja kapaciteta vodocrpilišta i presušivanjem bunara u privatnom vlasništvu. U kombinaciji s povišenim temperaturama zraka i tla, mogu se očekivati zdravstvene tegobe, naročito stanovnika starije dobi.

Gubici, prouzročeni sušom,  nastali umanjenim prihodima na poljoprivrednim površinama (voće, povrće, žitarice, krmno bilje), odrazili bi se na kućne budžete stanovništva koje se bavi poljoprivredom.

OPIS SCENARIJA SA POSLIJEDICAMA / VJEROVATNI

	GRAD ILOK
	Sjedište i adresa: 

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA SUŠA



	Naziv scenarija
	SUŠA

	Grupa rizika
	SUŠA

	Naziv rizika
	SUŠA

	Osnovne karakteristike događaja
	DUŽI PERIOD BEZ VODE

	Opis scenarija
	Duži sušni period uništio  dio poljoprivrednih kultura na području grada, u pravilu povrtlarske i jednogodišnje kulture.

	Vrste opasnosti 
	UGROŽENA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA

	Radijus /površina/prostor

ugroženosti 
	PODRUČJE CIJELOG GRADA

	Opasnost od domino efekta /vezani rizici
	NE

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/grada
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	PODRUČJE CIJELOG GRADA

	Opasni događaji
	Uništena proizvodnja hrane za ljude i stoku

	Mogući parametri širenja /brzina/vrijeme
	Period trajanja

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/grada
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	PODRUČJE CIJELOG GRADA

	Opasnost po okoliš
	ne

	UČESTALOST
	1/5

	 PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU SCENARIJA

	Broj osoba u području scenarija
	0

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	0

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	0

	Broj osoba koje bi se trebale skloniti  ili ostati u svom domu
	0

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	0

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	0

	UTJECAJ NA LJUDE
	0,01%

	Broj stoke u području scenarija
	0

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	ne

	Ugrožena kritična infrastruktura u području scenarija
	Vodovodni sustavi/kapaciteti

	Ugrožena kulturna dobra u području scenarija
	ne

	Direktne štete
	4.211.008,56 €

	Indirektne štete
	842.201,61 €

	Trošak angažiranja sustava
	628.508,73 €

	Kritična infrastruktura šteta
	1.257.017,45 €

	Gospodarstvo šteta
	439.956,07 €

	Očekivane  materijalne štete ukupno
	5.053.210,30 €

	Opasnost od domino efekta u području scenarija
	ne


	OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA
	
	

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	 
	 

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	 
	 

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	X
	X

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	 
	 

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	X
	X

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	 
	 

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	 
	 

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	X
	X

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije društvene stabilnosti i politike
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	X
	X
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UKUPNI RIZIK

Nizak rizik

Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje 

nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit.

Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju 

dobit.

Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih.

Mala Umjerena

Značajne

Umjerene



Iznimno mala

Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim 
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UKUPAN RIZIK - SUŠA

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	X
	X

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	 





· Suša je elementarna nepogoda koja najčešće pogađa područje Vukovarsko-srijemske županije od svih prirodnih katastrofa, pa tako i područje Grada. 

Učinci suše, uvjetovani duljim nedostatkom oborina, visokom temperaturom i niskom vlažnošću zraka, očitovali bi se ubrzanim isparavanjem vode iz zemljišta i biljaka, postupnom isušivanju zemljišta, najprije površinskih slojeva, a kasnije i dubljih gdje se nalazi korijenje biljaka. Nedostatak oborina u duljem vremenskom razdoblju može, s određenim faznim pomakom, uzrokovati i hidrološku sušu koja se očituje smanjenjem površinskih i dubinskih zaliha vode.

Dugotrajna suša može uzrokovati ozbiljne štete u poljodjelstvu, vodnom gospodarstvu te u drugim gospodarskim djelatnostima. 

Posljedice suše, intenziteta elementarne nepogode, se mogu negativno odraziti i na opskrbu stanovništva vodom i presušivanjem bunara u privatnom vlasništvu. U kombinaciji s povišenim temperaturama zraka i tla, mogu se očekivati zdravstvene tegobe, naročito stanovnika starije dobi.

Gubici, prouzročeni sušom,  nastali umanjenim prihodima na poljoprivrednim površinama (voće, povrće, žitarice, krmno bilje), odrazili bi se na prihode stanovnika koje se bavi poljoprivredom.

Zaključak:

· nepogoda koja najviše ugrožava Grada
· nemoguće parcijalno riješenje bez ozbiljnijeg projektnog zahvata

· nužna pomoć ostalih subjekata države (ugrožena direktno proizvodnja hrane)

Preporuka:

· osigurati dovoljne količine pitke vode

· u slučaju večih nestašica vode provoditi organiziranu uštedu provođenejm redukcija

· pojačano držati u  pripravnosti hitne službe

· u planovima razvoja (prostornim planovima) raditi na razvoju sustava navodnjavanja.

5.7 EKSTREMNE VEREMENSKE POJAVE
5.7.1 NISKE TEMPERATURE-MRAZ

KONTEKST

Čest pratitelj zime i niskih temperatura je  mraz. Iako ne pada iz atmosfere poput kiše ili snijega, i mraz je oborina.

Po definiciji, mraz je meteorološka pojava koja nastaje pri tlu u vedrim noćima i pri slabijem vjetru, kad uz hladno tlo prizemni sloj zraka pri temperaturi nižoj od 0˚C izravno prijeđe iz vodene pare u led (depozicija).  Najčešće se javlja po dolinama u koje se slijeva hladan zrak s okolnih obronaka. Iščezava nakon izlaska Sunca, kad se tlo i sloj zraka uz tlo zagriju.

Najpovoljniji uvjeti za njegov nastanak su zimi, a najčešći je u prosincu i siječnju.

Od nizinskih predjela, najviše je mraza na zapadu, između 40 i 72 dana godišnje, na istoku Slavonije javlja se u prosjeku 42 puta godišnje, a u području uz rijeku Savu u godini je prosječno 61 dan s mrazom.

Mraz se pojavljuje u zoru, kada ima dovoljno vlage u zraku i dolazi do pada temperature. Ovisno o padu temperature mraz može biti slab, umjeren, jak i vrlo jak.

Kod slabih mrazova dolazi do oštećenja zelenih nezaštićenih dijelova. Takvu pojavu biljke prepoznaju kao stres, što dovodi do pada otpornosti. Ako su biljke na vrijeme pripremljene te su povukle biljne sokove na vrijeme, mraz nema nepovoljno djelovanje. Kod pojave slabih i umjerenih mrazova dolazi do oštećenja zelenih dijelova biljaka, što ne dovodi do velikih problema za biljke. Kod pojave jakih i vrlo jakih dolazi do oštećenja tkiva, što može izazvati značajna oštećenja na deblu, granama, krošnji i sl. Prilikom smrzavanja tla dolazi do odumiranja korijena i „izbacivanja“ korijena ako biljka nije prilagođena na takve uvjete.
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OPIS SCENARIJA SA POSLIJEDICAMA / VJEROVATNI

	GRAD ILOK
	Sjedište i adresa: 

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA MRAZ



	Naziv scenarija
	MRAZ

	Grupa rizika
	ELEMENTARNE NEPOGODE

	Naziv rizika
	NISKE TEMPERATURE/IZMRZAVANJE

	Osnovne karakteristike događaja
	Mraz uništio dio poljoprivrednih kultura,uglavnom povrće i 

voćnjake

	Opis scenarija
	Uslijed niskih jutarnjih temperatura mraz je uništio dio poljoprivrednih kultura, primarno povrće i voće u cvatu te vinograde. Šteta smrzavanjem zahvatila je 1/3 prostora grada.

	Vrste opasnosti 
	Uništavanje hrane za ljude i stoku

	Radijus /površina/prostor

ugroženosti 
	Dio prostora grada

	Opasnost od domino efekta /vezani rizici
	ne

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/grada
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	Dio prostora grada

	Opasni događaji
	Uništena proizvodnja hrane za ljude i stoku

	Mogući parametri širenja /brzina/vrijeme
	Period trajanja/veličina granula

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/grada
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	Dio prostora grada

	Opasnost po okoliš
	ne

	UČESTALOST
	1/3

	 PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU SCENARIJA

	Broj osoba u području scenarija
	0

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	0

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	0

	Broj osoba koje bi se trebale skloniti  ili ostati u svom domu
	0

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	0

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	0

	UTJECAJ NA LJUDE
	0,01%

	Broj stoke u području scenarija
	0

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	ne

	Ugrožena kritična infrastruktura u području scenarija
	ne

	Ugrožena kulturna dobra u području scenarija
	ne

	Direktne štete
	5.440.531,07 €

	Indirektne štete
	1.088.106,21 €

	Trošak angažiranja sustava
	812.019,56 €

	Kritična infrastruktura šteta
	1.624.039,13 €

	Gospodarstvo šteta
	568.413,69 €

	Očekivane  materijalne štete ukupno
	6.528.637,29 €

	Opasnost od domino efekta u području scenarija
	ne

	Jesu li obaviještene susjedne grada/mjesta
	da


	OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA
	
	

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	 
	 

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	 
	 

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	X
	X

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	 
	 

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	X
	X

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	 
	 

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	 
	 

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	X
	X

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije društvene stabilnosti i politike
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	X
	X
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UKUPNI RIZIK

Nizak rizik

Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje 

nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit.

Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju 

dobit.

Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih.

Mala Umjerena

Značajne

Umjerene



Iznimno mala

Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim 

situacijama.

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Umjeren rizik

Malene

Neznatne

Katastrofalne

2

3

4

5

Posljedice

1 2 3 4 5

1



X



Velika Iznimno velika



Iznimno velika

Iznimno velika

Vjerojatnost

Velika

Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala Umjerena

Društvena stabilnost i politika Gospodarstvo

Iznimno velika

Vjerojatnost Vjerojatnost Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala

Život i zdravlje ljudi

Velika Iznimno velika Mala Umjerena Velika Iznimno mala

Život i zdravlje ljudi

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena

Posljedice

Vjerojatnost

Velika

Gospodarstvo Društvena stabilnost i politika

Posljedice Posljedice Posljedice

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena


UKUPAN RIZIK – NISKE TEMPERATURE

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	X
	X

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	 


  





ANALIZA I ZAKLJUČCI RIZIKA OD NISKIH TEMPERATURA 
Najveće štete od mraza nastaju u poljoprivredi, najčešće od kasnih proljetnih mrazova. U trenutku kretanja vegetacije biljke u tkivu imaju veliki postotak vode. Prilikom pojave niske temperature dolazi do smrzavanja vode što dovodi do pucanja i širenja tkiva te odumiranja biljaka.

5.7.2  LEDOTUČA

KONTEKST

Područje Hrvatske nalazi se u umjerenim geografskim širinama gdje je pojava tuče i sugradice relativno česta. 

Glavna karakteristika tuče je nepravilnost u pojavljivanju, u 60% slučajeva tuča pada poslije podne (između 14 i 18 sati) u trajanju od jedne do pet minuta, a u izuzetnim slučajevima i do pola sata. Padanje tuče obično je praćeno jakom i dugotrajnom grmljavinom, često pljuskovima kiše, pojačanim vjetrom i ne događa se nikad pri temperaturi zraka nižoj od 0ºC. Područje na kojem pada tuča najčešće ima oblik vrpce, pruge nejednake širine 1-2 km i duljine 15-22 km.

Iz prikaza raspodjele indeksa ugroženosti od pojave tuče, na području  Vukovarsko-srijemske županije uočavaju se područja sa malom, umjerenom i velikom štetom.

Raspodjela indeksa ugroženosti od pojave tuče sa štetom na

branjenom području  Hrvatske 

[image: image16.emf]
Izvor:    Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske
Na području županije u prosjeku najveći broj dana s tučom zabilježen je na tri područja. Na jugozapadnom dijelu Županije to je područje između Gradišta, Županje i Babine Grede, a na južnom dijelu  područje između Vrbanje i Soljana. Treće područje nalazi se u središtu Županije oko sela Srijemske Laze.

Prostorna karta indeksa ugroženosti od tuče branjenog područja 

Vukovarsko-srijemske županije 

[image: image17.emf]
Izvor:    Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske

Najkritičniji mjeseci za pojavu tuče

Na meteorološkoj postaji Gradište srednji godišnji broj dana s krutom oborinom iznosi 1.2 dana. U prosjeku najviše takvih dana javlja se u travnju, 0.3 dana, dok je srednji broj dana u ostalim mjesecima između 0.1 i 0.2 dana. U veljači, listopadu i prosincu nije zabilježen ni jedan dan s krutom oborinom.

Zaključna ocjena o ugroženosti područja

Iako je tuča, u usporedbi s drugim atmosferskim pojavama, vrlo rijetka, ista je, uz sušu, najvjerojatnija. Prema karti raspodjela indeksa ugroženosti od pojave tuče sa štetom na branjenom području  Hrvatske 1981. – 2000. godine, na području Grada vjerojatnost za padanje tuče je velika. 

Tuča, čiji bi intenzitet imao karakteristike elementarne nepogode, prouzročila  bi najveće štete na  poljoprivrednim kulturama, voćarstvu, vinogradarstvu i šumarstvu, te manja oštećenja osobne imovine i infrastrukture.

OPIS SCENARIJA SA POSLIJEDICAMA / NAJGORI MOGUĆI

	GRAD ILOK
	Sjedište i adresa: 

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA LEDOTUČA



	Naziv scenarija
	LEDOTUČA

	Grupa rizika
	ELEMENTARNE NEPOGODE

	Naziv rizika
	LEDOTUČA

	Osnovne karakteristike događaja
	Fizičko oštećenje poljoprivrednih kultura

	Opis scenarija
	Ledonosni oblaci na području grada učinili štetu na poljoprivrednim kulturama, voćnjacima i vinogradima, zahvativši 1/3 prostora grada

	Vrste opasnosti 
	ledotuča

	Radijus /površina/prostor

ugroženosti 
	Dio prostora grada

	Opasnost od domino efekta /vezani rizici
	ne

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/grada
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	Dio prostora grada

	Opasni događaji
	Uništena proizvodnja hrane za ljude i stoku

	Mogući parametri širenja /brzina/vrijeme
	Period trajanja/veličina granula

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/grada
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	Dio prostora grada

	Opasnost po okoliš
	ne

	UČESTALOST
	1/3

	 PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU SCENARIJA

	Broj osoba u području scenarija
	0

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	0

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	0

	Broj osoba koje bi se trebale skloniti  ili ostati u svom domu
	0

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	0

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	0

	UTJECAJ NA LJUDE
	0,01%

	Broj stoke u području scenarija
	0

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	ne

	Ugrožena kritična infrastruktura u području scenarija
	ne

	Ugrožena kulturna dobra u području scenarija
	ne

	Direktne štete
	2.585.854,93 €

	Indirektne štete
	517.170,88 €

	Trošak angažiranja sustava
	385.948,50 €

	Kritična infrastruktura šteta
	771.897,01 €

	Gospodarstvo šteta
	270.163,91 €

	Očekivane  materijalne štete ukupno
	3.103.025,95 €

	Opasnost od domino efekta u području scenarija
	ne

	Jesu li obaviještene susjedne grada/mjesta
	da


	OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA
	
	

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	 
	 

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	 
	 

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	X
	X

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	 
	 

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	X
	X

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	 
	 

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	 
	 

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	X
	X

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije društvene stabilnosti i politike
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	X
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	X
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5

O

Značajne

4

Značajne

4

Značajne

4

Umjerene

3

Umjerene

3

Umjerene

3

Malene

2

Malene

2

Malene

2

Neznatne

1

O

Neznatne

1

Neznatne

1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5



UKUPNI RIZIK

Nizak rizik

Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje 

nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit.

Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju 

dobit.

Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih.

Mala Umjerena

Značajne

Umjerene



Iznimno mala

Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim 

situacijama.

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Umjeren rizik

Malene

Neznatne

Katastrofalne

2

3

4

5

Posljedice

1 2 3 4 5

1



O

X



Velika Iznimno velika



Iznimno velika

Iznimno velika

Vjerojatnost

Velika

Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala Umjerena

Društvena stabilnost i politika Gospodarstvo

Iznimno velika

Vjerojatnost Vjerojatnost Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena Velika Iznimno velika Iznimno mala Mala

Život i zdravlje ljudi

Velika Iznimno velika Mala Umjerena Velika Iznimno mala

Život i zdravlje ljudi

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena

Posljedice

Vjerojatnost

Velika

Gospodarstvo Društvena stabilnost i politika

Posljedice Posljedice Posljedice

Posljedice

Vjerojatnost

Iznimno mala Mala Umjerena


UKUPAN RIZIK - LEDOTUČA

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	X
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	X

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	 




· Iako je tuča, u usporedbi s drugim atmosferskim pojavama, vrlo rijetka, ista je, uz sušu, najvjerojatnija. Prema karti raspodjela indeksa ugroženosti od pojave tuče sa štetom na branjenom području  Hrvatske 1981. – 2000. godine, (slika 3.4)  na području Grada vjerojatnost za padanje tuče je umjerena. 
Tuča, čiji bi intenzitet imao karakteristike elementarne nepogode, prouzročila  bi najveće štete na  poljoprivrednim kulturama, voćarstvu, vinogradarstvu i šumarstvu, te manja oštećenja osobne imovine i infrastrukture.

Zaključak:

· rijetko ugrožava područje Grada

· rješenje zahvaća širi prostor, te je nužna suradnja i drugih subjekata (zaštita proizvodnje hrane)

Preporuka:

· Pravovremeno informiranje vlasnika voćnjaka i poljoprivrednih površina

· izvor meteorološka postaja Gradište

· uključivanje u sustav protugradne obrane (agregati i raketni sustavi)

· poticanje mrežne zaštite voćarima i vinogradarima

EKSTREMNE TEMPERATURE
5.7.3.  TOPLINSKI VAL
Kontekst

Sukladno Procjeni rizika Republike Hrvatske, područje Grada je ugroženo od pojave ekstremnih temperatura, što  potvrđuju višegodišnji temperaturni trendovi koje prati Državni hidrometeorološki zavod za klimatska područja u Republici Hrvatskoj. Ekstremno niske temperature imaju puno niži rizik neželjenih posljedica.
Toplinski val je prirodna pojava uzrokovana klimatskim promjenama, nastaje naglo i bez prethodnih najava.  Pojava toplinskog vala je jako zastupljena na ravničarskom području Slavonije, koje je u rizičnom periodu često i najtoplije područje Republike Hrvatske. Česti su i vjetrostaji pa nema hlađenja vjetrom.
Sukladno Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku prag pojave toplinskog vala je prekoračenje temperature od 30°C. Takve temperature su primjerene kasnom proljetnom i ljetnom periodu od 15. svibnja do 15. rujna. Pri tome se prosječno godišnje pojavljuje oko 13 dana s umjerenim, 9 dana s jakim i do 6 dana s ekstremnim toplinskim valom.
Kao osnovni kriterij za pojavu opasnosti od toplinskog vala je "heat cut point" kritična temperatura koja je određena za sve mjerne postaje na nivou Republike Hrvatske prema raspoloživim podatcima. Određeni su kriteriji temperature zraka za pojavu toplinskog vala. Toplinski val nastaje pri kritičnoj temperaturi od 30°C. Pri temperaturi od 33,7°C smrtnost stanovništva poraste za 5% te se to smatra umjerenim rizikom (žuto). Pri temperaturi od 35,1°C porast smrtnosti je 7,5% te se to rangira kao visoki rizik (narančasto) i ekstremni rizik se proglašava pri temperaturi 37,1°C kada smrtnosti poraste za 10% (crveno). Porast temperature za porast smrtnosti određen je pomoću regresije između temperature i smrtnosti.

Stupnjevi rizika od toplinskih valova za maksimalnu i minimalnu temperaturu zraka te za
biometeorološki indeks se izračunavaju za fiziološku ekvivalentnu temperaturu. Kritična temperatura (heat cut point) je temperatura iznad koje se pojavljuje povećana smrtnost, umjerena opasnost – smrtnost 5% viša od prosječne, velika opasnost – smrtnost 7,5% viša od prosječne i vrlo velika (ekstremna) opasnost – smrtnost 10% viša od prosječne. Navedene vrijednosti mogu se primijeniti za  cijelo kontinentalno područje  Republike Hrvatske a prikazane su sljedećom tablicom:
Prikaz graničnih temperatura za proglašenje prijetnje toplinskim valom
	Temperatura
	300
	33,70
	35,10
	37,10

	
	Kritična temperatura
	Umjerena opasnost
	Velika opasnost
	Vrlo velika opasnost

	Porast smrtnosti
	
	5%
	7,5%
	10%


Izvor: Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku
Ako temperatura premašuje postignutu granicu dulje od 4 dana podiže se stupanj rizika na višu razinu. DHMZ u navedenom razdoblju, stalno prati temperature i u slučaju kada postoji 70% vjerojatnost da temperatura prijeđe prag (oko 30,0°C), izvještava Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo o nastupanju toplinskog vala tj. da je dosegnut prag visokih temperatura.

Kako bi se smanjio rizik od opasnih posljedica Državni hidrometeorološki zavod upozorava stanovništvo na rizik toplinskog udara i način njegovog smanjenja izbjegavanjem izlaganja nepovoljnim klimatskim uvjetima.

Ekstremno visoke temperature imaju vrlo negativne učinke:
· na život i zdravlje ljudi jer prijete pojavom toplinskog šoka koji može kod ranjivih skupina izazvati i smrtne posljedice. Onemogućavaju hlađenje tijela što uzrokuje pregrijavanje do pojave opasnih temperatura za vitalne organe. Moguća je također i pojava sunčanice u slučaju izloženosti glave sunčanim zrakama.
· na gospodarstvo jer smanjuje učinke radnika, koji se moraju češće odmarati i ne mogu podnijeti fizičke napore. Razdoblje od 10 do 16 sati je vrlo nepovoljno za rad i mogući su gubici u bavljenju djelatnošću. Toplinski val neposredno oštećuje zelenu masu i plodove biljaka, te izrazito nepovoljno (kao i kod ljudi) djeluje na životinje, koje slabije napreduju, obolijevaju i ne daju očekivane proizvodne efekte.
· na društvenu stabilnost i politiku, jer se tijekom pojave ekstremnih temperatura preopterećuju sustavi opskrbe električnom energijom i vodom.
Najrizičnije skupine stanovnika glede toplinskog vala su djeca i mladež do 19 godina, kronični
bolesnici (posebno hipertoničari, dijabetičari, bubrežni bolesnici i mentalno/depresivni), osobe starije od 60 godina, te sve osobe koje rade na otvorenom prostoru (poljoprivrednici, građevinski radnici i sl.). Od ukupnog broja stanovnika rizičnu skupinu čini čak oko 65% stanovnika.
Ekonomska analiza zdravstvenih učinaka i prilagodbe na klimatske promjene ukazuje na direktne i indirektne posljedice na zdravlje od pojave ekstremnih temperatura uslijed klimatskih promjena to su: povećana smrtnost i broj ozljeda, povećan rizik od zaraznih bolesti, prehrana i razvoj djece, negativan utjecaj na mentalno zdravlje i kardiorespiratorne bolesti.

Pri povećanoj učestalosti i intenzitetu ekstremnih (toplinskih valova) vremenskih prilika povećana je ukupna smrtnost i specifičan uzrok smrti, povećan je broj prijema u bolnicu za sve uzroke, posebno dijagnoze bolesti dišnog, kardiovaskularnog i bubrežnog sustava, dijabetesa, mentalnog zdravlja, i to prvenstveno starijih osoba, djece i ljudi s već postojećim kroničnim bolestima. Fizička i socijalna izolacija starijih osoba dodatno povećava opasnost od umiranja tijekom toplinskog vala.
Najveći broj smrti događa se u prva dva dana nakon pojave visoke temperature i kada razdoblje „opasnih razina“ temperatura potraje dulje vrijeme. Analize praćenja smrtnosti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo pokazale su da se tijekom tjedna u kojem je  nastupio toplinski val, javlja višak smrtnih ishoda u odnosu na tjedne bez toplinskog ekstrema.
Epidemiološke analize prijema iz hitnih medicinskih službi pokazale su da je tijekom tjedna toplinskog vala porastao prijem osoba koje su zatražile hitnu medicinsku pomoć.
Zdravstveni troškovi uzrokovani ekstremnim temperaturama uzimaju u obzir: procjenu troškova umrlih, troškove zdravstvene zaštite, troškove smanjene produktivnosti zbog temperaturnih promjena i izračunava se ukupan trošak na godišnjoj razini zdravstvene štete. 

Procjenu zdravstvenih troškova obračunava se na osnovu povećanja broja dana bolničkog liječenja u
danima toplinskog vala i jediničnih troškova bolničkog liječenja, povećanja stope prijema u ambulantama, povećanja dana bolovanja što ukupno ukazuje na dane gubitaka produktivnog rada, odnosno vrijednost gubitka produktivnog vremena. Kratkotrajna aklimatizacija od toplinskog vala obično traje 3 – 12 dana, ali potpuna aklimatizacija osoba nenaviknutih na intenzivni toplinski okoliš može potrajati nekoliko godina (Babayev 1986., Frisancho, 1991.).
Promjene ekosustava uslijed povišenja temperatura nastaju i u međusobnim odnosima mikroorganizama s obzirom na novo klimatski promijenjeno okruženje. Posljedično je smanjen globalni prinos, dostupnost i cijene hrane uslijed temperaturnih promjena. Štete se reflektiraju na gospodarstvo posebice turizam i rekreaciju na otvorenom gdje je utjecaj povišene temperature najveći. Navode se oštećenja infrastrukture s obzirom na povećanu fizičku opasnost i ozljeda. 

Kod troškova, ali i glede ugrožavanja kritične infrastrukture, treba znati da se jako povećava potrošnja
električne energije, najviše za klima uređaje. Uglavnom se ovdje pokazalo kako iznad 30°C dolazi do
značajnijeg porasta opterećenja.


Prema autorima, iznad te temperature opterećenje raste na nivou države s koeficijentom 11,3 MW/°C (promatrano za radne dane). Ovi podatci su korisni kao pokazatelji dodatnog energetskog opterećenja prilikom primjene rashlađivanja organizma kod ugroženog stanovništva tijekom prijetnje i oboljevanja od toplinskog udara kad dolazi do zakazivanja termoregulacije, prestanka znojenja a unutarnja temperatura tijela se prilično poveća te se aktiviraju upalni kaskadni procesi i dolazi do vitalne ugroženosti ljudi s mogućim organskim zatajenjem. 
OPIS SCENARIJA SA POSLIJEDICAMA / NAJGORI MOGUĆI 

	ILOK
	Sjedište i adresa: 

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA 



	Naziv scenarija
	TOPLINSKI VAL KOJI ZAHVAĆA JLS

	Grupa rizika
	EKSTREMNE VREMENSKE POJAVE

	Naziv rizika
	EKSTREMNE TEMPERATURE

	Osnovne karakteristike događaja
	Utjecaj na zdravlje stanovništva rizik od povećanja smrtnosti

	Opis scenarija
	Ekstremne temperature zraka mogu uzrokovati zdravstvene probleme i povećani broj

smrtnih slučajeva i stoga  predstavljaju javnozdravstveni problem. Očekuje se da bi zatopljenje uzrokovano klimatskim promjenama moglo povećati učestalost toplinskih valova. Osobito ugrožene skupine ljudi su mala djeca, kronični bolesnici, starije osobe te ljudi koji rade na otvorenom prostoru.



	Vrste opasnosti 
	Povećanje rizika smrtnosti ranjivih skupina

	Radijus /površina/prostor

ugroženosti 
	Cijelo područje JLS

	Opasnost od domino efekta /vezani rizici
	Kumulativni efekt veza sa demografskom strukturom

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/grada
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	Cijelo područje JLS

	Opasni događaji
	Ekstremne temperature zraka/ toplinski val

	Mogući parametri širenja /brzina/vrijeme
	Snaga toplinskog vala

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/grada
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	Cijelo područje JLS

	Opasnost po okoliš
	Da. Izložen biljni pokrov vodni resursi i tlo

	UČESTALOST
	1/20

	 PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU SCENARIJA

	Broj osoba u području scenarija
	5.045

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	Povećana smrtnost rizičnih skupina za 3-4%

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	0

	Broj osoba koje bi se trebale skloniti  ili ostati u svom domu
	1616

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	0

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	554

	UTJECAJ NA LJUDE
	0,2 %

	Broj stoke u području scenarija
	

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	Izložen biljni pokrov vodni resursi i tlo

	Ugrožena kritična infrastruktura u području scenarija
	Visoka opterećenost elektro, vodovodnih i medicinskih kapaciteta

	Ugrožena kulturna dobra u području scenarija
	ne

	Direktne štete
	0

	Indirektne štete
	0

	Trošak angažiranja sustava
	0

	Kritična infrastruktura šteta
	0

	Gospodarstvo šteta
	0

	Očekivane  materijalne štete ukupno
	0

	Opasnost od domino efekta u području scenarija
	Da veza sa demografskim rizicima dovodi do kumuliranja podataka

	Jesu li obaviještene susjedne grada/mjesta
	da


	OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA
	
	

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	 
	 

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	 
	 

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	X
	 

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	 
	X

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	 
	 

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	 
	 

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	 
	 

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	X
	X

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	X
	X

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije društvene stabilnosti i politike
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	X
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	X

	5
	Katastrofalne
	>25
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Mala

Nizak rizik
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	UKUPAN RIZIK
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji neželjeni događaj
	Najgori neželjeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	 
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	X
	X

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	 



                     KATE RIZIKA
KARTE  PRIJETNJE

  ANALIZA I ZAKLJUČCI RIZIKA OD EKSTREMNIH TEMPERATURA 
Svake  godine,  toplina  ugrožava  zdravlje  mnogih  ljudi,  osobito starije  stanovnike. Toplinski valovi predstavljaju opasnost za stanovništvo uzrokujući i povećanu smrtnost.

Ekstremni događaji poput vrućih dana, tropskih noći postaju učestaliji i vjerojatno će se pojavljivati čak i češće u budućnosti.
5.7.4.  OLUJNO NEVRIJEME-OLUJNI VJETAR
KONTEKST

Prema definiciji, olujno nevrijeme je poremećaj u  atmosferi koji izaziva značajne promjene u polju vjetra, tlaka i temperature. Razmjeri koje vjetrovi mogu doseći sežu od veličine tornada (promjer od 1 kilometar) do izvantropskih ciklona (promjera od 3000-5000 km). Izuzetno brzi vjetrovi, brži od 32,7 m/s, nazivaju se orkani. Osim vjetra, koji je po meni najgori dio oluje, tu su često još nalaze i padaline. Nakon temperatura koje su nas pratile ovih dana, znaju se izmjenjivati kiša i tuča. Da bi ugođaj bio potpun, tu se još nađu munje i gromovi u velikom broju.

Kada je oluja već počela, ne može se puno toga učiniti, osim skloniti negdje na sigurno i suho i čekati da prođe. 

Stanje nakon oluje
Stanje nakon oluje može biti posebno potresno jer nikada se ne zna koliku štetu su napravile kiše i razorni vjetrovi, pa nerijetko možemo naići na štetu u vidu slomljenih grana i drveće, pokidanih žica, poplava ili požara. 
Oluja, općenito, je olujno nevrijeme ili nevrijeme s olujnim vjetrom. Prema Beaufortovoj ljestvici, olujni vjetar je jakosti 8 bofora, koji kida manje grane s drveća i priječi hodanje. Na moru je vjetar praćen umjereno visokim valovima, u kojih se rubovi kresta lome i vrtlože, a pjena se otkida u dobro izraženim pramenovima uzduž smjera vjetra. Vjetar doseže brzinu od 17 do 21 m/s (od 60 do 75 km/h). Razlikuju se grmljavinska oluja, u kojoj se pojavljuje grmljavina, često praćena pljuskovima, tučonosna oluja, za koje se uz olujni vjetar pojavljuje i tuča, snježna oluja, za koje uz olujni vjetar pada snijeg, prašinska, odnosno pješčana oluja, za koje vjetar olujne jačine nosi velike količine prašine, odnosno pijeska.[1]
Oluja je poremećaj u atmosferi, koji izaziva značajne promjene u polju vjetra, tlaka i temperature u prostornim razmjerima koji sežu od veličine tornada (promjer od 1 kilometar) do izvantropskih ciklona (promjera od 3 000 do 5 000 kilometara). Vjetrovi brži od 32,7 m/s ili 12 bofora nazivaju se orkani.

Orkan (niz. orkaan < španj. huracán, riječ preuzeta iz haićanskog indijanskog jezika) je jak vjetar brzine veće od 33 m/s, koji uzrokuje velika razaranja i pustošenja. Na Beaufortovoj ljestvici jakosti vjetra označen je s 12 bofora (najveći broj na ljestvici). Taj se naziv u nas se primjenjuje i u nazivu orkanski vjetar (10 i 11 bofora), koji je manje snage i koji čupa drveće i razara manje objekte, no u području jadranske obale, gdje puše jaka bura, građevine su konstruktivno prilagođeni takvim vjetrovnim uvjetima i u pravilu ne dolazi do njihova oštećenja ili rušenja.[2]
Nevera označava nevrijeme, odnosno vrijeme vrlo loše za boravak na moru. Nevera može značiti iznenadnu oluju na moru (oluja s bljeskavicom i grmljavinom ili nevrijeme s grmljavinom i kišom), kratkotrajnu vremensku nepogodu uzrokovanu velikim vrućinama. Pojam nevera označuje orkansku snagu vjetra koja može u svom naletu potopiti brodove, čupati stabla, razvaliti krovove kuća.[3]
Za plovila su opasni i iznenadni neverini (manje i kraće nevere) koji kratkotrajno mogu dići neugodno visoke valove. Neverini mogu biti i udari vjetra s kišom.
Proglašene nepogode olujnog nevremena

	Tablica 201-1.

	Datum
	Vrsta elementarne nepogode
	Područje
	Posljedice
	Procjena štete

Odobreno za sanaciju
	Aktiviran stožer

CZ

	2005
	prekomjerna količina oborina
	1081,2900
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	225.366,23 €
	

	2005
	olujno nevrijeme praćeno ledotučom
	2187,7000
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	819.487,82 €
	

	2006
	prekomjerna količina oborina
	906,7900
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	116.123,70 €
	

	2010
	prekomjerna količina oborina
	151,8515
	Ilok,Šarengrad,I

Mohovo
	56.083,86 €
	

	2010
	olujno nevrijeme praćeno ledotučom
	1971,3788
	Ilok, Bapska, Šarengrad,I Mohovo
	1.501.128,48 €
	

	2021
	Olujni i orkanski vjetar 


	
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	1.856.795,74 €


	

	2023
	Olujni i orkanski vjetar 


	-
	Ilok, Bapska, Šarengrad, Mohovo
	10.000.000,00 €
	DA


OPIS SCENARIJA SA POSLIJEDICAMA / najgori mogući
	

	Grad Ilok
	Sjedište i adresa: 

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA SUŠA

	Naziv scenarija
	OLUJNO NEVRIJEME

	Grupa rizika
	OLUJNO NEVRIJEME

	Naziv rizika
	OLUJNO NEVRIJEME

	Osnovne karakteristike događaja
	NAGLE PROMJENE U ATMOSFERI

	Opis scenarija
	Nagli udari vjetra velike brzine i snage sa izazivanjem posljedica po građevine,infrastrukturu, nasade kako trajne tako i jednogodišnje sa opsnosću od ozlijeđivanja ljudi

	Vrste opasnosti 
	UGROŽENA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA

	Radijus /površina/prostor

ugroženosti 
	područje grada i okolice

	Opasnost od domino efekta /vezani rizici
	NE

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	područje grada i okolice

	Opasni događaji
	Uništena proizvodnja hrane za ljude i stoku

	Mogući parametri širenja /brzina/vrijeme
	Vrlo brzo premještanje velikih zračnih masa

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	područje grada i okolice

	Opasnost po okoliš
	Da krajobraz građevine, kritična infrastruktura,oprema,ljudi

	UČESTALOST
	1/5

	 PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU SCENARIJA

	Broj osoba u području scenarija
	5.045

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	0

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	0

	Broj osoba koje bi se trebale skloniti  ili ostati u svom domu
	5.045

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	0

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	0

	UTJECAJ NA LJUDE
	0,01%

	Broj stoke u području scenarija
	0

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	da

	Ugrožena kritična infrastruktura u području scenarija
	građevine,infrastrukturu, nasade kako trajne tako i jednogodišnje sa opasnosti od ozljeđivanja ljudi

	Ugrožena kulturna dobra u području scenarija
	da

	Direktne štete
	2.718.190,10 €

	Indirektne štete
	543.638,02 €

	Trošak angažiranja sustava
	1.087.276,04 €

	Kritična infrastruktura šteta
	380.546,61 €

	Gospodarstvo šteta
	4.729.650,78 €

	Očekivane  materijalne štete ukupno
	945.930,16 €

	Opasnost od domino efekta u području scenarija
	da

	Jesu li obaviještene susjedne općine/mjesta
	da


OPIS SCENARIJA SA POSLIJEDICAMA / VJEROVATNI
	Tablica 201-2.

	ISTARSKA ŽUPANIJA
	Sjedište i adresa: 

	 ANALIZA I PROCJENA RIZIKA SUŠA

	Naziv scenarija
	OLUJNO NEVRIJEME

	Grupa rizika
	OLUJNO NEVRIJEME

	Naziv rizika
	OLUJNO NEVRIJEME

	Osnovne karakteristike događaja
	NAGLE PROMJENE U ATMOSFERI

	Opis scenarija
	Nagli udari vjetra velike brzine i snage sa izazivanjem posljedica po građevine,infrastrukturu, nasade kako trajne tako i jednogodišnje sa opsnosću od ozlijeđivanja ljudi

	Vrste opasnosti 
	UGROŽENA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA

	Radijus /površina/prostor

ugroženosti 
	područje cijele županije ili njenog većeg dijela

	Opasnost od domino efekta /vezani rizici
	NE

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	područje cijele županije ili njenog većeg dijela

	Opasni događaji
	Uništena proizvodnja hrane za ljude i stoku

	Mogući parametri širenja /brzina/vrijeme
	Vrlo brzo premještanje velikih zračnih masa

	Prostire li se područje učinka izvan područja grada/općine
	da
	Radijus/površina ugroženosti
	područje cijele županije ili njenog većeg dijela

	Opasnost po okoliš
	Da krajobraz građevine, kritična infrastruktura,oprema,ljudi

	UČESTALOST
	1/5

	 PROCIJENJENE POSLJEDICE NA PODRUČJU SCENARIJA

	Broj osoba u području scenarija
	5.045

	Posljedice po zdravlje i život ljudi
	0

	Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
	0

	Broj osoba koje bi se trebale skloniti  ili ostati u svom domu
	5.045

	Broj ugroženih stambenih jedinica
	0

	Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
	0

	UTJECAJ NA LJUDE
	0,01%

	Broj stoke u području scenarija
	0

	Ugroženi elementi okoliša u području plana
	da

	Ugrožena kritična infrastruktura u području scenarija
	građevine,infrastrukturu, nasade kako trajne tako i jednogodišnje sa opasnošću od ozljeđivanja ljudi

	Ugrožena kulturna dobra u području scenarija
	da

	Direktne štete
	2.718.190,10 €

	Indirektne štete
	543.638,02 €

	Trošak angažiranja sustava
	1.087.276,04 €

	Kritična infrastruktura šteta
	380.546,61 €

	Gospodarstvo šteta
	4.729.650,78 €

	Očekivane  materijalne štete ukupno
	945.930,16 €

	Opasnost od domino efekta u području scenarija
	da

	Jesu li obaviještene susjedne općine/mjesta
	da

	OCJENA VJEROJATNOSTI POJAVE DOGAĐAJA
	
	Tablica 201-3.

	Kategorija
	Kvalitativno
	Vjerojatnost/Frekvencija
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	
	
	Vjerojatnost
	Frekvencija
	
	

	1
	Iznimno mala
	<1%
	1 događaj u 100 godina i rjeđe
	 
	 

	2
	Mala
	1 – 5 %
	1 događaj u 20 do 100 godina
	 
	 

	3
	Umjerena
	5 – 50 %
	1 događaj u 2 do 20 godina
	 
	x

	4
	Velika
	51 – 98 %
	1 događaj 1 do 2 godine
	x
	 

	5
	Iznimno velika
	>98%
	1 događaj godišnje ili češće
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi
	
	

	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	 
	 

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	 
	 

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	 
	 

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	x
	 

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	 
	x

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	0,5 – 1
	 
	 

	2
	Malene
	1 – 5
	 
	 

	3
	Umjerene
	5 – 15
	x
	 

	4
	Značajne
	15 – 25
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	>25
	 
	x

	
	
	
	
	
	

	Ocjena kategorije društvene stabilnosti i politike
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	 
	 

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	 
	 

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	x
	 

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	 
	x

	UKUPAN RIZIK
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tablica 201-4.

	Kategorija
	Posljedice
	Kriterij % osoba JLP(R)S
	Najvjerojatniji nezeljeni događaj
	Najgori nezeljeni događaj

	1
	Neznatne
	*< 0,001
	 
	 

	2
	Malene
	0,001 – 0,0046
	 
	 

	3
	Umjerene
	0,0047 – 0,011
	X
	 

	4
	Značajne
	0,012 – 0,035
	 
	 

	5
	Katastrofalne
	0,036>
	 
	X
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KARTA RIZIKA
KARTA PRIJETNJE


Zaključak olujno i orkansko nevrijeme
· Kratko vrijeme za upozoravanje

· Velika brzina kretanja prostorom

· Velika snaga djelovanja

· Široko zahvaćeno područje

· Nosi sa sobom u pravilu kišu, tuču, grmljavinske pojave.

Potrebno je:
· pratiti sustave javne komunikacije

· u periodu najave ukloniti predmete koje vjetar može nositi i time dodatno stvarati probleme

· zatvoriti otvore vrata, prozore na objektima, po potrebi dodatno osigurati

· skloniti se u zatvoren prostor i ne napuštati ga dok  traje oluja

· ne sklanjati se pod drveće, suncobrane, tende i lagane nadstrešnice

6. MATRICE RIZIKA S USPOREĐENIM RIZICIMA
Matrica rizika s uspoređenim rizicima

	Red. broj
	Prijetnja
	Iznimno mala
	Mala
	Umjerena
	Velika
	Iznimno velika

	1.
	DEMOGRAFIJA
	
	
	
	X
	O

	2.
	POPLAVA
	
	
	X
	O
	

	3.
	POTRES
	
	
	XO
	
	

	4.
	TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE
	X
	
	O
	
	

	5.
	EPIDEMIJE
	
	
	XO
	
	

	6.
	SUŠA
	
	
	
	XO
	

	7.
	NISKE TEMPERATURE
	
	
	
	XO
	

	8.
	LEDOTUČA
	
	
	X
	O
	

	9.
	EKSTREM. TEMP
	
	
	X
	O
	

	10.
	OLUJNO NEVRIJEME
	
	
	
	X
	O


	Red. broj
	Prijetnja
	POSLJEDICE
	VJEROJATNOST

	
	
	Katastrofalne
	značajne
	umjerene
	malene
	neznatne
	Iznimno mala
	Mala
	Umjerena
	Velika
	Iznimno velika

	1.
	DEMOGRAFIJA
	
	O
	
	
	
	
	
	O
	
	

	2.
	POPLAVA
	O
	
	
	
	
	
	O
	
	
	

	3.
	POTRES
	
	O
	
	
	
	O
	
	
	
	

	4.
	TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE
	
	
	O
	
	
	
	
	O
	
	

	5.
	EPIDEMIJE
	
	O
	
	
	
	
	
	O
	
	

	6.
	SUŠA
	
	O
	
	
	
	
	
	O
	
	

	7.
	NISKE TEMPERATURE
	
	O
	
	
	
	
	
	O
	
	

	8.
	LEDOTUČA
	
	O
	
	
	
	
	
	O
	
	

	9.
	EKSTREM. TEMP
	
	O
	
	
	
	
	
	
	O
	

	10
	OLUJNO NEVRIJEME
	O
	
	
	
	
	
	
	O
	
	


Matrica rizika s uspoređenim rizicima NAJGORI NEŽELJENI događaj

X -NAJVJEROJATNIJI NEŽELJENI DOGAĐAJ

O- NAJGORI MOGUĆI DOGAĐAJ

	
	Vrlo visok rizik
	Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama

	
	Visok rizik
	Nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit

	
	Umjeren rizik
	Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju dobit

	
	Nizak rizik
	Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih


Matrica rizika s uspoređenim rizicima NAJGORI NEŽELJENI

	Katastrofalne
	5
	POSLJEDICE
	
	O-POPLAVA

O--NISKE TEMPERATURE


	O-OLUJNO NEVRIJEME
	
	

	Značajne
	4
	
	O-POTRES
	
	O-DEMOGRAFIJ

O-LEDOTUČA
	O-EKSTR TEMP
	

	Umjerene
	3
	
	
	
	O-EPIDEMIJE

O-TEH-TEH


	
	

	Malene 
	2
	
	
	
	
	
	

	Neznatne
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VJEROJATNOST

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	Iznimno mala
	Mala
	Umjerena
	Velika
	Iznimno velika


ANALIZA RIZIKA SUKLADNO PROCIJENI RIZIKA 

	R.B.
	PRIJETNJA
	KRATAK OPIS SCENARIJA
	UTJECAJ NA DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI
	PREVENTIVNE MJERE
	MJERE ODGOVORA

	1.
	Ekstremne temperature 
	Visoke temperature u ljetnom periodu dovode do povećane evaporacije vlage iz tla, povećanje potrošnje vode iz vodovodnih sustava, dodatno opterećenje elektro sustava, te bitno utječu na radnu sposobnost stanovništva, sa elementima ugrožavanje zdravlja
	Ugroženo zdravlje populacije stanovništva, povećano opterećenje komunalnih sustava
	kontinuirano praćenjem vremenskih prognoza i informacija sustava zdravstva
	osigurati dovoljne količine pitke vode

 u slučaju većih nestašica vode provoditi organiziranu uštedu. Aktivnost grada isključivo na zahtjev nadležnih službi

	2.
	suša
	Duži sušni period uništio veći dio poljoprivrednih kultura na području grada.
	Uništena proizvodnja hrane za ljude i stoku
	nepogoda koja najviše ugrožava grad
nemoguće parcijalno riješenje bez ozbiljnijeg projektnog zahvata

nužna pomoć ostalih subjekata države (ugrožena direktno proizvodnja hrane)


	osigurati dovoljne količine pitke vodeu slučaju večih nestašica vode provoditi organiziranu uštedu provođenejm redukcija pojačano držati u  pripravnosti hitne službe

	3.
	olujno nevrijeme jak vjetar
	Brzi razvoj olujnih vjetrova osobito u ljetnim periodima praćeno kišom i povremeno tučom sve češća je pojava na prostoru grada.
	Velike štete na objektima, infrastrukturi, proizvodni hrane
	Sustav postaviti da se što je moguće prije daju upozorenja, ali i jednostavne upute za stanovništvo koje postupke i radnje obaviti prije dolaska olujnog nevremena.
	Pravovremeno informirati stanovništvo i dugoročno uvesti rizik u načine gradnje i funkcioniranja sustava

	4.
	demografija
	Gubitak primarno radno sposobnog i reproduktivnog dijela stanovništva. Podizanje prosječne starosti naselja u općini
	Nedostatak radne snage, smanjena mogućnost formiranja gotovih snaga, povećana potreba za pomoć drugih
	Zajednička aktivnost svih subjekata do uključivo državu. samo koordinirana aktivnost može dati rezultat

	Sve mjere svih razina. Proces zahtjeva dugoročno planiranje

	5.
	ledotuča
	Ledonosni oblaci zahvatili cijelo područje grada u periodu bujne vegetacije te potpuno uništili biljni pokrov, poljoprivredne nasade.
	Uništena proizvodnja hrane za ljude i stoku
	Pravovremeno informiranje vlasnika vinograda voćnjaka i poljoprivrednih površina

izvor meteorološka postaja Gradište

uključivanje u sustav protugradne obrane poticanje mrežne zaštite voćarima i vinogradarima
	rješenje zahvaća širi prostor, te je nužna suradnja i drugih subjekata (zaštita proizvodnje hrane)



	6.
	Niske temperature
	Duži period niske jutarnje temperature, mraz uništio veći dio poljoprivrednih kultura, voćke u cvatu,vinogradi rano povrće i ostale rane proljetne kulture na području grada
	ugrožena poljoprivredna proizvodnja
	kontinuirano praćenje vremenskih prognoza  
	nije ugroza koja u bitnome otežava funkcioniranje grada


	7.
	Epidemije i pandemije
	Virus Covid 19 dovodi do pandemije u svijetu i epidemije na području županije . Aktivnosti na kontroli i suzbijanju epidemije provodi Javno Zdravstvo sa medicinskim sustavom. Dolazi do povećanog broja  hospitaliziranih, preminulih, te blokira komplet funkcioniranje svih sustava povećanje bolovanja i izostanka djece iz obrazovnog ciklusa te enormno povećanje troškova funkcioniranja svih sustava.
	Ugroženo zdravlje populacije stanovništva
	Edukacija stanovništva

 pouzdan sustav pravovremenog izvješćivanja,cijepljenje,pridržavanje propisanih mjera

	Službe u potpunosti provode sve predviđene mjere. Aktivnost grada isključivo na zahtjev nadležnih službi

	8.
	poplava
	Povećani vodostaj Dunava dovodi do porasta razine vode u kanalskom sustavu u sklopu grada. Povećani vodostaj zaobalne vode dovodi do plavljenja dijela grada i naselja Šarengrad te dviju ulica  
	plavljenje stambenih i gospodarskih objekata te poljoprivrednih površina
	aktivnije urediti sustav kanalske mreže, te eventualne neuralgične točke ukloniti iz sustava

osigurati stalnu i aktivnu suradnju sa VGO radi pravovremeno informiranjE
	u prostorima lokalnog DVD-a osigurati skladišni prostor sa 4000 vreća a sa VGO deponiju pijeska na prikladnom mjestu

	9.
	Tehničko tehnološke
	Požar lokve motornog goriva koji curi iz spremnika (cisterne) uslijed prevrtanja iste na definiranoj lokaciji
	Utjecaj na zdravlje dijela stanovništva dim, ugljični monoksid, ugljični dioksid, čađ
	Edukacija stanovništva

pouzdan sustav pravovremenog izvješćivanja

vježbe u postupcima (simulacijske i terenskE


	snaga i prostor grada dostatni u suradnji sa specijalističkim snagama sa županijske razine

	10.
	potres
	Potres nižeg intenziteta zahvaća područje grada. Epicentar potresa je u području Fruške gore. Očekivani potres je intenziteta 6 stupnjeva po MKS-u. Ovo je grupa niskih potresa te je i šteta sukladna istom
	Rušenje  i oštećenje stambenih i poslovnih objekata infrastrukture i devastacija prostora
	Obavljati sustavnu edukacija stanovništva, uključujući djecu već od predškolske dobi, podučavajući ih o svim aspektima potresa.

	Grad s vlastitim snagama u potpunosti ne može odgovoriti na eventualnu ugrozu


7. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada provodi se kroz područje preventive i područje reagiranja, a ocjenjuje se tabličnim prikazom spremnosti sustava civilne zaštite i zaključcima.

PODRUČJE PREVENTIVE

	ILOK
	Vrlo niska spremnost
	Niska spremnost
	Visoka spremnost
	Vrlo visoka spremnost

	
	4
	3
	2
	1

	Usvojenost strategija,normativna uređenost, te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite
	
	
	2
	

	Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
	
	
	2
	

	Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela
	
	3
	
	

	Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta
	
	3
	
	

	Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive
	
	
	2
	

	Baze podataka
	
	
	2
	

	Područje preventive - ZBIRNO
	
	6
	8
	


Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenosti procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite

Grad 2019.g. sukladno tada važećim propisima usvojila Procjenu ugroženosti 
stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša za područje Grada, te Plan civilne zaštite i Plan zaštite i spašavanja za područje Grada.
Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.) i Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rad te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite (“Narodne novine” broj: 37/16. i 47/16.)
osnovan je Stožer civilne zaštite, postrojba civilne zaštite opće namjene, te su imenovani povjerenici civilne zaštite. Gradonačelnik  je svojom Odlukom odredio operativne snage sustava civilne zaštite i pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada. 

Izrađeni su i usvojeni godišnji plan razvoja sustava kao i smjernice za razvoj sustava za četverogodišnje razdoblje, te je analizirano stanje sustava u prethodnom razdoblju. U Proračunu su predviđena financijska sredstva za razvoj sustava civilne zaštite. 

Sustav ranog upozoravanja

Grad razmjenjuje podatke s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Vukovar, te će jedna i druga strana biti pravovremeno obaviještena o nastupanju prijetnje koja može izazvati veliku nesreću. Vatrogasne postrojbe s područja Grada obavještavaju izvršno tijelo o intervencijama, posebno o onima koje uključuju opasne tvari.

Područje naselja Iloka je pokriven sirenom (zgrade DVD-a i zgrada gradske uprave) kojom se može objaviti opasnost, dok u naseljima Šarengrad, Mohovo i Bapska nisu postavljene sirene. Međutim, nedostatak je što stanovništvo ne prepoznaje znakove opasnosti koji se  daju putem sirena, te je uz zvučno upozorenje potrebno putem medija i sredstava javnog informiranja na najbrži mogući način davati i pojašnjenja stanovništvu o vrsti opasnosti i mjerama koje se moraju provesti.

Organizaciji upozoravanja osoba s posebnim potrebama trenutno nije na potrebnom nivou. Prilikom izrade novog plana djelovanja civilne zaštite u dijelu upozoravanja potrebno je sačiniti operativne postupkovnike, kako bi se osiguralo da informacije upozorenja na primjeren način dođu i do tih kategorija građana. 

Kako bi se stanje sustava u ovome segmentu podiglo na višu razinu potrebno je zahtijevati od posjednika opasnih tvari postavljanje sirena za slučaj nesreće s izvan lokacijskim posljedicama.

Stanje svijesti pojedinaca i odgovornih tijela

Prilikom donošenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša predstavničko tijelo Grada i Stožer su raspravljali o prioritetnim prijetnjama, područjima ugrožavanja, posljedicama koje mogu navedene prijetnje izazvati, te su razmatrali mjere odgovora na iste.

Nezadovoljavajuća je informiranost stanovništva o mogućim posljedicama neželjenih događaja, te educiranost za provođenje mjera samopomoći i uzajamne pomoći. U cilju otklanjanja nedostataka potrebno je planirati financijska sredstva za provođenje aktivnosti (tribine, edukativne radionice i sl.), radi informiranja stanovništva i podizanja svijesti o potrebi provođenja potrebnih preventivnih mjera i boljeg razumijevanja potrebe podizanja spremnosti reakcije na konkretnu opasnost.

Posebno treba obratiti pozornost na spremnost sustava za provođenje ovih mjera u objektima u kojima se okuplja velik broj osoba.

Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja,
planskog korištenja zemljišta
Gradsko vijeće je usvojilo Prostorni plan kojim su definirane poljoprivredne
površine, šumska područja, način odvodnje zaobalnih voda, način zaštite od otvorenih vodenih tijela, bujičnih voda, te se isti redovno ažurira. Pri izradi Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša izrađeni su posebni zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja u kojima su propisani uvjeti koji osiguravaju povećanu otpornost izgrađenih građevina na prioritetne prijetnje.


U planovima je potrebno naglasiti u kojim područjima zaštita nije djelotvorna (indundacijska područja, aktivna klizišta, područja s teškim posljedicama kod tehničko-tehnološke nesreće), te ih treba izostaviti kao građevinske zone u urbanističkim planovima naselja i gospodarstva. 

Također je potrebno ustrojiti evidenciju o broju nelegalnih objekata u područjima prioritetnih ugrožavanja koji imaju dvojbenu otpornost na posljedice djelovanja tih prijetnji.
Ocjena fiskalne situacije i njene perspektive
Grad je u svom Proračunu predvidio financijska sredstva za realizaciju preventivnih mjera. Predviđena su sredstva za razvoj, opremanje i osposobljavanje snaga civilne zaštite, te za tekuće donacije operativnim snagama civilne zaštite na području Grada.


U sljedećem proračunskom razdoblju Grad bi trebao predvidjeti financijska sredstva za provedbu mjera reagiranja u slučaju prijetnje velikom nesrećom, te eventualni povrat u funkciju ugroženog područja.


Ocjena baze podataka

Grad je sukladno važećim pozitivnim pravnim propisima ustrojio bazu podataka o
pripadnicima operativnih snaga s područja Grada. Uredno se vodi evidencija o elementarnim nepogodama i nastalih štetama uslijed navedenih.


Kako bi se ova kategorija podigla na još višu razinu potrebno je ustrojiti i uredno voditi bazu podataka o kritičnoj infrastrukturi na području Grada.
Zbirna ocjena spremnosti Grada u području preventive - visoka spremnost. 

Zbirna ocjena spremnosti je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija u području preventive zaokružena na najbliži cijeli broj.

PODRUČJE REAGIRANJA

	ILOK
	Vrlo niska spremnost
	Niska spremnost
	Visoka spremnost
	Vrlo visoka spremnost

	
	4
	3
	2
	1

	Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta
	
	
	2
	

	Spremnost operativnih kapaciteta
	
	3
	
	

	Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanje komunikacijskih kapaciteta
	
	3
	
	

	Područje reagiranja - ZBIRNO
	
	6
	2
	


Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

Gradonačelnik je upoznat sa svojim ovlastima i odgovornostima za pravodobnu primjenu odgovarajućih mjera u slučaju nastupajuće prijetnje velikom nesrećom kao i resursima koji mu stoje na raspolaganju u provedbi istih. Gradonačelnik poznaje prioritetne prijetnje i moguće neželjene posljedice istih. Stožer civilne zaštite je također upoznat s gore navedenim pitanjima. Osobni ustroj Stožera je takav da jamči mogućnost imenovanja terenskog koordinatora za svaku od prioritetnih prijetnji.


Da bi ova kategorija bila ocjenjena višom ocjenom gradonačelnik treba odrediti osobu koja će u opisu poslova imati vođenje baze podataka i operativnu/administrativnu pripremu za djelovanje operativnih snaga pri povećanoj prijetnji rizika nastanka velike nesreće.

Spremnost operativnih kapaciteta

Stožer civilne zaštite

	Stožer civilne zaštite
	Po ustroju
	Popunjeno

	
	15
	15


Izvor: upravni odjel Grada
Gradonačelnik i stožer civilne zaštite najvažnije su karike u planiranju provođenja aktivnosti  na zaštiti i spašavanju i otklanjanju posljedica. Zato je bitno nastaviti osposobljavanje za brzo i adekvatno reagiranje u procesu procjene situacije, donošenja odluke o namjenskoj organizaciji snaga i njihovom aktiviranju. Edukacijom i vježbovnim aktivnostima isto treba usvojiti standardne operativne postupke za svaki od razvijenih scenarija u Procjeni rizika. 

Povjerenici civilne zaštite i teklići

	Redni broj
	Naselje
	Povjerenici CZ
	Teklići

	
	
	Planirano
	Popunjeno
	Planirano
	Popunjeno

	1.
	Ilok
	4
	4
	2
	2

	2.
	Šarengrad
	2
	2
	0
	0

	3.
	Mohovo
	2
	2
	1
	1

	4.
	Bapska
	2
	2
	1
	1

	
	
	10
	10
	4
	4


Izvor: upravni odjel Grada
Povjerenici civilne zaštite imaju veoma velik značaj u osiguranju koordinacije aktivnosti na području svoje odgovornosti. Zbog toga njihovoj edukaciji treba posvetiti posebnu pažnju, jer će u protivnom organizacija prikupljanja podataka o stanju na terenu, informiranje stanovništva, provođenje naređenih mjera radi normalizacije stanja i kontrola provođenja istih biti dovedena u pitanje.

Vatrogasne postrojbe na području Grada 

	NAZIV

VATROGASNE

POSTROJBE
	Broj vatrogasaca
	Broj osposobljenih pripadnika
	O P R E M L J E N O S T

	
	
	
	Zaštitni komplet
	Kemijsko odijelo
	VATROGASNA TEHNIKA

	
	
	
	
	
	Navalno vozilo
	Kemijsko vozilo
	Kombinirano vozilo
	Auto

cisterna
	Auto-ljestve
	Zapovjedno vozilo
	Kombi 

vozilo
	Tehničko vozilo
	Traktorska cisterna 
	Pumpe
	Agregat

	JVP ILOK
	13
	13
	13
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	12
	4

	UKUPNO
	13
	13
	13
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	12
	4


Izvor: upravni odj Grada 
Vatrogasna postrojba je adekvatno popunjena i materijalno-tehnički opremljena. Ljudstvo posjeduje odgovarajuću stručnost za izvršavanje namjenskih zadaća, te predstavljaju najznačajniji dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada.

Postrojba  civilne zaštite opće namjene
	Redni broj
	Dužnost
	Po ustroju
	Popunjeno

	1.
	Zapovjednik postrojbe
	1
	1

	2.
	Zamjenik zapovjednika
	1
	1

	4.
	Voditelj  operativne skupine
	3
	3

	6.
	Članovi skupine
	21
	21

	
	Ukupno
	26
	26


Izvor: upravni odjel Grada
Tim civilne zaštite opće namjene potrebno je opremiti sukladno pravilniku o ustroju, popuni i mobilizaciji postrojbi civilne zaštite. 

Izuzetno je bitno da operativne snage sustava civilne zaštite Grada izrade standardne operativne postupke za svaku brzo djelujuću prijetnju velikom nesrećom.
Kapaciteti pravnih i fizičkih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

 Radni strojevi na području Grada po vrstama

	VRSTA RADNOG STROJA
	UKUPNO
	NAPOMENA

	GRAĐEVINSKI RADNI STROJEVI

	BAGER
	2
	

	VILIČAR
	1
	

	UTOVARIVAČ
	2
	

	KOMUNALNI RADNI STROJEVI

	KOSILICA
	5
	

	RADNI STROJEVI ZA POLJOPRIVREDU

	KOMBAJN
	5
	

	TRAKTOR
	391
	

	SVEUKUPNO:
	406
	


Izvor:Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
Teretna vozila preko 3,5 tone na području Grada po vrstama

	
	UKUPNO
	KAPACITET
	NAPOMENA

	CISTERNA
	1
	7030
	

	HLADNJAČA
	1
	3550
	

	OTVORENI
	8
	74075
	

	SPECIJALNI
	6
	63313
	

	RADNO
	1
	4510
	

	SVEUKUPNO
	17
	152478
	


Izvor: Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
Teretna vozila do 3,5 tone na području Grada po vrstama

	
	UKUPNO
	KAPACITET
	NAPOMENA

	FURGON
	5
	6229
	

	HLADNJAČA
	2
	1305
	

	OTVORENI
	18
	20973
	

	RADNO
	1
	
	

	ZATVORENI
	55
	62545
	

	SVEUKUPNO
	81
	90752
	


Izvor: Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
Popis agregata*

	PRAVNA OSOBA
	VRSTA

(D/B)
	BROJ

KOMADA
	JAČINA
	POKRETNI
	NEPOKRETNI

	«KOMUNALIJE» D.O.O. ILOK
	DIZEL
	1
	100 KW
	
	DA

	O.Š. "DR. FRANJO TUĐMAN" ŠARENGRAD
	DIZEL
	1
	7,5 KVA
	
	DA

	SREDNJA ŠKOLA ILOK
	BENZIN
	1
	0,78 KW
	DA
	


Izvor: Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
*Osim agregata vatrogasnih postrojbi

Popis pumpi za vodu  

	PRAVNA OSOBA (TVRTKA)
	KOM.
	JAČINA
	POGON

	«KOMUNALIJE» D.O.O. ILOK
	1
	30 M³/H
	BENZIN

	«KOMUNALIJE» D.O.O. ILOK
	1
	8 M³/H
	ELEKTRIČNI POGON


Izvor: Policijska uprava VSŽ
*Osim pumpi vatrogasnih postrojbi
Popis plovila 

	
	UKUPNO
	NOSIVOST/KG/
	OSOBA
	NAPOMENA

	DRVO
	84
	40210
	84
	

	METAL-LIM
	6
	2790
	6
	

	PLASTIKA
	4
	3280
	4
	

	STAKLO-PLASTIKA
	5
	2540
	5
	

	GUMIRANO-PLATNO
	1
	480
	1
	

	UKUPNO
	100
	49 300
	100
	


Izvor: Policijska uprava VSŽ
Pravne osobe na području Grada osposobljene su u okviru osnovne djelatnosti za rad na sredstvima koja imaju na raspolaganju. Za podizanje njihove spremnosti u provođenju aktivnosti u zaštiti i spašavanju, u fazi organizacijskih priprema istima je potrebno dostaviti izvode iz plana djelovanja civilne zaštite sa popisom zadaća koje će provoditi i snagama koje moraju pripremiti (sukladno svojim kapacitetima), kako bi iste na svojoj razini mogli poduzeti mjere kojima će učinkovito odgovoriti na zahtjeve Grada. 

Materijalno-tehnički i ljudski potencijali službi i pravnih osoba koje se u okviru svojih redovitih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, su nedostatni i vrlo ograničeni kada je u pitanju otklanjanje ili ublažavanje posljedica prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa. Takva krizna situacija stavlja ove službe u ulogu organizatora, ali nikako kao potpune izvršitelje zadaća. Stoga bi u slučajevima navedenih katastrofa, morali zatražiti pomoć sa županijske razine.

Pregled kapaciteta za sklanjanje i zbrinjavanje prikazan je u točki 1.3.5. Procjene.

Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanje komunikacijskih kapaciteta

Grad ne posjeduje adekvatna prijevozna sredstva za prijevoz operativnih snaga na eventualno ugrožena područja, ali u kratkom vremenu može osigurati prijevoz, angažirajući privatne ili javne autoprijevoznike.

Sustav veza na razini Grada ne postoji. Veza je oslonjena samo na telefonsku vezu (fiksnu i mobilnu) što se u slučaju pada navedenih sustava može negativno odraziti na operativnu sposobnost raspoloživih kapaciteta.

Zbirna ocjena spremnosti Grada u području reagiranja - visoka spremnost. 

Zbirna ocjena spremnosti u području reagiranja je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija u području reagiranja zaokružena na najbliži cijeli broj.

SPREMNOST SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

	ILOK
	Vrlo niska spremnost
	Niska spremnost
	Visoka spremnost
	Vrlo visoka spremnost

	
	4
	3
	2
	1

	Područje preventive - ZBIRNO
	
	
	14
	

	Područje reagiranja - ZBIRNO
	
	
	8
	

	Sustav civilne zaštite - ZBIRNO
	
	
	22
	


Zaključna ocjena spremnosti sustava civilne zaštite Grada – visoka spremnost

Zaključna ocjena spremnosti sustava civilne zaštite je  prosječna ocjena ocijenjenih područja preventive i područja reagiranja zaokružena na najbliži cijeli broj.

Analizom tabelarnog pregleda Grad jasno može vidjeti smjerove koje treba usvojiti u daljnjem razvoju sustava civilne zaštite.

Od bitnih zaključaka važno je istaknuti:

·  iznaći dodatna financijska sredstva za opremanje 

·  naredni period bitno i potrebno posvetiti edukaciji stožera i dijela zapovjednog kadra

 u gotovim snagama Grada

·  raditi na što kvalitetnijoj bazi podataka i ažurnosti iste

·  u suradnji sa Županijom utvrditi mogući i kompatibilan

 sustav veza

Prijedlozi :

· iskoristiti organizirane cjeline- udruge za dodatne snage sustava CZ

· osigurati što bolju koordinaciju i suradnju među dijelovima operativnih snaga, primarno zapovjednog kadra.

· dio vatrogasaca koji nemaju položen vatrogasni ispit a organizirana su cjelina, spajanjem sa timom CZ opće namjene postići bolju operativnost tima i u tom smjeru raditi na opremanju i standardizaciji opreme

MATRICA ODNOSA PRIJETNJA/RIZIK I SASTAVNICA SUSTAVA CZ ZA JLS

	PRIJETNJA
/RIZIK
	STOŽER CZ
	VATROGASNE

SNAGE
	CRVENI KRIŽ
	HGSS
	UDRUGE GRAĐANA
	POSTROJBE CZ
	POVJERENICI CZ
	KOORDINATOR NA LOKACIJI
	PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CZ

	Ekstremne temperature
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Epidemije i pandemije
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poplave, izlijevanje kopnenih vodenih tijela
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Suša
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Olujno nevrijeme
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Demografski rizik
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tehničko-tehnološke u stacionarnim objektima
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tehničko-tehnološke u cestovnom prometu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ekstremne vremenske prilike mraz
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ekstremne vremenske prilike ledotuča
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AKTIVNOST
	DOSTATNO
	NIJE DOSTATNO
	NE ANALIZIRA SE DOSTATNOST


8. VREDNOVANJE RIZIKA

Vrednovanje rizika posljednji je korak u procesu procjene rizika te predstavlja osnovu za odabir mjera obrade rizika odnosno vodi prema izradi javnih politika za smanjenje rizika od velikih nesreća.

Vrednovanje rizika je proces uspoređivanja rezultata analize rizika s kriterijima i provodi se uz primjenu ALRAP načela (As Low As Reasonably Practicable). Rizici se razvrstavaju u tri razreda:

1. Prihvatljive

Prihvatljivi rizici su svi niski, za koje uz uobičajene nije potrebno planirati poduzimanje dodatnih mjera.

2. Tolerantne

Tolerantni rizici su svi:

· Umjereni koji se mogu prihvatiti iz razloga što troškovi smanjenja rizika premašuju korist/dobit i

· Visoki koji se mogu prihvatiti iz razloga što je njihovo umanjivanje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju korist/dobit.

3. Neprihvatljive

Neprihvatljivi rizici su svi vrlo visoki koji se ne mogu prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama.

Svrha vrednovanja rizika je priprema podloga za odlučivanje o važnosti pojedinih rizika, odnosno da li će se rizik prihvatiti ili će trebati poduzimati određene mjere kako bi se sukcesivno umanjio. U procesu odlučivanja o daljnjim aktivnostima po specifičnim rizicima koriste se analize rizika i scenariji koji su sastavni dio Procjene. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalno odlučuju što je prihvatljivo, a što nije, drugim riječima JLP(R)S su te koje će odlučiti što su odlučujući faktori pri odabiru prioritetnih rizika.

	Najgori mogući
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9. POPIS SUDIONIKA IZRADE PROCJENE RIZIKA ZA POJEDINE RIZIKE

Popis sudionika sačinjen je na temelju Odluke Grada o formiranju stručnog tima za izradu Procjene rizika. Odluka je sastavni dio mape temeljnih dokumenata.

	RIZIK
	NOSITELJ
	KOORDINATOR
	IZVRŠITELJI
	KONZULTANT

	DEMOGRAFIJA
	 Ivana Arambašić
	PAVE MEDVED
	Ivana Arambašić
 Ivan Klasanović

Ljiljana Nenadović

Ivo Bošnjak
	BRANITELJSKA ZADRUGA „AKTIVAN ŽIVOT“

	EKSTREMNE VREMENSKE POJAVE
	Ivana Arambašić
	PAVE MEDVED
	Ivana Arambašić

 Ivan Klasanović

Ljiljana Nenadović

Ivo Bošnjak
	BRANITELJSKA ZADRUGA „AKTIVAN ŽIVOT“

	SUŠA
	Ivana Arambašić
	PAVE MEDVED
	Ivana Arambašić

 Ivan Klasanović

Ljiljana Nenadović

Ivo Bošnjak
	BRANITELJSKA ZADRUGA „AKTIVAN ŽIVOT“

	EPIDEMIJE
	Ivana Arambašić
	PAVE MEDVED
	Ivana Arambašić

 Ivan Klasanović

Ljiljana Nenadović

Ivo Bošnjak
	BRANITELJSKA ZADRUGA „AKTIVAN ŽIVOT“

	TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE
	Ivana Arambašić
	PAVE MEDVED
	Ivana Arambašić

 Ivan Klasanović

Ljiljana Nenadović

Ivo Bošnjak
	BRANITELJSKA ZADRUGA „AKTIVAN ŽIVOT“

	POPLAVA
	Ivana Arambašić
	PAVE MEDVED
	Ivana Arambašić

 Ivan Klasanović

Ljiljana Nenadović

Ivo Bošnjak
	BRANITELJSKA ZADRUGA „AKTIVAN ŽIVOT“

	POTRES
	Ivana Arambašić
	PAVE MEDVED
	Ivana Arambašić

 Ivan Klasanović

Ljiljana Nenadović

Ivo Bošnjak
	BRANITELJSKA ZADRUGA „AKTIVAN ŽIVOT“


10. POPIS ZAKONA, ODLUKA, PRAVILNIKA, UREDBI, LITERATURE, PROGRAMSKIH APLIKACIJA I DRUGIH IZVORA PODATAKA

Pri izradi korištene su:

Zakonske odredbe:
- Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18, 31/2020, 20/2021 i 114/22),

- Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite (Narodne novine br. 27/17),

- Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti  te načinu informiranja   javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine br. 66/2021),

- Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine br. 126/2019 i 17/2020),

- Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbe civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje     (Narodne novine br. 111/07)

- Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi (Narodne novine br. 37/16),

- Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama (Narodne novine br. 53/17),

- Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne   opasnosti te davanju uputa stanovništvu (Narodne novine br. 67/2017),

- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (Narodne novine br. 69/2016).
- Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
  (Narodne novine br. 69/16)
Dokumenti: 
- Prostorni plan uređenja Grada Iloka   
- Procjena rizika od velikih nesreća Grada Iloka   –2019.g.

- Plan djelovanja civilne zaštite zaštite Grada Iloka   - 2019.g. 

- Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja  
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PROGRAMSKE APLIKACIJE

· BZAZ – Evidencije i analize

· CAMEO i ALOHA – Metode u izračunima kod akcidenata

· Autocad – Kartografija

· IAEA - O opasnim tvarima Metodologija i matrični račun
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EKSTREMNE TEMPERATURE


OLUJNO NEVRIJEME


SUŠA


DEMOGRAFIJA


LEDOTUČA
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POPLAVA


TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE


NISKE TEMPERATURE








POTRES





Neprihvatljivo područje





Potrebno je osigurati sustav koji će periodički revidirati rizike kako bi se po potrebi poduzele potrebne mjere.





Vrlo visoki rizik





Visoki rizik





Umjeren rizik





Nizak rizik





Tolerantno područje





Prihvatljivo područje





Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama








Osim uobičajenih,


dodatne 


mjere


nisu


 potrebne.








Rizik se niže prihvatiti ukoliko je smanjenje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit.





Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju dobit.
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